견학안내 시나리오

견학진행순서

◈  홍 보 관 : 홍보실 → 중앙제어실(본관 2층)  → 수질실험실(본관 1층)

* 중앙제어실, 수질실험실은 외국인, 전문가집단 견학코스에만 적용

◈  현장 견학 : 우물변천사 →  착수정 →  혼화지 → 응집지  →  침전지 →  2정수장 여과지 →  오존처리 → 활성탄흡착지  → 송수실

* 현장견학은 2정수장임

【 홍 보 관 】

홍 보 실

암사아리수정수센터는 1986년 7월에 25만톤의 정수 용량으로 시작해

현재는 일 160만톤의 정수 생산 능력을 가지고 있는 국내 최대의 생산량을

자랑합니다.

(아리수 및 상수도 현황에 대해 설명 듣고, 동영상 시청)

다음은 저희 센터의 핵심시설은 중앙제어실로 이동하겠습니다.

중앙제어실

여기는 저희 센터의 수돗물 생산 모든과정을 총괄하는 중앙제어실에요.

사람으로 비유하면 머리에 해당되는 곳입니다. 한강물을 취수해서, 정수처리한 후, 각 지역배수지에 송수하기까지 수돗물을 만드는 모든 과정을 감시하고 컨트롤하는 곳입니다.

적절한 유량이 들어오는지, 필요한 약품이나 염소가스, 오존가스 등이 잘 들어가고 있는지, 각종 측정기기들이 잘 측정되고 있는지, 지역에 끊김없이 제대로 공급되는지, 생산 공정에서 문제점은 없는지 등 수돗물 생산의 모든 과정을 센터 직원들이 365일 24시간 제어하고 있답니다.

앞에 보이는 모니터에는 현장의 중요시설의 상황을 근무자들이 볼 수 있도록 화면으로 실시간 나타내고 있으며, 유사시 비상벨이 울리며 긴급조치 가능토록 유지하고 있지만, 그래도 사람이 눈으로 직접 보는 것이 중요함으로 수시로 현장상황을 감시하고 있습니다.

이제 막여과시설로 이동하겠습니다.

수질실험실

여기에서는 물이 얼마나 깨끗한지 알아내기 위해서

약품과 유리기구 등으로 여러 가지 수치를 측정합니다.

제어실에서는 센서, 통신 등의 연속 또는 디지털 데이터 (전기 신호)를 다룹니다.

그런데 우리 실험실에서는 흡광도 분석, 분광분석, 중화적정 등

여러 가지 화학약품을 물에 넣어서 그 반응 결과값 (주로 빛의 세기)으로부터

물이 깨끗한 수준을 파악합니다.

국민들의 보건위생 기준보다 약 10배 더 깨끗한 아리수를 생산하는 것이 목표입니다.

1년 365일 하루 24시간 25항목의 수질을 꼼꼼하게 확인하고 있습니다.

가장 몰두하는 것은 탁도입니다.

물이 맑은 정도를 자연수처럼 흙의 ppm 농도 (백만분의 일, 정말 깨끗하죠, NTU)로 측정합니다.

먹는물 오염, 상상할 수 없습니다.