『경희궁 숭정전 정밀안전진단 용역』결과보고

문화재의 효율적인 유지관리 및 전문적인 안전관리로 재난발생을 사전에 예방하기 위하여『경희궁 숭정전 정밀안전진단 용역』을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 추진경위

◦ 2014. 5. 20 : 2015년 문화재 보수정비 국고보조금 교부 신청

- 숭정전, 자정문, 북월랑 지붕 개·보수 : 1,195백만원(신청금액)

(이경미 자문위원 의견 : 숭정전, 자정문 지붕 해체보수, 북월랑 기와보수)

◦ 2015. 1. 20 : 2015년 문화재 보수정비 국고보조금 교부 확정

- 교부금액 : 400백만원

◦ 2015. 3. 20 :『2015년도 경희궁』문화재 보수정비사업 추진계획 수립

- 범위 : 자정문 지붕 해체보수, 북월랑 기와잇기, 숭정전 정밀안전진단

◦ 2015. 11. 6 : 경희궁 숭정전 정밀안전진단 용역 계약의뢰

- 입찰방법 : 제한경쟁입찰(조달청)

◦ 2015. 12. 16 : 용역계약

◦ 2015. 12. 18 ~ 2016. 4. 25 : 용역 수행

- 자문회의개최 : 2016. 4. 19(자문위원 권기혁 교수, 박기화 실장 외 4명)

□ 용역개요

◦ 용역개요

- 용역기간 : 2015. 12. 18 ～ 2016. 4. 25 (소요예산 : 47,000천원)

- 용역내용 : 경희궁 숭정전 정밀 안전진단

- 상    호 : ㈜정우구조엔지니어링 대표 이 홍 재

- 등록내역 : 건축구조설계, 안전진단 연구개발업 및 학술연구용역

□ 용역결과

◦ 종합결론

- 본 진단은 경희궁 숭정전을 대상으로 현재 발생한 구조적 문제점          을 파악하기 위해 정밀육안조사와 장비를 활용한 시험을 통해 건          축문화재에 대한 상태 및 내구성을 파악하고 이를 토대로 구조안          전성 검토를 실시하여 종합평가를 수행하였으며, 내구성과 안전성          에 저해요소가 있는 구간에 대해서는 건축문화재의 수명연장과 효          율적 보존관리가 지속될 수 있도록 보수 및 보강을 통한 보존방안          을 제시함.

※ 보수·보강내용

- 추녀 : 뒷뿌리 꺽쇠제거 및 띠쇠 재시공

- 중보 : 어칸 중량 2개소 보강(재료 : 볼트, 띠쇠, 탄소판)

- 지붕 : 양성 들뜸 및 균열부분 보수

◦ 세부내용 요약

1. 추녀

- 배-우면에 위치한 추녀 뒷뿌리에 보강되어 있던 일부 꺽쇠와 띠              쇠는 끊어진 채 방치되어 있으며, 꺽쇠가 박혀 있던 추녀 뒷뿌리              는 일부 터져 있음.

- 보강철물의 파단은 추녀 뒷뿌리 들림이나 주변 구조부재의 거동              과 같은 이상변형이 발생할 시에 충분히 막아줄 수 있는 방안이              아님을 의미하고 있으며, 꺽쇠는 목재의 또다른 손상을 야기하므로              사용에서 배제하고 충분한 내력을 갖는 보강방법을 선택하여 빠른              시일내에 개선할 필요가 있음.

위치		배-좌 모서리	배-우 모서리	정-좌 모서리	정-우 모서리
보강현황	추녀뒷뿌리	▶띠쇠 1개 / 꺽쇠 4개	▶띠쇠 1개 / 꺽쇠 4개	▶띠쇠 2개 / 꺽쇠 4개	▶띠쇠 1개 / 꺽쇠 4개
	체결위치	◎ 띠쇠 ▶중량(외)~하중도리(외) ◎ 꺽쇠 ▶대량(내), 중도리(내)	◎ 띠쇠 ▶중량(외)~하중도리(외) ◎ 꺽쇠 ▶대량(내), 중도리(내)	◎ 띠쇠 ▶중량(외)~하중도리(외) ◎ 꺽쇠 ▶대량(내), 중도리(내)	◎ 띠쇠 ▶중량(외)~주두상면(내) ◎ 꺽쇠 ▶대량(내), 하중도리(내)

위치	배-좌 모서리	배-우 모서리	정-좌 모서리	정-우 모서리
추녀와 도리 접촉상태	▶편중지지(정면측지지)	▶편중지지(정면측지지) ▶못 1개(大, 중앙부) ▶못 2개(小, 양단부)	▶편중지지(배면측지지)	▶지지상태 양호 ▶못 1개(大, 중앙부) ▶못 2개(小, 양단부)
성능 저하	▶측면 띠쇠 고정 못 1개 절단(정)	▶꺽쇠 2개 절단 ▶꺽쇠 체결부 추녀 갈램 심화	▶측면 띠쇠, 꺽쇠 체결부 (배) 추녀 갈램 심화	▶추녀 바닥 갈램 ▶전반적 양호

- 현재 추녀 지점 주변으로 구조거동에 의해 나타날 수 있는 특이              한 현상은 발견되지 않고 있으며, 사래 외단의 레벨이 내단보다               낮은 것은 구조적 거동으로부터 처짐이 증가해서 발생되었다기보              다는 축조 과정에서 형성되었던 형태적 요소로 판단됨.

2. 보 부재에 발생한 현상

- 어칸측은 대들보가 생략되어 종보로부터 전달되는 지붕하중을 중              보가 전적으로 부담하게 되므로 향후 원활한 유지 및 보존관리를              위해서는 보강 등의 방안을 선별적으로 강구할 필요가 있음.

3. 내진고주 3개소와 우주 1개소의 주의관찰 필요

- 일부 기둥에서는 초석과의 접촉면이 부분적으로 들떠 있거나 부              분적인 압괴도 동반되어 나타나고 있어 내구성의 저하가 우려되              므로 지속적인 주의 관찰이 요구됨.

▣ 부후발생 및 이상구간
위치	측점 (㎜)	기둥 직경 (㎜)	이상부 길이(㎜)		훼손율(%)		위치	측점 (㎜)	기둥 직경 (㎜)	이상부 길이(㎜)		훼손율(%)
			정-배	좌-우	정-배	좌-우				정-배	좌-우	정-배	좌-우
X3/Y2	70	510	53	0	10.4	0	X4/Y2	80	510	116	7	22.7	1.4
	120		102	0	20.0	0
								130		100	0	19.6	0.0
	220		110	0	21.6	0
								180		94	0	18.4	0.0
	270		48	0	9.4	0
								230		13	0	2.5	0.0
	370		33	0	6.5	0
X3/Y4	75	510	135	12	26.5	2.4	X6/Y5	65	480	93	20	19.4	4.2

4. 건물 네모서리 귀솟음과 안쏠림 현상

- 건물 네 모서리의 우주는 육안으로도 구별될 정도의 안쏠림과                귀솟음이 나타나고 있는데 이는 당초 설계, 시공시 건물 완공후               안정적으로 보이도록 고려한 것으로 문제가 없는 것으로 판단.

5. 주요 구조부재의 수종은 삼엽송이 주류를 이루고 있으며, 목재 함수            상태는 20%이하를 유지

- 기둥 및 창방 모두 전반적으로 20%이하를 유지하는 것으로 조사              되어, 습기에 의한 부후 가능성은 낮음.

구분	위치	회차	최소값	최대값	변화량	평균
외진평주	외부	1회차(맑은날)	9.1	15.1	6.0	11.3
		2회차(우천시)	9.3	24.4	15.1	14.3
	내부	1회차(맑은날)	10.2	14.7	4.5	11.7
		2회차(우천시)	10.1	16.3	6.2	12.5
내진고주	내･외부	1회차(맑은날)	9.6	15.6	6.0	11.8
		2회차(우천시)	7.6	17.0	9.4	12.7
창방	내･외부	1회차(맑은날)	10.2	12.8	2.6	11.4
		2회차(우천시)	11.3	16.4	5.1	13.1

6. 구조안정성 검토

- 일부 부재에서 작용하중이 부재내력을 다소 초과하는 경우도 있              으나 보강 등의 조치가 필요한 정도는 아니며, 현재 구조 거동에              의한 특이한 현상은 발견되지 않고 있음.

□ 향후계획

◦ 용역결과 지적사항 보수·보강 시행 – 2016. 10월(예정)

첨부 : 용역결과 보고서 1부(별도). 끝.