문서번호	의정담당관-11652
결재일자	2016.10.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	의정담당관
김세형		이문주	10/20 정광현
협조
	의사담당관		代우정숙

- 제270회 정례회 대비 -

본회의장 및 상임위원회 음향장비 점검결과 보고

2016. 10.

서울특별시의회

(의정담당관)

- 제270회 정례회 대비 -

본회의장 및 상임위원회 음향장비 점검결과 보고

제270회 정례회를 대비하여 ’16.10.5~7일 본회의장·상임위원회의 음향장비를 점검하고, 보완조치한 결과를 보고함.

Ⅰ

점검개요

❍ 목  적

- 시의회 본회의장 및 각 상임위 음향시스템의 성능을 전용 분석 프로그램을 통한 정밀점검 후, 주파수 응답특성 및 음향 데이터를 분석하여 문제점을 파악하고 개선하기 위함.

❍ 점검기간 : ’16. 10. 5 ~ 7(3일)

❍ 점검대상 : 13개소 (본회의장 및 상임위원회, 대회의실 음향장비)

❍ 체크 포인트

- 측정 프로그램을 이용한 스피커 및 음질상태 점검

- 측정결과에 따른 이퀄라이저(EQ) 및 믹서의 Preset 조정

- 주요지점에서의 주파수 응답특성 점검

❍ 측정장비

- Audio Interface : TASCAM US-144

- Measuring Mic  : Earthwork M30

❍ 측정 프로그램 : Smaart Live 5
Smaart Live 5 – SPL(본회의장)

❍ 점 검 자 : ㈜디에치미디어테크, 서당원 팀장 외 2명

Ⅱ

점검 및 조치내용

성능평가 기준

❍ 본회의장은 용도에 적합한 충분한 음압을 가지고 있는가?

- 전 객석에서 평균 75-80dB 이상의 음압특성 확보

❍ 고른 음압분포를 확보하며 전체 주파수대역에 대한 응답이 고른가?

- 적용기준 : ±3dB 이내 값, 평탄한 주파수 응답특성

❍ 기기의 선택과 설치는 올바른가?

- 고른 음압 분포 및 평탄한 주파수 응답특성으로 확인

본회의장 음향장비

❍ 측정방법 : 스피커 그룹별(메인 스피커, 벽부스피커, 의장스피커, 2층, 3층 스피커)로 측정음원(Sine Sweep, Pink Noise)을 발생시켜 측정

❍ 수음측정 위치

❍ 점검 및 조치내용

- 스피커별 균일한 응답특성을 갖도록 이퀄라이저 조정

POS 1, 2 (메인스피커)			- 메인스피커 측정결과 : 125Hz, 5~6KHz부분 홀내특성 ⇒ 각 주파수 평탄화 조정 (메인스피커 EQ)
	EQ 조정 전	EQ 조정 후
POS 1, 2 (단상 벽부 스피커)			- 단상 벽부 스피커 측정결과 : 전체적으로 평탄한 주파수 분포 ⇒ 의장, 발언자 모니터 스피커 조정, 마이크 영향 최소화
	EQ 조정 전	EQ 조정 후

- 스피커별 수음측정 및 EQ 조정

- Pos 3, 4의 천정스피커 및 의장모니터 스피커의 측정결과, 전체적으로 평탄한 분포를 보였으나, 250Hz부분의 주파수가 약간 높아 EQ를 조정

- 2층 스피커 음향을 측정한 결과, 전체적으로 평탄한 분포를 보였으나, 125Hz 부분의 주파수가 약간 튀어 홀 전체에 하우링을 가중시킬 수 있어 1층 마이크에 영향을 주지 않도록 EQ를 조정

상임위원회 음향장비

❍ 측정방법 : 측정음원(Sine Sweep, Pink Noise)을 상임위원회의 전체 스피커에 발생시켜 4개 포인트(위원장석, 좌측 의원석, 우측 의원석, 집행부석) 전반에 걸쳐 고르게 분포하도록 하고 수음점 높이는 1m로 함.

❍ 수음측정 위치

❍ 점검방법

- 11개 상임위원회에서 Pos 1 ~ Pos 4까지 수음 데이터를 측정하여 중저역에서 고역까지 균일한 응답특성을 파악, EQ 조정

- 업무담당자와 각 마이크별 시험을 공동으로 실시하고 청감상에 명료도가 높은 음질상태로 셋팅

❍ 점검 및 조치내용

교 통 위원회			- 125Hz부터 명료도 상승을 위해 저음 저파수를 Cut했으며, 위원장석은 후면 벽부의 소리반사로 저음부가 약간 강하게 나타나 EQ에서 160Hz부문을 Cut함.
	위원장석 우측(Pos 2)	위원장석(Pos 4)
보 건 복 지 위원회			- 전체적인 음압은 평탄함. 마이크 시험 및 청감시험 결과는 양호하나, 전체적인 고음질 확보를 위해서는 천장에 반매립스피커의 설치가 필요함.
	집행부석(Pos 1)	위원장석(Pos 4)

교 육 위원회			- 저음부 주파수를 Cut했으며, 2KHz대역은 피드백 영향으로 고음역대를 Cut했으나, 마이크 마진 확보가 안되는 상황이며, 위원장석과 집행부석은 실링 스피커만으로는 음량확보가 안됨. ⇒ 별도의 스피커 설치 필요 디지털 믹서로 교체 필요
	위원장석(Pos 4)	위원장석 좌측(Pos 3)
도 시 계 획 관 리 위원회			- 홀의 영향으로 3KHz대역은 계속적인 피드백이 발생되어 Cut함
	집행부석(Pos 1)	위원장석(Pos 4)
도 시 안 전 건 설 위원회			- 125Hz부터 명료도 상승을 위해 저음부 주파수를 서서히 CUT함. - 전체적인 공간의 흡음이 양호하여 측정 데이터값이 고음에서 중저음대까지 평탄한 특성을 나타냄 아날로그 믹서를 디지털 믹서로 교체(철거 예비품)
	위원장석 우측(Pos 2)	위원장석(Pos 4)
문 화 체 육 관 광 위원회			- 125Hz부터 명료도 상승을 위해 저음부 주파수를 서서히 CUT함. - 전체적인 공간의 흡음이 양호하여 측정 데이터값이 고음에서 중저음대까지 평탄한 특성을 나타냄
	위원장석 우측(Pos 2)	위원장석(Pos 4)
환 경 수자원 위원회			- 125Hz부터 명료도 상승을 위해 저음부 주파수를 서서히 CUT함. - 전체적인 공간의 흡음이 양호하여 측정 데이터값이 고음에서 중저음대까지 평탄한 특성을 나타냄
	위원장석 우측(Pos 2)	위원장석(Pos 4)

운 영 위원회			125Hz부터 명료도 상승을 위해 저음부 주파수를 서서히 CUT함. 전체적인 고음쪽 8KHz 부근에서 HIGHT CUT필터 사용으로 공간내 하울링 요소 제거. 아날로그 믹서를 디지털 믹서로 교체 필요(’17년 교체예정)
	위원장석 우측(Pos 2)	위원장석 좌측(Pos 3)
예 산 결 산 특 별 위원회			전체적인 공간의 흡음도 양호하여 측정 데이터값이 고음에서 중저음대까지 평탄한 특성을 나타냄. 장비의 노후화로 전원 분배기 및 케이블, 전원부 등이 불안한 상태임. ⇒ 전체적인 음향장비 교체요함. (’17년 교체예정) 프로젝터가 4200안시 제품으로 행사 시 밝기가 부족하여 5200안시급이상 제품으로 변경 요함
	장내 후면	단상 우측

Ⅲ

점검결과

상임위 집행부, 발언대 마이크(다이나믹)의 수음특성이 낮음

❍ 콘덴서 마이크로 교체 후 셋팅시 수음특성 우수

교육위원회 집행부 및 위원장석 음량 확보 미흡

❍ 별도의 스피커(천정 반매립형 스피커) 설치 필요

아날로그 믹서를 예비 디지털 장비로 교체 : 도시안전건설위원회

❍ 장비운영이 편리하도록 예비품을 활용하여 교체

예산결산위원회(대회의실) 노후 음향장비 정비 필요

❍ 음향장비 및 전원분배기, 케이블 등 교체 요함

❍ 노후화된 4200안시 프로젝터를 5200안시 이상급으로 교체요함

상임위원회 음향장비 및 마이크 등 정비로 균일한 음질 확보

❍ 교육위원회의 마이크 위치 및 마이크간 음량차이 재조정

❍ 마이크 선로(DIS) 점검 및 조정 : 교육위원회

위원회별 노후장비 교체 필요

❍ 아날로그 회의용 마이크 단종으로 수리불가

❍ SABINE EQ제품 교체(음질 오류 발생으로 문제된 상품) : 4개소

Ⅳ

향후 계획

믹서교체 및 장비 튜닝비용 지출(10월말) : 2,858천원

❍ 고급·중급기술자 2명이 3일간 시스템 점검·개선 및 믹서교체 비용

노후 음향장비를 연차적으로 디지털 음향장비로 교체

❍ ’17년 상반기 : 예산결산특별위원회 및 운영위원회

홀의 음량이 부족한 상임위 시설보완(반매립형 스피커)

❍ ’17년 하반기 : 교육위원회, 보건복지위원회

※ 시설비 집행잔액 등 활용하여 설비 보완예정. 끝.