“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	재난안전과-21951		주무관	민방위팀장		재난안전과장		안전교통국장
			강선희	홍석균		장원석		10/25 박은섭
등록일자	2016.10.23.
결재일자	2016.10.25.
공개구분	대시민공개
			협조자

2016년도 하반기 민방위 시설장비

운영.관리실태 일제 점검 및 정비계획

2016. 10.  .

	강 남 구
(		재난안전과	)

‘16 하반기 민방위시설장비분야 일제점검계획

민방위 시설장비를 평상시 최적의 상태로 유지하여 민방위사태 발생시 차질

없이 활용될 수 있도록 상반기 점검·정비를 실시코자 함.

Ⅰ		근 거

□ 법령 및 지침

분 야	점 검 주 기	근 거
주민대피 시 설	시‧자치구 : 반기 1회이상 소유자 : 분기 1회이상	* 민방위기본법 제4조(재정상의 조치) 제15조(민방위 준비) 제15조의2(점검 등) 제22조(검열) * 2016년 민방위 시설장비 운영관리 지침
비상급수 시 설	개방시설 : 월 1회이상 미개방시설 : 분기 1회이상
민 방 위 장 비	시‧자치구 : 반기 1회이상 관리책임자 : 분기 1회이상
화생방 장비□물자	시 : 반기 1회 자치구 : 분기 1회

Ⅱ		추 진 방 향

□ 민방위시설 주변 환경정비 및 안내표지판 정비 등을 통한 주민활용 활성화 및 인지도 강화

□ 실효성 없는 시설(시설노후, 안전관리 문제시설 등) 지정해제 등 정비

□ 지역/직장 실정에 맞는 시설장비 확보를 통해 유사시 신속하게 활용할 수 있도록 관리강화

□ 자치구 민방위 새올행정시스템 정비 등 시설 장비 현황관리의 실효성 제고

□ 화생방 장비□물자의 효율적인 정비 및 관리(방독면 포함)

Ⅲ		점 검 개 요

□ 점검기간 : 2016. 10. 10. ~ 10. 28. ※ 조사기준일 : ‘16. 10. 10.

□ 점검대상 : 민방위 시설장비 일체

‒ 주민대피시설, 비상급수시설, 민방위장비, 화생방 장비물자 등

□ 점검내용 : 세부 점검 및 정비 내용 참조

□ 현장점검

❍ 기    간 : 2016. 10. 25~ 10. 27. (점검일 중3일간)

❍ 점 검 자 : 재난안전과 민방위팀장외 3명

❍ 점검내용 : 세부 점검 및 정비 내용 참조

❍ 점검방법 : 현장점검 및 자체점검실시

구 분	10.25(화)	10.26(수)	10.27(목)	비 고
현장 점검	신사동	청담동	수서동	반드시 전․후 사진 첨부
자체 점검	논현1.2동 삼성1,2동 대치1.2.4동	역삼1.2동 도곡1.2동 개포1.2동	개포4동 일원본동 일원1.2동	“

Ⅳ		분야별 정비‧점검‧조사 방법

주민대피시설

	주요 점검사항
○ 실효성 없는 대피시설 합리적 정비 (지정해제 등) ○ 대피소 안내·유도 표지판 점검·정비 및 정확한 위치정보 현행화 ○ 대피시설 점검 책임자 지정 및 시설관리 실태 (내부환경, 즉시개방) 등

❍ 주민대피시설 확보, 시설 활용 및 점검 및 정비

- 새올행정시스템 내 주소정보 확인 및 정비

- 개방 활용에 적합한 신축시설 지정(신규 또는 소유주 변동시 동의서 징구)

- 장기(거점)대피시설 추가 발굴 및 확대지정

❍ 공공용시설은 “(정) 담당과장”, “(부) 동장”이 점검 책임자가 되어 점검 및 정비와 소유주 계도 지속 실시

❍ 시설내 방송 청취시설(스피커) 가능여부 확인

❍ 시설 안내·유도 표지판 설치, 부착 위치등 시설 주변 환경정비

- 미부착표지판 정비 및 안내표지판 교체시 다국어 표지판 설치

- 탈색되고 낡은 표지판은 반드시 새것으로 교체

❍ 부적합시설(시설노후, 안전관리 문제시설) 폐쇄 및 지정해제

- 폐쇄된 지하상가나 노래방, 주점, 다방 등은 지정 금지

- 야간영업으로 주간 미개방하여 비상시 활용이 곤란한 시설 지정해제

❍ 유사시 대피시설로 즉시 활용 가능하도록 시설 운영·관리

- 대피에 방해되는 무거운 물건 적재 및 고정시설물 금지

- 비상시 출입 가능한 시건장치 운영(관리자와 시설 인근 주민정보 공유 등)

비상급수시설

	주요 점검사항
❖ 급수시설 확충 및 지정·관리실태 (수질별 확보현황, 책임자 지정 등) ❖ 시설 유지관리 (비상발전기 가동, 수질 및 시설점검 등), 새올행정시스템 현행화 ❖ 시설활용 및 홍보여부 (안내판 설치, 공공개방 등)

❍ 자치구별 인구대비 적정량(100%) 확보

* 음용수 및 생활용수 확보율 저조지역은 자치구별 수립된 비상급수계획과 연계하여 확보 추진

❍ 시설 유지관리 및 주변 환경정비

- 새올행정시스템 내 주소정보 확인 및 정비

- 주민이용에 적합한 환경 유지(음수대 청결, 불량수도꼭지 교체 등)

❍ 노후배관, 수중모터교체 및 자가발전설비 등 부대시설 확보‧정비

* 발전기 미보유(고정식 설치불가시 이동식 비상발전기 설치 가능) 또는 작동불능 시 대체방안 마련

❍ 수원 고갈 및 수질오염 등 부적합시설 지정해제 및 폐공

* 수질검사결과 주기적(3회이상) 불합격 등 개선 여지없는 시설 해제 등

❍ 수질과 수량이 적합하고 민원발생 소지 없는 민간시설 신규 지정 추진

❍ 비상급수시설 정기점검(분기 1회) 실시 및 조치

* 비상사태시 바로 음용이 가능한 수질상태 유지

< 점검 내용 >

✓ 월별 1회이상 관리책임자(담당과장, 동장) 점검

✓ 모터펌프 등 월1회 이상 최소 15분 이상 작동(수질오염 방지)

✓ 비상발전기 등 부대시설 작동여부 수시 확인 및 기록 유지

✓ 법정 주기에 의한 수질검사 실시 여부

민방위장비

	주요 점검사항
❖ 민방위장비 확보기준(국민안전처, 서울시 지침)에 맞는 장비 확보실적 ❖ 보관장소 적정여부 및 수량표시 등 현황판 정비 현황 ❖ 장비 정상작동 확인 및 사용 불가품 교체 추진 실적

❍ 장비 확보기준(필수6종)에 맞는 적정장비 확보여부

❍ 장비 정상작동 확인 및 사용불가 장비는 폐기 또는 교체추진

❍ 각종 장비의 마모, 훼손시 부품교체 등 정비 및 노후장비 교체

❍ 지역 및 직장대 장비보유율 제고를 위한 추진 노력

❍ 특히 직장민방위대 장비 확보를 위한 독려 및 협조공문 발송

❍ 장비보관 장소 적정여부 및 새올행정시스템 입력 등

✓ 내구년한(3~10년) 경과 장비도 사용 가능성 여부에 따라 비축 관리

✓ 지휘용 앰프, 환자용 들것 등은 현재 활용도가 낮아 비축율이 낮으나 전시 등 비상사태 대비 100% 확보 추진

화생방 장비□물자

	주요 점검사항 및 작성내용
❖ 방독면 및 화생방분대 장비의 보관 및 관리 상태 ❖ 성능검사 결과에 따른 부적합품 (’03 ~ ’05년 생산분) 폐기여부 ❖ 확보기준 대비 방독면 및 화생방분대 장비 확보 실적 등

❍ 화생방 장비물자 관리지침에 의한 장비 관리

- 전용창고 확보 및 보관환경(온도, 습도, 직사광선 등)의 적합성

- 현황판 및 불출계획 등 작성(최신화) 여부

- 관리자 지정 및 정기점검 실시 여부

❍ 성능검사결과에 따른 시효기간 초과품 폐기 여부

- 일반 / 한국형 방독면 : 2005년 생산품까지 폐기

- 탐지지(KM9), 제독용액(DS-2), 피부제독제(KD-1), 해독제(KMAKR-1) :

2010년 생산품까지 폐기

Ⅴ		행 정 사 항

❍ 지역대 및 직장대별 자체점검 실시계획 수립

❍ 지역대 및 직장대별 계획에 따라 조사 실시 후 결과를 붙임 2, 3 서식으로 2016. 10. 28(금)까지 제출

※민방위시설장비 정비 전 ․후 사진 필히 첨부

❍ 자료 제출시 새올행정시스템의 현황과 일치하도록 작성

붙임  1. ‘16년 하반기 민방위 시설장비 운영관리 점검 및 정비계획 1부.

2. 민방위 시설장비 분야별 점검 정비결과 서식  1부.

3. 민방위 시설장비 일제 점검정비 결과보고 1부.   끝.