문서번호	하천관리과-16265
결재일자	2016.10.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		치수관리팀장	하천관리과장
윤인식		代윤인식	10/28 이진용
협조

『장지지하차도 ~ 동부간선도로간 연결로 설치(개발사업)』

사전재해영향성검토위원회 검토결과 보고

2016. 10.

물순환안전국

(하천관리과)

『장지지하차도~동부간선도로간 연결로 설치(개발사업)』

사전재해영향성검토위원회 검토결과 보고

□ 사업개요

❍ 사업명 : 장지지하차도~동부간선도로간 연결로 설치

❍ 위  치 : 서울시 송파구 장지동 일원(동부간선도로 진·출입 연결로 설치구간)

❍ 사업규모 및 연장

- 동부간선도로 진입 연결로(램프-A) :  폭 6m, 길이 548m

- 동부간선도로 진입 연결로(램프-B) : 폭 6m, 길이 455m

□ 사전재해영향성 검토(개발사업)

❍ 검토항목(재해영향성검토협의 실무지침, 국민안전처)

- 공통사항

․ 지형조건 및 주변환경에 따른 재해위험요인 등 17개 항목

- 입지 유형별(도시지역)

․ 도시침수, 배수불량 방지 예방대책 수립 여부 등 7개 항목

- 협의대상 유형별

․ 부지조성공사 착수전 토질조사 철저 등 2개 항목

❍ 서면심사 검토위원

연번	소속 및 직책	성 명	비 고
1	한국수자원공사 센터장	서애숙	수자원
2	㈜도화엔지니어링 부사장	전세진	수자원
3	한국도로공사 책임연구원	정경자	토질 및 기초
4	㈜삼안 전무	김동범	토질 및 기초
5	㈜제일엔지니어링 부사장	우재경	토목시공

□ 주요 검토내용

❍  탄천 기존 제방에 터파기 후 램프 교각을 설치하는 곳에 대한 제방 치수안정성 검토 요망

❍  하천(탄천 및 장지천)내에 설치되는 램프교의 하부기초, 교각 등이 하천의 통수단면을 감소시키므로 이에 따른 수위 증가 영향 검토 요망

❍  최근 경주지진으로 내진설계에 대한 사회적 관심이 고조되고 있으므로 본 사업 구조물 기초에 대한 내진설계 내용을 상세하게 수록 요망

❍  지반조사 내용이 보고서에 수록되어 있지 않음으로 반드시 지방조사 결과를 토대로 구조물 설계 및 시공이 이루어 질 수 있도록 보고서에 수록 요망

❍  지장물 조사결과 사업구간 내 다양한 종류의 지장물이 매설되어 있으므로 개발 중 지장물 보호 및 유관부서 합동 대책회의 개최 등을 통한 안전사고 예방대책 보완 필요

❍  개발 중 하천 내 설치된 가설구조물에 대한 집중호우 시 안정성 유무를 검토하고, 호우피해 방지를 위한 계절별 공사 적정시기를 고려한 단계별 세부 시공계획 수립 시행 요망

❍  본 사업구간은 도로 폭이 협소하므로 차량과 보행자 통행에 불편이 없도록 진·출입로 동선계획을 수립·시행하고 비산먼지 및 소음저감대책 이행 필요

□ 조치계획

❍  주요 검토내용 및 혐의 검토의견서(붙임) 반영조건으로 “조건부 협의”하고, 협의부서에 조치계획을 수립·제출토록 통보하고자 함

붙임 : 협의 검토의견서 1부.  끝.