문서번호	시설보수과-5951
결재일자	2016.10.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
차성민		윤승범	10/31 代한병연
협조
	주무관		최승룡

『제3처리장 침전지주변 빗물관리시설 개량공사』

관급자재 정산 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.10

중랑물재생센터

(시설보수과)

『제3처리장 침전지주변 빗물관리시설 개량공사』

관급자재 정산 보고

우리센터에서 시행중인 『제3처리장 침전지주변 빗물관리시설 개량공사』 가   완료됨에 따라 본 공사에 사용한 관급자재 정산에 대한 검토보고 임.

Ⅰ		공사현황

○ 공 사 명 : 제3처리장 침전지주변 빗물관리시설 개량공사

○ 공사기간 : 2016.07.18 ~ 2016.11.30

○ 도 급 자 : 두방종합건설(주) 대표 : 김성숙

○ 도 급 비 : 85,165천원

○ 공사개요 : U형수로 L=417m, 합성데크 180㎡, 보차도경계석 L=417m

Ⅱ		보고내용

○ 관급자재 정산현황

품 명	규 격	수량			금 액			비 고
		당초	변경	증/감	당초	변경	증/감
레미콘	25-18-120	62	54	8	3,537,720	3,081,240	456,480
	25-21-120	20	12	8	1,284,600	770,760	513,840
가로수보호판	Φ100*200	418	360	58	2,382,600	2,052,000	330,600
보차도용 콘크리트블록	t60mm	107	48	59	2,461,000	1,104,000	1,357,000
배수로	300*300*2000	214	180	34	10,473,160	8,809,200	1,663,960
석재블록(직선)	200*250*1000	429	384	45	10,664,940	9,546,240	1,118,700
석재블록(곡선)	200*250*1000	20	17	3	797,800	678,130	119,670
합성목재	2400*150*35	198	60	138	27,482,400	8,328,000	19,154,400
합					59,084,220	34,369,570	24,714,650

○ 3처리장 초침 및 종침, 협잡물수거 건물 진입로 콘크리트 노후로 미관을         저해하고 있는 실정임(붙임 1)

○ 보도블록 포장 구간에 설치되는 도로경계석은 중랑천 상류 성능개선공사         관급자재(150*150*1000) 재고(501개) 활용

Ⅲ		조치의견

○ 미관을 저해하는 구간은 도막바닥형 바닥재(80㎡)를 관급자재로 구매하여           설치코자하며(2,880천원)

○ 관급자재(도로경계석, 150*150*1000) 재고 501개 중 64개를 활용하고

○ 위와 같이 관급자재를 정산코자 함.

붙  임 : 1. 현황사진및위치도 1부.  끝.