문서번호	공원운영과-17791
결재일자	2016.11.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	공원운영과장
최현주		박미성	11/02 문근식
협 조

근로자 산업안전보건 점검결과 보고(‘16.10월)

2016.  11.

서부공원녹지사업소

(공원운영과)

근로자 산업안전보건 점검결과 보고(2016.10월)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

우리사업소 근로자의 안전사고 및 재해 예방을 위하여 위탁중인 산업안전·보건 점검업무 수행 결과를 아래와 같이 보고함

Ⅰ		산업안전보건 점검개요

❍ 위탁(대행)업체 : ㈜경신산업안전 – 안전관리, 경희의료원 - 보건관리

❍ 점검개요

구 분	일 자	점 검 자	대 상	점 검 내 용	비 고
안전관리	10.7(금)	김요셉,이지애	서서울호수공원	설비 관리상태 등
	10.20(목)	김요셉,김영일	선유도공원
보건관리	10.27(목)	윤은숙간호사	여의도공원 근로자 11명	근로자 보건상담 시행

Ⅱ		세부 점검내용

【안전관리 - 서서울호수공원】

❍ 물질용기 경고표지 부착상태 적정

- 휘발유 용기에 대한 물질명, 경고표지(그림문구) 부착상태 적정

- 취급시 근로자 오용하지 않도록 지속 관리 요망

❍ 쓰레기 분리수거 작업상태 적정

- 쓰레기 분리수거 작업시 근로자 안전장갑 착용 및 집게 등의 수공구 사용상태 적정

- 작업시 깨진 유리 등에 손 찔림 등의 사고가 발생하지 않도록 보호구 착용, 수공구 사용 등 안전수칙 준수토록 지속 지도⋅관리 요망

❍ 연삭기 고정상태 미흡

- 신규 구입한 연삭기의 방호장치 설치 상태 모두 적정하나,

- 연삭기를 테이블에 미고정한 상태로 사용시 움직임에 의한 사고 위험을 초래하니, 연삭기를 테이블에 고정조치 후 사용(방호장치가 미흡한 연삭기(빨간색)는 폐기)

【안전관리 - 선유도공원】

❍ 기계톱 관리상태 적정

- 기계톱의 톱날방호덮개 설치 및 보관상태 적정

- 사용시 베임 사고가 발생하지 않도록 지정 담당자 외 사용 금지 및 보호구 착용 철저

❍ 이동통로 관리상태 적정

- 창고내부 이동통로 바닥 청결상태 적정

- 바닥 물 및 기름기 등을 방치시 넘어짐 사고를 초래하니, 항상 청결하게 유지 및 근로자 이동시 전방시선 주시 및 천천히 이동토록 지도⋅관리 요망

❍ 연삭기 방호장치 설치상태 미흡

- 연삭기의 숫돌과 작업받침대의 간격이 이격된 상태로 사용시 말림 등의 사고를 초래하니, 숫돌과 작업받침대의 간격을 3mm 이내로 움직이지 않도록 고정하여 사용 요망

❍ 사다리 파손

- 창고 옥외 세워서 보관중인 사다리의 하단부분 미끄럼방지판 일부 이탈 및 사다리의 마지막 발판이 파손된 상태로 사용시 추락 등의 사고를 초래하니, 근로자 안전작업을 위하여 수리 또는 교체 사용하시기 바랍니다.

※ 2M이상의 고소작업시 안전모 등 보호구 착용 철저

【보건관리 – 여의도공원】

❍ 근로자들에 대한 건강상담 및 간단 검진 실시 : 11명(여의도공원 소속)

Ⅲ		행 정 사 항

❍ 미비 및 지적사항에 대해서는 공원이용객, 근로자의 안전을 위하여 신속정비 및 보완하도록 담당부서에 통보하고, 향후 지속적인 안전·보건관리를 통하여 산업재해를 예방하고 근로자 건강을 관리코자 함

❍ 산업안전 및 보건관리 수수료 10월분을 각 대행 업체에 지급 조치

붙임 : 1. 안전관리업무 수행내역 및 결과서 1부.

2. 안전관리상태보고서, 보건관리상태보고서 각 1부.  끝.