문서번호	여의도공원관리사무소-5059
결재일자	2016.11.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	여의도공원관리사무소장
한훈수	송규환	11/03 박원근
협 조

선유도공원 온실 외부 방풍필름 및 내부 에어캡 설치 계획

2016. 11.

서부공원녹지사업소

(선유도공원)

선유도공원 온실 외부 방풍필름 및 내부 에어캡 설치

선유도공원에서 관리하고 있는 온실 창호가 노후되어 겨울철 외풍 유입으로 인한 열손실을 방지하고 난방비를 절약하고자 외부 방풍필름 및 내부 에어캡을 설치하여 일정온도를 유지하고 온실내 식물을 안정적으로 관리하고자 함.

1. 현   황

□ 위    치 : 영등포구 선유로 343

□ 연 면 적 : 350.60 ㎡(유리/철골)

□ 식재식물 : 다육식물 등 30종

□ 시설물 현황

구 분	용량 및 열량	비 고 (설치년도)
보일러(유류)	150,000㎉/h	2001년 11월
전기온풍기(2대)	30kw/Hr, 25,800㎉/h	2005년 12월
	50kw/Hr, 43,000㎉/h	2012년 11월
방열기(36대)	-	2001년 11월

2. 난방기간 및 적정온도

□ 난방기간 : ‘16.11.10 ~ ‘17.3.31(약5개월간)

□ 적정온도 : 다육식물 10℃이상 유지 및  일반화초류 5℃이상 유지

3. 설치목적

□ 동절기 온실내 식물생육에 적합한 환경 조성

4. 설치방법

□ 온실외부

- 방풍 필름 설치(외부로 부터 유입되는 찬공기.외풍 차단)

- 필름 : 장수필름(0.1MM)

□ 온실내부

- 에어캡 부착

5. 향후 추진 및 지출방법

□ 설치기간 : 16.11.14 ~ 11.18(5일간)

□ 소요금액이 소액이고, 온실시공 전문업체로써 시공실적이 우수하고 견적서 제출업체 중 저가 제출 업체인 아래 업체에 설치시행 후 채주 청구에 의거 결재계좌에 입금조치

□ 설치 시행업체 : ㈜ 부건   대표 : 최용철(☏ 031-949-5461)

주소 : 경기도 파주시 광탄면 용미리 460-5

□ 설치기한 : 설치요구일로부터 10일 이내

6. 소요예산 및 예산과목

□ 소요예산 : 3,300천원

□ 예산과목 : 선유도공원유지관리,일반운영비,사무관리비(201-01)

붙임 : 현황 사진 1부.  끝.

현 황 사 진

온실 외부 전경	온실 내부창	다육 식물류