문서번호	도시철도토목부-14016
결재일자	2016.11.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		토목3과장	도시철도토목부장
정성환		김정수	11/09 김진팔
협 조
	토목1과장			윤방식
	주무관			이재선

『하남선1공구 건설사업 사후환경영향조사용역』

16년 사후환경영조사 결과 보고(3분기)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11.

도시철도토목부

『하남선1공구 건설사업 사후환경영향조사용역』

사후환경영향조사 결과 보고(3분기)

『지하철 하남선1공구 건설사업 사후환경영향조사용역』 과업수행 과 관련 16년도 3분기 사후환경영향조사 결과에 대한 보고 임.

※동기공 2016-4336호(2016.10.31.)와 관련임-3분기 보고서 제출

▢ 관련근거

○ 환경정책기본법 제12조(환경기준의 설정) 및 같은법 시행령 제2조(환경기준)

○ 환경영향평가법 제35조(협의내용의 이행 등)

- 사업자의 협의내용 이행, 협의내용 관리대장에 이행 상황 기록‧공사현장 비치, 협의내용 관리책임자 지정‧통보

○ 환경영향평가법 제36조(사후환경영향조사)

- 사업자의 사후환경영향조사 결과 통보, 필요시 환경피해방지 조치

○ 사후환경영향조사 결과 후속조치에 관한 업무처리 지침(환경부 예규)

○ 과업내용서 Ⅶ.3(분기별 조사결과 보고)

▢ 대상 사업장 : 2개 공구

○ 하남선(5호선 연장) 1-1공구

○ 하남선(5호선 연장) 1-2공구

▢ 3분기 현장조사 주요내용

○ 사업장 환경영향조사

- 대기질, 수질(지표수, 지하수위), 소음, 진동, 동․식물상

○ 환경영향평가 협의내용 이행결과

- 대기질, 수환경, 토지환경, 친환경적 자원순환, 소음․진동

▢ 환경영향조사 및 협의 이행사항 결과

구분			조사일	조사지점		조사결과	목표기준	적합여부
대기질			16.07.18∼21 16.08.08∼11 16.09.05∼08	2지점	PM-10	40∼51㎍/㎥	80㎍/㎥	적합
					NO2	0.019∼0.027ppm	0.060ppm	적합
수질	지표수		16.08.11	4지점	pH DO BOD SS 유량	7.37～7.65 7.5～8.0㎎/L 2.4～4.2㎎/L 3.9～12.4㎎/L 0.0202∼332.6700㎥/s	-	-
	지하 수위		16.08.11	2지점		2.99～8.41m	-	-
소음			16.08.08∼10	6지점		주간 55.9～66.2㏈(A) ․65.4～66.2dB(A) 초과	65.0dB(A)	일부 부적합
						야간 51.8～57.3㏈(A) ․51.8～57.3dB(A) 초과 - 야간공사 없음	50.0dB(A)	-
진동			16.05.08∼10	6지점		주간 20.4～56.1㏈(V)	65.0㏈(V)	적합
						야간 18.4～33.7㏈(V)	60.0㏈(V)
동· 식물상		동물상	2016. 09. 05	계획노선 및 주변지역		포유류 : 5과 5종 양서·파충류 : 2과 2종 조류 : 12과 20종 육상곤충 : 37과 58종 담수어류 : - 저서성 대형무척추동물 : 7과 8종	-	-
		식물상	2016. 09. 05	계획노선 및 주변지역		귀화식물 : 6과 17분류군 생태계교란종 : 3종	-	-

○환경영향조사

구분	주요 이행내용
1. 대기환경	① 세륜․세차시설 설치 - 0km660 지점 ② 살수차 운행 - 고덕리엔파크2단지 ③ 방진망 설치
2. 수환경	① 현장사무소 발생오수 하수종말처리시설로 연계처리 ② 우기시 공사 중지 ③ 조기복공판 설치(일부구간) ④ 고덕천교 가도 설치 ⑤ 오탁방지막(고덕천 본선) 설치 ⑥ 임시집수정 설치 중 ⑦ 흙막이 공법 및 차수공법 진행 중
3. 토지환경	① 폐유는 건설기계 업체에서 자체 반출 처리
4. 친환경적 자원순환	① 건설폐기물 : 전문처리업체에 위탁처리 ② 임목폐기물 : 전문처리업체에 위탁처리 ③ 생활폐기물 : 분리수거함 설치하여 분리수거 후 구청 운영시스템을 이용하여 처리
5.소음진동	① 장비분산투입 ② 가설방음판넬 설치 - 대한연세요양원(민원에 의해 철거) - 고덕리엔파크2단지 ③ 소음자동측정기 설치 - 대한연세요양원

○ 환경영향평가 협의내용 이행결과

참조 : 협의내용 이행 현황(하남선1-1공구, 1-2공구)

▢ 사후환경 조사 및 협의이행 결과

《사후환경 조사》

○ 사후환경조사 결과 주간소음은 6개 측정지점(NV-1,2,3,4,5,12)에서 측정한 결과 4개 지점(NV-3,4,5,12)에서 기준치(65dB)이상으로 나타남.

★ 하남 1-1공구 : 2개 지점,

- 소음 관리기준 만족

★ 하남 1-2공구 : 4개 지점,

- NV-3(65.8dB):하느님교회, NV-4(65.4dB):노유자시설,NV-5(66.2dB):리버파크9단 지 ,NV-12(65.4dB):고덕리엔파크2단지

○ 기타환경(대기질, 수질, 진동 등) 요인은 기준치 이하로 측정 조사 되었음.

《환경영향평가 협의내용 이행 결과》

○ 대기질 세륜세차시설 설치 3개소

★ 하남 1-1공구 : 1개소(미설치)

★ 하남 1-2공구 : 2개소

- 설치 1, 미설치 1

○ 소음․진동 가설 방음판넬 미설치

- 3개소 : 하느님(동광)교회, 노유자시설, 강일리버파크 - 설치예정

▢ 보고자 의견

○ 하남선 1공구 건설사업 “사후환경영향조사용역” 과업 사후환경영향 조사 결과 주간 소음은 일부지점에서 야간소음의 경우 대부분의 지점에서 소음 관리 기준치 초과 측정 되었으나,

○ 작업이 없는 점심시간이나 야간에도 관리 기준치를 초과한 것으로 보아, 생활소음 및 교통소음에 의한 원인이 주요할 것으로 사료되나, 현장 공사 소음도 무시할 수 없으므로, 소음 민원발생 예방을위한 한경영향 저감대책 를 충실히 이행하고, 특히 해당 사업장의 공사중 발생 소음 주의가 필요함.

○ 기타환경(대기질, 수질. 진동 등)요인은 관리 기준치에 만족하게 조사 됨.

○ 환경영향평가 협의내용 미이행 해당 사업장에 대하여 조치 업무지시.

○ 하남선 1공구 건설사업장 사후환경영향은 지속적으로 환경 기준치에 만족토록 현장 환경관리코자 합니다.

▢ 행정사항

○ 3분기 환경영향조사결과 보고서 배부(2개 사업장) 2부

○ 환경영향평가 협의내용의 미이행 해당 사업장 이행조치 업무지시

붙임 : 1. 하남선 환경영향평가 협의내용 이행 현황(1-1공구,1-2공구).

2. 3분기 하남선 1공구 사후환경영향조사 결과 보고서.  끝.