문서번호	시설관리과-31350
결재일자	2016.11.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
전소영		고신석	11/10 천성훈
협조

『대방7,8중블록』

공급량 분석 보고(10월)

2016. 11.

남부수도사업소

시설관리과

『대방7,8중블록』

공급량 분석보고

본부 “블록단위 유수율 증대계획”에 따른 담당구역내 대방 7,8중블록의 공급량 패턴을 분석, 유수율 저조원인에 대한 대책을 발굴․개선하여 유수율 향상관리에 만전을 기하고자 함

※ 관련근거 : 누수방지과-2469(’12.04.30.)

Ⅰ		총괄표

공급량 현황

(단위 : 천㎥, %)

중블록명	2016. 10월				2015. 10월
	공급량	일평균	증감량	증감율	공급량	일평균
계	742	23.9	23	16.2	719	23.5
대방7중블록	326	10.5	-92	-22	418	13.5
대방8중블록	416	13.4	115	38.2	301	10.0

분야별 추진실적

중블록명	경계일치	과대과소 해소	과거 데이터 분석	공급량 일일 결산제
대방7	특이사항없음	공급량 일일분석	공급량이 전년도에 비해 감소하였음.	일일 결산 실시
대방8	특이사항없음	공급량 일일분석	공급량이 전년도에 비해 증가하였으나 비교적 양호하게 관리되고 있음.	일일 결산 실시

Ⅱ		대방7중블록

현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	94,602	7,943	3	3	1	1
2016년	95,909	8,403	-	-	-	-
전년대비증감	1.36%	461

공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	418	381	326	-92	-55.0	-22.0	-14.4
1일 평균공급량	13.5	12.7	10.5	-3.0	-2.2	-22.2	-17.3

※ 최근 3년 월별 공급량 현황

유수율 현황 (목표: 99.34)                               (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016년	98.62	126.46	46.79	154.7	49.87	166.91	50.00	156.62	34.71
2015년	101.23	134.68	43.6	151.99	47.46	170.10	46.15	163.26	48.24
증 ․감	-2.61	-8.22	3.19	2.71	2.41	-3.19	3.85	-6.64	-13.53

유수율 향상을 위한 주요분석

일평균 공급량 변화분석

- 2015년 10월의 일평균 공급량은 13.5천㎥/일이며, 2016년 10월의 일평균 공급량은 10.5㎥/일로 전년 동월대비 일평균 공급량 3㎥/일 감소하였음.

공급량 증감 원인 분석

- 공급량 변화분석

· 9월 13일 중블록 경계 검토 하여, 해당 수전내역의 중블록 변경 후  공급량이 8월 461천㎥에서 9월 381천㎥으로 80㎥ 감소.

· 10월 11일 대방7중블록의 대방가압급수구역 일부지역(동작구 대방동)을 상도1중블록으로 316수전 변경하여 326천㎥으로 9월 대비 55천㎥ 감소.

추진실적 및 향후대책

추진실적

- 전산시스템(GIS 및 아리수인포)시스템 대조 후 대방7중블록 수정하여 정확도 향상, 경계수전 점검

· 수전변경 내역 : 대방7중블록 중 89개소 수전 제외, 128개소 수전 포함

· 9월 13일 수전 정리 후, 수전내역 변경하여 대방7중블록의 유수율이 전월 108.62%에서 98.62%로 안정화 됨.

향후계획

- 퇴수밸브 및 경계밸브 점검

- 블록 상시 순찰하여 조기 누수발견으로 복구조치

- 유량감시 시스템을 통한 공급량 일일관리

Ⅲ		대방8중블록

현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	47,088	3,664	1	1	-	-
2016년	47,043	3,766	1	8	-	-
전년대비증감	-0.09%	102

공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	305	325	340	35	15.0	11.5	4.6
1일 평균공급량	10.2	10.5	11.3	1.1	0.8	11	7.6

※ 최근 3년 월별 공급량 현황

유수율 현황 (목표: 99.03)                               (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016년	93.12	75.3	124.7	69.68	113.06	65.71	110.48	66.97	124.56
2015년	95.93	72.91	131.74	69.09	113.10	69.26	148.94	69.44	109.38
증 ․감	-2.81	2.39	-7.04	0.59	-0.04	-3.55	-38.46	2.47	15.18

유수율 향상을 위한 주요분석

일평균 공급량 변화분석

- 2015년 9월의 일평균 공급량은 10.2천㎥/일이며, 2016년 9월의 일평균 공급량은 11.3천㎥/일로 전년 동월대비 공급량 1.1천㎥/일 증가하였음.

공급량 증감 원인 분석

- 공급량 변화분석

· 2016년 공급량은 340천㎥, 2015년 공급량은 305천㎥으로 전년대비 35천㎥ 증가하였음.

· 전반적으로 전년도보다 공급량이 많은 상태이나, 일일 공급량 패턴은 비슷한 경향을 보이며,

· 10월 중 신대방동 685-2~644-1구간의 배급수관 교체 공사 하면서 신대방동 618번지 일대 이물질 출수로 물세척 위한 퇴수 등 조치 하였으며, 그 결과 공급량에 영향을 미친 것으로 보임.

추진실적 및 향후대책

추진실적

- 10월 중 누수탐지 결과 이상없음

- 10월 중 누수복구 1건

- 경계수전 점검하여 중블록 수정

향후계획

- 신대방동 690번지 일대 노후배관 정비공사

- 퇴수밸브 및 경계밸브 점검, 재개발지역 점검

- 블록 상시 순찰하여 조기 누수발견으로 복구조치

- 유량감시 시스템을 통한 공급량 일일관리   끝.