문서번호	누수방지과-11208
결재일자	2016.11.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	누수방지과장	시설안전부장
한현숙	김영삼	11/14 강신재

2016년 10월 누수탐지 추진실적 보고

2016. 11.

상수도사업본부

(누수방지과)

2016년 10월 누수탐지 추진실적 보고

안정적인 급수 공급과 유수율 향상에 효과적으로 기여할 수 있도록 관리하고자 2016년 10월 지하 누수 탐지 추진실적을 보고 드림.

□ 지하 누수탐지 현황

○ 실  적

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2016년목표(건)		1,800	316	235	279	156	215	298	156	145
실적 (건)	’15년10월누계	2,030	404	279	314	145	207	338	178	165
	’16년10월누계	1,793	322	232	324	126	188	303	156	142
	’16년10월	176	32	23	27	10	26	31	15	12
	’16년9월	188	28	25	30	11	21	33	26	14
비율 (%)	목표 대비	99.6	101.9	98.7	116.1	80.8	87.4	101.7	100.0	97.9
	전년 동기대비	88.3	79.7	83.2	103.2	86.9	90.8	89.6	87.6	86.1
방지량 (㎥)	’16년10월누계	495,082	151,527	45,711	32,712	25,440	106,962	29,186	76,948	26,596
	’16년10월실적	126,146	12,782	2,930	2,475	1,005	88,475	7,169	9,144	2,166
	’16년9월누계	368,936	138,745	42,781	30,237	24,435	18,487	22,017	67,804	24,430

○ 탐지결과 분석

- 2016년 10월 실적 : 1,793건(목표대비 99.6%)

▪ 전년과 비교하여 237건 감소 (전년대비 88.3%)

- 사업소별 전년대비 적출실적

▪실적 증가 : 동부(103.2%)

▪실적 감소 : 중부(79.7%), 서부(83.2%), 북부(86.9%), 강서(90.8%) 남부(89.6%), 강남(87.6). 강동(86.1%)

⇒ 10월 추진실적은 목표대비 99.6%로 적정하게 추진되고 있음

□ 탐지실적 유형별 현황

○ 다점형 및 일반탐지

(단위 : 건)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’16년9월 누계	계	1,793	322	232	324	126	188	303	156	142
	다점형	1,226	190	164	217	89	138	218	111	99
	일 반	567	132	68	107	37	50	85	45	43
	다점형 비율(%)	68.4	59.0	70.7	60.0	70.6	73.4	71.9	71.2	69.7
’16년9월	소계	176	32	23	27	10	26	31	15	12
	다점형	120	26	16	12	8	22	24	11	1
	일 반	56	6	7	15	2	4	7	4	11
’16년8월 누계	소계	1,617	290	209	297	116	162	272	141	130
	다점형	1106	164	148	205	81	116	194	100	98
	일 반	511	126	61	92	35	46	78	41	32

- 2016년 10월 누수탐지 실적은 다점형 1,226건(68.4%), 음청식 567건(31.6%)임.

○ 누수복구 대비 탐지 점유율

(단위 : 건)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
누수복구 건 수	계	7,226	1558	924	1189	769	826	954	430	576
	누수	5,433	1236	692	865	643	638	651	274	434
	탐지	1,793	322	232	324	126	188	303	156	142
	비율(%)	24.8	20.7	25.1	27.2	16.4	22.8	31.8	36.3	24.7

- 전년대비 누수복구 건수는 8,372건 → 7,226으로 1146건(-13.7%) 감소

탐지 점유 비율은 25.8% → 24.8%로 1.0% 감소

- 누수발생 대비 사업소간 탐지비율 편차는 16.4 ~ 36.3%

⇒ 사업소별 입지 여건과 2016년도 탐지 추진계획인 대구경, 다점형 위주 탐지실시 여부 이행에 따른 차이로 판단됨.

○ 구경 및 재질별 탐지 현황

구분	구 경(㎜)					재 질
	소계	13~ 25	30~ 50	80~ 300	350 이상	소계	GSP	SSP	DCIP	PVC	COP	CIP	SP	PE	기타
계	1,793	1112	205	449	27	1,793	458	518	353	105	220	24	64	15	36
중부	322	216	22	81	3	322	77	155	68	2	1	1	15		3
서부	232	130	24	73	5	232	59	75	54	15	3	7	12	4	3
동부	324	206	22	93	3	324	108	80	84	37	2	4	7	1	1
북부	126	65	14	44	3	126	28	44	30	8	1	5	7	2	1
강서	188	106	38	42	2	188	42	41	24	12	40	5	2	1	21
남부	303	188	48	61	6	303	63	90	53	21	61	1	9	3	2
강남	156	100	16	35	5	156	43	18	24	2	52	1	9	3	4
강동	142	101	21	20		142	38	15	16	8	60		3	1	1

- 구경별 : 13~25㎜(62.0%), 30~50㎜(11.4%), 80~300㎜(25.0%), 350㎜(1.5%)

- 재질별 : GSP(25.5%), SSP(28.9%), DCIP(19.7%) 등

○ 상시누수탐지 현황

구 분	계	6월	7월	8월	9월	10월	방지량(㎥)
계	93	3	13	28	19	30	25,056
중 부	29			13	5	11	12,375
동 부	17	3	3	1	5	5	718
북 부	5			-	4	1	65
강 서	23			7	5	11	6,183
남 부	9		3	6	-	-	132
강 동	10		7	1	-	2	5,583

- 상시누수진단시스템 적출 실적은 93건으로 같은기간 누수탐지 실적(769건) 대비 12.1%를 차지

□ 향후 추진계획

○ 유수율 점검 등을 통하여 수시 모니터링

○ 대구경 및 다점형 탐지를 지속적으로 실시

○ 상시누수진단시스템 경제성 분석.  끝.