문서번호	기반시설과-4763
결재일자	2016.11.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기반시설과장	시설부장
송봉섭	박일연	11/15 박상돈

2016 한강공원 분수

수질관리 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

한강사업본부

(기반시설과)

2016 한강공원 분수

수질관리 결과 보고

한강을 배경으로 시민에게 다양한 볼거리 및 깨끗한 휴식공간을 제공하는 한강공원 분수시설의 2016년 수질관리 현황 및 실적을 보고함.

Ⅰ		추 진 근 거

환경부「물놀이형 수경시설의 수질관리 지침」(2010. 8.26)

2016 한강분수 가동 계획(‘16. 3.22)

Ⅰ		분 수 현 황

관리대상 : 총 8개 중 물놀이형 3개 분수

공원명	분수명	규 모	저수조 규모 (바닥면적)	용 수	정수․소독시설	비고
뚝 섬	음악분수	φ=30m	707㎡	상 수	소독제 투입
여의도	물빛광장분수 (피아노물길)	L=196m (L=420m)	166㎡	지하수	소독제 투입	수질검사 2개소 실시
난 지	거울분수	φ=60m	911㎡	상 수	소독제 투입

※ 경관형 분수 4개(무지개, 월드컵, 수상분수, 워터스크린)는 상수도 취수장 수질을 참조하여 탁도 15NTU 이하에서 가동, 별도 수질관리 않음

※ 난지 물놀이장분수 및 양화 물놀이장은 공원기획과에서 수영장 욕수 수질기준에 의해 관리

Ⅱ		추 진 계 획

용수관리 및 수질 모니터링 실시

○ 살균제(염소) 투입 → 녹조발생 및 대장균 살균, 증식 억제

○ 수질 모니터링 실시

- 정기분석 : 분수 가동기간 중 월1회(7․8월 월2회) 보건환경연구원에 분석의뢰

- 수시분석 : 분수 가동기간 중 월2회(7․8월 월4회) 일부항목 자체분석 실시

분수 청소

○ 여의도 물빛광장 분수청소 기간제 운영(5명) 청소시행

○ 저수조 청소 : 「2016 한강공원 저수조 청소용역」 시행

- 분수 가동기간 중 월2회(7․8월 월4회) 및 필요시 시행

- 저수조 바닥 뻘 등 오염물질 및 쓰레기 제거, 물갈이 시행

Ⅲ		추 진 실 적

용수관리 및 수질 모니터링 실시

○ 살균제(염소) 투입(3~4일 간격)

○ 수질 모니터링 결과 : 첨부물 참조

- 계획에 의거 분수별 정기분석 각 1~2회, 수시분석 각 2~4회 실시, 전항목 기준이내

- 2016년 정기분석 34회, 수시분석 60회  총 94회 시행

구분		피아노물길	물빛광장 분수	뚝섬 음악분수	난지 거울분수
수질검사	정기	9	9	8	8
	수시	16	16	14	14
수질검사 결과		적합	적합	적합	적합

분수 청소

○ 저수조 청소 : 2개분수(거울분수, 음악분수) 청소용역 총 20회 실시

- 저수조 바닥 오염물질 및 쓰레기 제거

- 저수조 청소시 물갈이 동시 시행

○ 물빛광장 청소

- 기간제 5명 활용 매일 수시 청소, 매주 월 ․ 금 대청소 실시(3.14~10.31)

- 분수 주변 및 분수 물속 스크린 , 저수조 쓰레기 제거 등

- 녹조․ 물때 등 미관저해 요소 제거

- 운영기간 중 피아노물길 및 물빛광장 일부에 녹조가 지속적으로 발생하였으나 대청소 및 매일 수시청소 등으로 미관상 큰 저해요소 없었음.

첨부 : 1. 2016 정기․수시 수질분석 결과 1부. 끝.