문서번호	교량보수과-1694
결재일자	2014.3.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	교량보수과장	서부도로사업소장
정상모	구현모	03/17 김만수

해빙기 교량시설물 점검결과 보고

- 두모교 외 6개소 -

2014.  3

서부도로사업소

(교량보수과)

해빙기 교량시설물 점검결과 보고

시설물명	두 모 교	시설 개요	폭 17.4~27.9m 연장 8.2 ㎞	준공 년도	1995~1997년	담당자	정상모
	새남터 다리		폭 6.5m 연장 56m		1996년
	서빙고 다리		폭 22m 연장 90m		1996년
	두모교 접속교		폭 5 m 연장 66m		2005년
	반포 북단교		폭 16m 연장 202.5m		1979년
	동빙고 다리		폭 6.5(입출부), 26.0m(횡단부) 연장 352 m		1995년
			폭 19.5 m 연장 355 m		2000년
	잠두봉지하차도

□ 점 검 일 : 2014. 3. 12 ~ 3. 14

□ 점검 방법 : 시설물 담당자와 외부전문가 합동점검

□ 점 검 자

시설물 담당 : 시설 6급 정상모

외부 전문가 : 도화엔지니어링 부사장 박광현 (두모교)

한국시설안전공단 책임기술자 (두모교)

가천대학교  교수  김영수 (반포북단교 외 5개소)

□ 점검 내용

구 분	점 검 사 항
공통사항	지반침하, 전도 등 해빙기 동결융해 취약사항 기타 위험시설물 적치 및 시민불편사항 등
한강교량 자동차전용도로	시설물별 취약부재 이상여부 근접 확인 교량받침 거동, 배수불량구간 열화 상태 포장 및 신축이음상태 이상 여부 - 지하차도 : 배수시설 상태, 벽체 타일 파손여부 등

□ 점검결과 및 조치계획

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(계획)	비 고
1	새남터다리	상부 종점부 배수구 막힘	전용도로 일상유지보수공사에 작업지시하여 조치 예정	연번 1 ~ 3
2	서빙고다리	시점부 및 종점부 배수구 막힘	전용도로 일상유지보수공사에 작업지시하여 조치 예정	연번 4 ~ 9
3	반포북단교	플레이트거더 하부 플랜지 구간 조류 배설물	전용도로 일상유지보수공사에 작업 요청하여 조치 예정	연번 10 ~ 13
4	두모교 접속교	교량받침, 코핑부, 하부슬라브 콘크리트 및 교각 상태 양호	이상 없음	연번 14
5	동빙고다리	-교량구조물과 토공 옹벽의 경계 부의 익스펜션조인트 노후 -신축이음장치 가동 및 상태 양호	이상 없음	연번 15 ~ 18
6	잠두봉 지하차도	포장 파손 여부 구조물 벽체 타일탈락 여부	이상 없음	연번 19
7	두모교	구리방향 방호벽 콘크리트 박락 으로 보수 필요	2014년 보수공사로 발주하여 시행 예정	연번 20
		구리방향 교면포장이 노후되어 재포장 필요	2014년 보수공사로 발주하여 시행 예정	연번 21
		프리케스트 콘크리트 박스교의 익스펜션조인트 및 세그먼트 균열 및 누수 여부	이상 없음	연번 22 ~ 26

따로붙임 : 안전점검사진 1부.

2014.   3.

점검자   지방시설주사   성명)  정상모

외부전문가  도화엔지니어링  부사장  성명)  박광현

외부전문가   가천대학교  교수   성명)  김영수

외부전문가   한국시설안전공단 책임기술자  성명)  박성우

□ 안전점검 사진

연번 1 : 새남터다리 포장 및 신축이음상태 점검	연번 2 : 새남터다리 강재 거더 상태 점검
연번3 : 새남터다리 배수상태 점검	연번4 서빙고다리 신축이음작동상태 및 파손여부
연번 5 : 서빙고다리 배수구상태 점검 (시점부)	연번 6 : 서빙고다리 배수구상태 점검 (종점부)

연번 7 : 서빙고다리 교좌장치 상태점검(시점)	연번 8 : 서빙고다리 콘크리트하부 거더점검(종점)
연번 9 : 서빙고다리 포장 및 신축이음상태 점검	연번 10 : 반포북단교 배수관 퇴적상태 점검
연번 11 : 반포북단교 강재거더 브레이싱 점검	연번 12 : 반포북단교 상부거더플랜지 상태 점검

연번 13 : 반포북단교 교량받침 상태점검	연번 14 : 두모교접속교 상부슬라브 상태 점검
연번 15 : 동빙고다리 신축이음 작동상태 점검	연번 16 : 동빙고다리 교각 및 거더상태 점검
연번 17 : 동빙고다리 구조물, 옹벽접속부 점검	연번18 : 동빙고다리 난간 및 구조물접속부 점검

연번19 : 잠두봉지하차도 포장,신축이음상태 점검	연번 20 : 두모교 구리방향 방호벽상태 점검

연번 21 : 두모교 구리방향 교면포장파손여부점검	연번 22 : 두모교 교량받침교체상태 점검
연번 23 : 두모교 교량받침 잭업 상태점검	연번 24 : 두모교 점검통로 내부 점검

연번 25 : 두모교 PSC 박스 내부 점검	연번 26 : 두모교 PSC 박스 내부 점검