문서번호	기전과-14547
결재일자	2016.11.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장
박태준		11/18 최태용
협조

‘16년 겨울철대비 도로기전설비 점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11.

동부도로사업소

(기 전 과)

‘16년 겨울철대비 도로기전설비 점검 계획

‘16년 겨울철에 발생할 수 있는 화재, 동파 등 안전사고를 예방하기 위하여 방화, 동파대책 등을 점검하여 시민불편을 최소화 하고자 함.

관련근거

□ ‘16년 겨울철대비 도로기전설비 점검시행 통보

- 도로시설과-13802호(2016.11.17.)

□「서울특별시 도로기전설비 설치 및 관리에 관한 규정」제17조 제4항

- 터널 및 지하차도의 기전․방송설비 및 소방설비 작동여부 등 분기별 안전점검 실시

터널 및 지하차도 기전설비 현황

구 분	개 소	조명등	배(분)전반	배수 펌프	비 상 발전기	CCTV (개소)	소화기 (개소)	인터폰/ 비상벨
계	11	6,018	82면	30대	7대	105대 (91)	306개 (187)	6/16개소
터 널	2	1,234	3	-	-	30(20)	46(46)	6/10
지하차도	5	1,232	9	12	4	18(14)	28(25)	-/6
헌릉로연결도로 지하차도	3	1,472	23	7	1	25(25)	80(40)	-
위례터널 (민간위탁운영)	1	2,080	47	11	2	32(32)	152(76)	-

점검계획

□ 추진기간

- 점검 및 조치 : 2016. 11. 17 ~ 11. 30

□ 점검방법 : 시설물별 3개조 편성 점검

- 터널·지하차도 기전시설, 차도 조명 등 : 담당자 및 보수반 6명

- 헌릉로 연결도로 지하차도 : 근무자 2명

- 위례 터널(민간위탁운영) : 근무자 3명

□ 주요 점검내용

- 배수펌프, 압력계, 체크밸브 등 기계설비 정상작동 여부

- 배전반 등 전기설비 대한 절연, 접지저항 및 차단기 동작상태 이상 여부

- 비상발전기의 연료 충전상태, 냉각수, 윤활유 누유 여부

- 감시시설(원격제어시스템, CCTV, 비상밸, 인터폰) 작동상태

- 터널 및 지하차도 등 조명기구 조도저하, 부점등 여부

- 지하차도 배수로와 집수정 청소상태

- 화재 등 사고대비 자체 및 합동훈련 실시여부 등

정비계획

□ 경미한 사항 : 현장 조치 및 자체보수반 정비

□ 중요한 사항 : 시급성 판단에 의한 전문업체 정비 의뢰 및 도로기전시설물                    유지보수 연간단가 업체에 작업지시

행정사항

□ 도로기전시설물 안전점검 결과를 도로시설과에 제출

- 점검실적 제출 : 2016. 11. 30일 까지

붙임 : 1. 도로기전설비별 점검표(양식) 1부.

2. 점검결과 보고서(양식) 1부.  끝.