문서번호	건축기획과-25106
결재일자	2016.11.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
류대근		김유식	11/21 한병용
협 조
	주무관			박정석

- 2016년도 제15차 -

서울특별시 구조안전전문위원회 개최 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11.

주택건축국

(건축기획과)

- 2016년도 제15차 -

서울특별시 구조안전전문위원회 개최 보고

○ 일    시 : 2016. 11. 23(수) 17:00 ~

○ 장    소 : 주택건축국 회의실(3층)

○ 안    건 : 1건( 재심 1 )

▢ 안건 개요

연번	사 업 명	위 치	용 도	층 수 (상/하)	신청내용	비 고
1	방배동 주거복합 신축사업	서초구 방배동 866-10번지 일원	공동주택(119세대) 오피스텔(45실) 근린생활시설	27/4	재심	구조안전

▢ 위원 구성

전문분야	위원수	위 원 명
행 정	1	건축기획과장
건축계획	1	조재용
구조	4	김명준, 최성모, 이수권, 박효선
건축시공	0
계	6

※ 심의안건 확정(11. 15 ; 화) 및 자료배포(11. 18 ; 금)

16-구조15-1	심의내용	재심(구조안전)
	건물(사업)명	방배동 주거복합 신축사업
	비 고

▢ 심의신청 내용

○ 「건축법」 제4조에 따른 건축물의 건축(구조안전)에 관한 사항

▢ 건축개요

○ 위    치 : 서초구 방배동 866-10번지 일원 (대지면적 1,397.3㎡)

○ 지역․지구 : 일방상업지역, 제1종지구단위계획구역

○ 규    모 : 건폐율 59.19%, 용적률 629.27%, 연면적 13,596.40㎡, 지하5층/지상27층

○ 용    도 : 공동주택(118세대), 오피스텔(45실), 근린생활시설

▢ 추진경위

○ ’02.06.28. : 「서초이수지구중심 지구단위계획구역」 결정(서울시 고시 제2002-267호)

○ ’08.05.29. : 「동작사당지구 지구단위계획구역」 결정(서울시 고시 제2008-184호)

○ ’08.05.29. : 「동작사당지구 지구단위계획구역」 결정(서울시 고시 제2002-268호)

○ ’11.06.30. : 「관악사당 지구단위계획구역」 결정(서울시 고시 제2011-173호)

○ ’15.06.24. : 도시건축공동위원회 심의(수정가결)

○ ’15.10.14. : 도시건축공동위원회 재상정심의(원안가결)

○ ’15.10.29. : 「사당·이수 지구단위계획구역」 결정(서울시 고시 제2015-335호)

○ ’16.02.02. : 소방시설 등의 성능위주설계 확인·평가심의

○ ‘16.03.08. : 제4차 건축위원회 심의 [조건부(보고) 의결 - 소위원회 자문 후 보고)

○ ’16.04.08. : 제2차 건축(소)위원회 자문(결과 : 서면검토 후 본위원회 보고)

○ ’16.06.14. : 제11차 건축위원회 심의[조건부 보고완료]

○ ’16.08.02. : 건축허가

○ ’16.08.19. : 제12차 구조안전전문위원회 심의[조건부(보고-서면보고) 의결]

○ ’16.10.07. : 제13차 구조안전전문위원회 심의[재심 의결]

▢ 논의사항

[ 구조안전 분야]

○ 전차 구조안전전문위원회(2016.10.07. ; 제13차)의 심의결과 재심의결되었기에 그 의견을 반영하여 본위원회에 상정하는 것으로,

- 설계도면, 구조설계계산서 등을 전반적으로 재검토하여 보완

- 건물의 비정형평가가 기존과 같게 되어 있으므로 재확인

- 구조계산서에 설계하중이 누락된 부분이 없도록 정리(4층 옥상 조경부 및 1층 옥외, 시공하중 등)

- SHN 판재의 사용여부를 명확히 하기 바람.

- 춤이 다른 거더(Girder)가 만나는 접합부에 대하여 접합부 상세도면을 작성

- 풍동실험 시의 실험단면, 실험조건, 상사조건, 난류강도, 풍속의 고도분포 등을 명확히 기술하고, 실험결과 자료의 구조설계 반영 내용 제시

- 철골 역타공법은 안전사고 예방을 위해 시공 시 유의사항을 현장에 맞게 작성

- RC전이보(4TB1)와 SRC전이보(4TB11)의 접합상세 및 시공 시 유의사항 등을 구조도면에 자세히 표기

- 공동주택에서 바닥 처짐량의 차이가 큰 부분에 대해 처짐량의 편차를 줄이는 방안 검토

- 2방향 전단 뚫림부분에 대한 내용은 실제 설계내용 반영 검토.  끝.