해빙기 대비 도로시설물 안전점검보고서

등록번호	교량보수과-1711
결재일자	2014.3.17.

주무관		교량보수과장	서부도로사업소장		결재
백운경		구현모	03/17 김만수
협 조

시 설 명	시 설 개 요	준공년도	전담 시설물 주치의
			소 속	성 명
홍제천고가교	폭 7~20m 연장 1,120m	‘81	서울시립대학교	김 상 효
마포대교	폭 7.5~29m 연장 1,320m	‘99	서울과학기술대학교	오 순 택
양화대교	폭 7.5~25.9m 연장 4,850m	‘97	(주)서울산업대하교	김 은 겸
망원1교	폭 8.7m 연장 119m	‘77	(주)제일엔지니어링	김 희 욱
망원2교	폭 8.7m 연장 120m	‘77	“	“
망원3교	폭 11.2m 연장 120m	‘97	“	“
망원4교	폭 7.6m 연장 120m	‘97	“	“
망원5교	폭 32.8m 연장 120m	’97	“	“
점검자	교량보수과	과 장	구현모
		주무관	백운경

○ 점 검 일 : 2013. 3. 5(수) ~ 3. 12(수)

○ 점점내용 : 교대  지반침하, 전도 및 배수시설, 도로부속물 등 해빙기 취약부분 등

교량 받침 가동상태 및 신축이음부 퇴적 및 배수시설 상태 등

○ 점검결과 및 조치계획

시 설 물	세부위치	지적사항	조치계획(결과)	비고
홍제천고가	MP99 교각 코핑부 하면	종방향 균열	기 시행중인 정밀안전진단 결과에 따라 조치
	MP99	신축이음하부 방수고무재 파손 (1m)	일상유지보수업체에 보수작업지시
마포대교	배수구 (전구간)	배수구 이물질퇴적	일상유지보수업체에 배수구 청소 작업지시
양화대교	배수구 (전구간)	배수구 이물질퇴적	일상유지보수업체에 배수구 청소 작업지시
	하류교 램프-1(P4)	신축이음 후타재와 연결부 이음 파손으로 침하 및 소음발생	일상유지보수업체에 보수작업지시
망원1교	-	특이사항 없음	-
망원2교	배수구	배수구 이물질퇴적	일상유지보수업체에 배수구 청소 작업지시
망원3교	-	특이사항 없음	-
망원4교	-	특이사항 없음	-
망원5교	-	특이사항 없음	-

첨 부 : 1.  해빙기 안전점검 보고서(주치의)  및 점검사진 1부.   끝.