		송파소방서
수신	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제목	소화전 이전설치 요청에 따른 회신(400592)

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 도시기반시설 토목부-24294(2016.11.25.) 「지장물(소화전) 이설요청」 건예

대하여 현장확인 및 검토한바 다음과 같은 조건으로 회신합니다.

3. 회신내용

가. 이설위치

연번	소화전 관리번호	현 위치	이설 위치 (임시소화전)	비고
1	400592호 (지상식)	송파구 백제고분로 330 앞 (송파구 석촌동 246-8번지 앞)	송파구 백제고분로 330 앞 (송파구 석촌동 246-8번지 앞) ※ 현위치 도로변 임시소화전 지하식으로 설치	※ 공사완료 후 지상식으로 원상복구(보호틀설치)

나. 공사조건 사항

1) 현 위치(도로변)에 지하식으로 임시소화전 설치후 공사완료시 지상식으로 원상복구(보호틀설치).

2) 귀 기관에서 요청한 소화전 이설 공사는 원인자 부담이며, 아래 사항을

준수, 공사하여 주시기 바랍니다. 아울러 공사(임시소화전 및 원상복구) 완료시 회신하여

주시기 바랍니다.

[공사 조건]

1) 소방기본법 제10조·동법 시행규칙 제6조·동규칙 별표3(소방용수시설의 설치 기준)에 적합하게 시공할 것

2) 소화전과 제수변은 소화전 반경 1m 이내 설치

3) 소화전 사용에 지장이 없도록 지장물(휀스, 가로등, 가로수 등) 설치 예정지로부터 일정간격 이격

4) 공사 전·중·후 사진촬영 및 공사 완료 후 송파소방서 재난관리과로 이설 완료 공문서

제출 (☎431-4101)

5) 소화전 관련 공사는 상수도관련 면허 소지 업체로부터 시공

다. 공사현장 안전관리자는 반드시 상주하여 화기취급·가연성물질 관리감독, 용접 용단작업 시 소화기 비치, 굴착공사 시 가스배관의 방호 조치 등을 확인하여 화재 및 안전사고를 사전에 방지 하시기 바랍니다.

붙 임 1. 위치도(소화전이설) 1부.

2. 구조도 1부.  끝.

							송파소방서장
담당자							정용석			대응총괄팀장					곽흥운					재난관리과장					전결 11/30 심대신
협조자
시행			재난관리과-10350									(						)		접수											(						)
우	05737					서울시 송파구 오금로51길 56(마천동)															/			http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화		02-431-4101						/전송			02-431-6119					/													/	부분공개(5)