옥내급수관 컨설팅보고서

접수번호

현장민원과-19603

결재

주무관

현장민원과장

보존기간

1년

안광성

12/05

한병주

결재일자

2016.12.5.

공개여부

부분공개(6)

CU********5*******A12***************E0500-1&

□ 상담일시 : 2016년    12월    5일    월요일

□ 일반현황

고객접수번호	0952016093540	위 치	******************
신청자 성명	***	연 락 처	*************
계량기 구경	75(15)	건 물 명	연립주택(88년 건물)

□ 옥내급수관 조사 및 진단내용

○ 1차진단(기초진단)

- 설문조사

ㆍ옥내급수관 관로에서 누수발생여부 : 있음

ㆍ녹물출수 여부 : 있음

- 수질검사

잔류염소 (0.1mg/L이상)		탁도 (0.5NTU 이하)		철 (0.3mg/L 이하)	PH (5.8 ~ 8.5)	구리 (1 mg/L 이하)
0.17	mg/L	0.28	NTU	mg/L	-	-

○ 2차진단(정밀진단)

- 내시경진단

ㆍ내부 부식상태 :

ㆍ부식생성물 발생으로 인한 단면 축소율 :    %

ㆍ조사의견 : 관내시경 촬영결과 - 비내식성관

○ 3차진단 : 미실시

ㆍ조사의견 : 비내식성관으로 판정되어 불필요

□ 상담내용 및 평가의견

○ 관 상태 설명 및 개선방법 안내 : 공용급수관은 아연도강관으로 현재 부식이 진행중이므로

노후급수관을 교체하도록 민원인에게 서류작성 및 사진촬영 방법 설명드림

75mm-75세대 중 5개동 60세대 2001년 벽체계량기→마당계량기 이전

공용 주배관 및 1개동(15세대) 벽체계량기 까지 공사 대상임

○ 수용가의 반응 : 즉시개선

따로붙임 : 공용배관 사진 조사표 1부.  끝.