문서번호	녹지관리과-11529
결재일자	2016.12.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	녹지관리과장	중부공원녹지사업소장
김희태	강병기	김윤철	12/05 이용태
협 조

- 2016년 산사태 예방사업 -

기술사 현장자문 결과 보고

2016. 12.

서울시중부공원녹지사업소

(녹지관리과)

- 2016년 산사태 예방사업 -

기술사 현장 자문 결과 보고

『2016년 산사태 예방사업』실시설계용역에 따른 산림기술사 현장자문 결과를 아래와 같이보고 드림.

□ 설계용역 개요

○ 대 상 지 : 용산구 용산동2가 산1-3 등 12개소

연번	공사명	공사개요	개략공사비 (천원)	심의일	비고
계			750,020
1	용산구 용산동2가 산1-3 (팔각휴게소인근)	골막이, 기슭막이 바닥붙이기, 바닥막이 등	166,428	서울시
2	용산구 후암동 산1-2 (독일문황원 건너)	- 위험수목제거 , 비탈면다듬기 낙석방지망 , 깬돌흙막이 등	35,248	“
3	중구 회현동1가 산1-16 (남산3호터널 기계실 옆)	콘크리트수로철거, 제형돌수로 수로고정 등	24,914	“
4	중구 장충동2가 산14-3 (동국대남산학사 옆)	- 지장수목제거 , 낙석방지망 - 비탈면다듬기 , 깬돌흙막이 등	74,077	“
5	종로구 창신동 615-279 (낙산공원 버스종점)	- 비탈면다듬기, 전석쌓기	18,049	“
6	용산구 한남동 산9-23(3호지)	- 비탈면다듬기, 낙석방지망	48,343	“
7	용산구 한남동 산10-96	골막이, 기슭막이 바닥붙이기, 바닥막이소 배수로플륨관 설치 등	90,139	“
8	중구 예장동 산5-6(1호지)	골막이정비, 식생토낭쌓기 등	18,495	“
9	중구 예장동 산5-6(2호지)	- 지장수목제거 , 비탈면다듬기 - 낙석방지망 등	36,412	“
10	중구 예장동 산5-6	- 지장수목제거 , 비탈면다듬기 - 낙석방지망 , 목재편책 등	85,757	“
11	중구 장충동 산14-21	골막이, 기슭막이 바닥막이 등	123,611	“
12	중구 장충동 산14-55	- 지장수목제거, 낙석방지망정비 - 골막이, 기슭막이 등	28,547	“

○ 용역기간 : 2016.10. 25 ~ 12.13

○ 용 역 비 : 금33,7406,600원

○ 도 급 자 : ㈜이일산 대표 김정순

□ 현장 자문 개요

○ 일    시 : 2016.12. 01(목) 14:30 ~ 17 : 30

○ 참    석 : 총 5명 참여

- 현장자문 : 산림기술사

- 참 석 자 : 녹지관리과장, 녹지관리팀장, 담당

- 현장설명 : ㈜이일산 설계소장 김기동

- 내    용 : 호지별 적용 공법 반영에 대한 자문

○ 대상지별 자문 결과

연번	위 치	자 문 내 용	비고
1	용산구 용산동2가 산1-3 (팔각휴게소인근)	유역면적 고려 수로단면을 결정, 급경사외 돌바닥붙이기 삭제, 제형돌수로는 호형돌수로로 검토 골막이와 바닥막이하부 물받이 추가, 하류부 기존 노후 수로 정비 필요
2	용산구 후암동 산1-2 (독일문황원 건너)	식생토낭 쌓기 및 식물매트 식재
3	중구 회현동1가 산1-16 (남산3호터널 기계실 옆)	설계안 반영
4	중구 장충동2가 산14-3 (동국대남산학사 옆)	암석노출구간만 낙석방지망 설치(비탈면 안정성검토 필수) 풍화진행중인 급경사의 산마루를 절취하여 안정사면 확보
5	종로구 창신동 615-279 (낙산공원 버스종점)	- 비탈면다듬기
6	용산구 한남동 산9-23(3호지) (버티고개생태교 주변)	절토사면의 기울기는 안정적이나 도로에 인접한 일부사면은 낙석이 우려됨으로 비탈면정리로 사전에 낙석을 예방 비탈면 하부에 관목류 식재
7	용산구 한남동 산10-96 (SK주유소 맞은편)	골막이 위치 조정, 돌바닥붙이기를 삭제하고 바닥막이를 추가하여 친환경으로 검토
8	중구 예장동 산5-6(1호지)	설계안 반영
9	중구 예장동 산5-6(2호지) (숭의여대도서관 뒤)	낙석방지망 설치는 비탈면 안정성검토 없이 시심의 어려움
10	중구 예장동 산5-6 (숭의초등학교 뒤)	낙석방지망 설치는 비탈면 안정성검토 없이 시심의 어려움
11	중구 장충동 산14-21 (필동 체육공원 위)	하상바닥이 암반으로 진행된 안정된 계상으로 바닥돌붙임을 제거하고 양안의 기슭막이는 기초부가 파손되고 이탈하여 재설치가 필요함.
12	중구 장충동 산14-55	위험수목,포켓형 낙석방지망 하부에 적체된 토석류를 제거

□ 검토의견

○ 상기 자문내용을 반영하여 설계안을 수정한 후, 서울시(산지방재과)  자체 설계심의(서면) 제출하고자 함.