문서번호	청계천박물관-3511
결재일자	2016.12.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		청계천박물관장
권정수		12/06 代강용운
협 조

청계천박물관 소화기 교체 계획

2016. 12. 06.(화)

청계천박물관

청계천박물관 소화기 교체 계획

우리 박물관에서 보유 중 인 소화기 중 사용연수가 오래된 노후 소화기를 교체하여, 청사 소방안전관리 및 청사유지 관리에 만전을 기하고자 함

□ 관련 근거

○ 화재예방, 소방시설 설치‧유지 및 안전관리에 관한 법률 제9조의5(소방용품의 내용연수 등)

- 내용연수 10년 이상의 분말 소화기 교체 의무 조항 신설(2017.1.28.시행)

□ 소화기 보유 현황 및 교체 계획

○ 소화기 보유 현황

구분	소계	제조연식 별 보유수량											비고
		01	03	04	05	06	08	09	12	13	14	16
분말 소화기	41	1	3	1	23	2	1	3	2	4	1	0	3.3kg
하론 소화기	28	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	3kg
CO2 소화기	10	0	0	0	8	2	0	0	0	0	0	0	2.3kg
투척식 소화기	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	간이 소화기
총 계	107	1	3	1	59	4	1	3	2	4	1	28

- 매월 1회 이상 점검 및 수시청소를 실시하며, 모든 소화기가 실내에 배치되어 있어, 대부분의 소화기가 부식 등이 없이 상태 양호함

작 성 자	청계천박물관장 : 사종민☎2286-3401 담당 : 권정수☎432

○ 소화기 교체 계획

- 내용연수 10년 이상 분말소화기 전체 교체 실시

- 하론‧CO2소화기의 경우, 사용연수의 법적 제한사항이 없으며, 분말소화기와 달리 장기간 사용가능하고, 가격이 고가인 관계로 연식이 오래된 일부 소화기만 교체 실시(하론소화기는 청정소화기로 교체)

▸하론소화기의 소화약제가 오존층 파괴물질인 관계로 사용이 지양됨에  따라, 대체 소화기인 청정소화기로 교체(가격도 하론보다 저렴함)

- 투척식소화기의 경우, 간이소화기로서 보유 수량 모두 2016년식으로 교체 불필요

□ 세부 추진 계획

○ 교체기간 : 2016.12.7.~12.16.

○ 교체대상 : 내용연수 10년 경과 소화기 48개

- 분말소화기 : 01~06년식 30개

- 하론소화기 : 05년식 10개

- CO2소화기 : 05년식 8개

○ 교체방법 : 교체 대상 소화기 동일 기종·규격으로 구매 후 교체

- 분말소화기 등 소화기 48개 구매

▸분말소화기(3.3kg) 30개

▸청정소화기(3kg) 10개(하론소화기 대체)

▸CO2소화기(2.3kg) 8개

○ 교체대상 소화기 처리·활용 방안

- 분말소화기 : 보관하였다가 향후 청사소방교육훈련시 실습용 교재로 사용(지하2층 기계실 보관)

- 하론·CO2소화기 : 예비용으로 보관(지하2층 기계실)

□ 소요예산

○ 산출내역

구매 소화기	산출내역(부가세 포함)	소요예산(원)	비고
분말소화기	18,150원(단가) × 30대 = 544,500원	544,500	3.3kg
청정소화기	104,500원(단가) × 10대 = 1,045,000원	1,045,000	3kg
CO2소화기	60,500원 × 8 = 484,000원	484,000	2.3kg
총 계		2,073,500

○ 예산과목 : 역사와문화의복합공간 창조, 박물관 활성화, 청계천박물관 운영, 일반운영비, 사무관리비

○ 집행방법 : 일상경비 교부 후 집행

□ 교체 대상 소화기 처리

○ 분말소화기 : 청사 소방교육훈련시, 실습용 교재로 사용

- 지하2층 기계실 보관

○ 하론·CO2소화기 : 예비용으로 보관(지하2층 기계실)

□ 성과지표 : 11. 관람환경의 적정성.  끝.