출 장 결 과 보 고 서

주무관		기술진단과장	생산부장		결재
장태옥		김기윤	12/09 구자훈
협 조

	명에 의하여 2016.12. 8. 에코스마트상수도시스템(PhaseⅡ) 기술개발에 관련 광암아리수정수센터에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 12. .
보 고 자 : 지방공업(기계)주사 성명 : 장태옥

보 고 내 용
일 시	2016.12. 8.(목) 10:00 ~ 15:00
건 명	에코스마트상수도시스템(PhaseⅡ) 관련 관계자 회의 및 현장조사

□ 출장목적

환경부 R&D사업 “에코스마트상수도시스템(PhaseⅡ)” 추진에 따른 연구시설 활용방안에 대하여 관계자 회의 및 대체장소에 대한 적합성 등 관계자 합동점검 실시

※ 관련대호 : 환경부 수도정책과-6966(’16.11.25.)

□ 에코스마트상수도시스템(PhaseⅡ)관련 회의 및 현장조사

< 관계자 회의 개최 >

- 일    시 : ’16.12.7.(수) 15:00 ~ 16:00

- 장    소 : 생산부 회의실

- 참 석 자 : 총 5명 (본  부 : 기술진단과장, 담당 주무관)

(사업소 : 광암, 영등포, 강북정수센터 담당자)

- 안    건 : 에코스마트상수도시스템(PhaseⅡ) 사업 협조방안 등

	< 회의결과 >
1) 기존(PhaseⅠ) 연구시설의 금회(PhaseⅡ) 사업에 연계한 추진경위 설명 2) 연구시설물의 상태 및 환경부 협조요청에 대한 가능여부 - 영등포(50㎥/d), 강북정수센터(1000㎥/d)시설은 연구시설 제공 가능 - 광암정수센터는 노사합의로 사용계획 있음으로 대체지로 “약품관리동”을 제시함. 3) 향후 추진시 세부 추진계획 설명과 행정조치 협조요청 - 시설물 “사용허가”는 재산관리관(정수센터소장)이 허가

< 광암정수센터 대체지 합동점검 >

- 일    시 : ’16.12.8.(목) 11:00 ~ 13:00

- 장    소 : 광암정수센터내(하남시 광암동 170)“약품관리동”

- 점 검 자 : 총 5명(상수도본부 : 기술진단과 2, 광암정수센터 2)

(연구자 : 단국대학교 이기석 연구원)

		< 점검결과 >
(약품관리동 전경)	(설치예정 장소-2층)		(층고 10.0m 공간)		(약품운반 Hoist)
< 관계자 의견 > 1) 정수센터 : 기존 약품투입(소석회, 활성탄) 기능유지 위해 약품운반 Hoist의 이설 등 조치가 필요하고 화학물질보관시설 허가시설로 연구자 상주는 불가함. 2) 연 구 자 : 층고, 넓이가 확보되어 연구시설 설치공간으로는 충분함. 3) 기술진단과 : 공간적으로는 충분하지만 연구시설 설치시 구조안전성 확인 및 향후 설계시 약품투입기능을 유지 검토 ※ 종합의견 : 콘크리트 구조물로서 내부는 H=3.6~10.0m로 충분한 공간이 확보되어 Pilot Plant 설치가 가능할 것으로 판단됨.

□ 향후계획

- 광암정수센터 연구시설은 “약품관리통”으로 추진.  끝.