문서번호	공간정보과-9404
결재일자	2016.12.13.
공개여부	부분공개(1)
방침번호

			시 민
주무관		공간정보과장	시설안전부장
신정민		김태형	12/13 강신재
협조	주무관		장기덕
	주무관		김영혁

「2016년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업」

공공측량성과심사(2차) 결과보고

2016. 12.

상수도사업본부

【공간정보과】

「2016년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업」

공공측량성과심사(2차) 결과보고

『2016년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업』의 공공측량성과심사(2차) 결과를 보고 드림.

Ⅰ		요 약

추진근거 및 목적

❍ 추진근거 : 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 제18조 제5항 및 동법 시행규칙 제22조 제4항

❍ 추진목적 : 공공 측량한 성과를 심사 수탁기관(공간정보산업협회)에 심사를 받아 공신력을 통한 정확도 향상 및 품질을 확보토록 하기 위함.

대상사업 : 2016년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업

심사대상 : 도시기준점, 탐사·탐사/측량 및 편집이 완료된 성과

(상수도시설물 167.1㎞)

심사방법 : 실내 및 현지심사(대상 무작위 표본추출)

심사항목 : 조사·탐사/측량, 정위치 편집, 구조화 편집

결과요약

❍ 대상 363.1㎞ 중 376.0㎞ 성과심사 완료(심사율 100%)

❍ 심사결과

평가항목	조사·탐사/측량	정위치 편집	구조화 편집
판 정	“적합”	“적합”	“적합”

Ⅱ		심사현황

대상사업 : 2016년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업

❍ 사업개요(측량 및 편집 363.1㎞, 2,655백만원)

구 분	서북지역	서남지역	동남지역
용역내용	측량 및 편집 : 120.8㎞ (신설 32.4, 기존 88.4)	측량 및 편집 : 121.0㎞ (신설 21.6, 기존 99.4)	측량 및 편집 : 121.3㎞ (신설 37.7, 기존 83.6)
용역기간	2016. 5. 4.~2016. 12. 31.
계약금액	888백만원	880백만원	887백만원
수 행 사	신한항업 컨소시엄	공간정보기술 컨소시엄	제일항업 컨소시엄
해당사업소	중부, 서부, 북부	강서, 남부	동부, 강남, 강동

공공측량성과심사

❍ 성과심사 대상

구 분		합 계	서북지역	서남지역	동남지역
지하시설물도		423도엽	147도엽	130도엽	146도엽
연장	총연장	167.115㎞	56.780㎞	55.892㎞	54.443㎞
	탐 사	100.098㎞	35.969㎞	39.505㎞	24.624㎞
	실 측	57.091㎞	18.391㎞	11.385㎞	27.315㎞
	불 탐	9.926㎞	2.420㎞	5.002㎞	2.504㎞

❍ 사업물량 대비 성과심사율

구 분		계	서북지역	서남지역	동남지역
심사율		100% 이상
사업물량		363.1㎞	120.8㎞	121.0㎞	121.3㎞
심사물량	계	376.0㎞	124.9㎞	125.9㎞	125.2㎞
	전회	208.9㎞	68.1㎞	70.0㎞	70.8㎞
	금회	167.1㎞	56.8㎞	55.9㎞	54.4㎞

❍ 심사항목(기준) 및 방법 : 공공측량성과심사 규정에 의함.

[붙임] 공공측량성과심사 기준 및 방법 요약 참조

Ⅲ		심사결과

조사/탐사 및 측량(현장) : 표본검사(2%)

구 분		대상(점)	기준내(점)	적합도(%)	비 고
총 계	평면	133	128	96.2	적 합
	심도		128	96.2	적 합
서 북	평면	47	47	100.0	적 합
	심도		47	100.0	적 합
서 남	평면	54	49	90.7	적 합
	심도		50	92.6	적 합
동 남	평면	32	32	100.0	적 합
	심도		31	96.9	적 합

조사/탐사 및 측량(실내) : 표본검사(20%)

구 분		대상(점)	기준내(점)	적합도(%)	비 고
총 계	평면	3,557	3,516	98.8	적 합
	심도		3,522	99.0	적 합
서 북	평면	1,221	1,190	97.5	적 합
	심도		1,196	98.0	적 합
서 남	평면	664	655	98.6	적 합
	심도		657	98.9	적 합
동 남	평면	1,672	1,671	99.9	적 합
	심도		1,669	99.8	적 합

정위치 편집 : 표본검사(20%)

구 분	대상(점)	기준내(점)	적합도(%)	비 고
총 계	4,440	4,433	99.8	적 합
서 북	1,353	1,348	99.6	적 합
서 남	1,655	1,653	99.9	적 합
동 남	1,432	1,432	100.0	적 합

구조화 편집 : 표본검사(20%)

구 분	대상(점)	기준내(점)	적합도(%)	비 고
총 계	4,440	4,376	98.6	적 합
서 북	1,353	1,330	98.3	적 합
서 남	1,655	1,614	97.5	적 합
동 남	1,432	1,432	100.0	적 합

결과분석

❍ 조사/탐사 및 측량 : 적합도 96.2%로 심사기준(80%) “적합”

❍ 정위치 편집 : 적합도 99.8%로 심사기준(90%) “적합”

❍ 구조화 편집 : 적합도 98.6%로 심사기준(90%) “적합”

Ⅳ		향후계획

부적합 성과 재확인 및 보완지시 : 2016. 12. 21.까지

심사 및 보완완료된 DB는 담당 확인 후 GIS에 신속 탑재

심사완료물량 준공시행(검사) : 2016. 12. 26.까지

붙임 : 1. 공공측량 성과심사 기준 및 방법요약 1부.

2. 공공측량 성과심사 결과서 각 1부. 끝.