문서번호	시설보수과-10492
보존기간	년
결재일자	2016.12.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

★주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김규춘		박병연	12/13 김용제
협조

2016년 하반기 정기점검 결과 보고

〔도림천복개(좌안)〕

2016. 12.

강서도로사업소

시설보수과

2016년 하반기 정기점검 결과 보고

□ 시설물명 : 도림천복개(좌안)

시설물개요	폭 : 9~23m, 연장 : 2,575m	법정구분 : 1종	안전등급:C등급	준공년도: ’88.12.31
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		시설7급		김규춘
점 검 자	강서도로사업소 시설보수과		시설7급		김규춘
	강서도로사업소 시설보수과		토목운영6급		조정갑

○ 점검일시 : 2016. 12. 12(월)

○ 점검구간 : 교면포장 구간 및 복개 하부

○ 이전 점검 결과 적출내용 및 조치사항

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항					비고
연번	위 치	손 상 내 용	손상규모	조 치 내 용
1	복개 하부 (P240)	빗물 유도배수관 누수	1개소	보수완료
2	복개 하부 (P225)	빗물낙수에 의한 호안브럭 침식 우려	1개소	보수완료

○ 금회 점검결과 적출 내용

위 치	손 상 내 용	손상규모	조 치 계 획	사진
복개 하부 (P135)	충돌방지 안전 시설 훼손	1EA	2017년 일상유지 보수 조치	1
복개 하부 (P133)	신축이음 백업제(스치로폼) 돌출	1EA	직영반 활용 조치	2
거리공원 오거리	균열 및 노후	10a	2017년 단일공사 조치	3
대림1교	망상균열 및 노후	35a	2017년 단일공사 조치	4
대림역 4번출구 주변	빗물배수구 덮게 미설치	다수	2017년 일상유지 보수 조치	5

따로붙임  점검사진 1부.  끝.

□ 점검사진

1. 위치 : P135 충돌방지안전시설 훼손 --- 재설치	2. 위치 : P133 신축이음 백업제(스치로폼) 돌출 ---제거
3. 위치 : 거리공원오거리 교면포장부 균열 및 노후 --- 교면포장	4. 위치 : 대림1교 부근 교면포장 부 망상균열 및 노후 --- 교면포장
5. 위치 : 대림역 4번출구 부근 빗물배수구 덮게 미 설치 --– 제작 설치