문서번호	도로보수과-6294
결재일자	2016.12.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		★도로보수과장	성동도로사업소장
이기영		이상호	12/14 代박영종
협조	주무관		홍수종
	주무관		하승환

용마산로 623 주변

무단횡단금지 차선분리대 설치계획

2016. 12. 14

성동도로사업소

(도로보수과)

용마산로 623 주변

무단횡단금지 차선분리대 설치계획

중랑구 용마산로 623 주변 무단횡단으로 인한 교통(사망)사고가

발생하고 있어  안전사고 예방을 위한 무단횡단금지 차선분리대를 설치하고자 함.

□ 민원내용 : 사망사고예방 간이중앙분리대 설치 긴급요청

(중랑경찰서 경비교통과-15429, 2016. 10. 17)

○ 민 원 인 : ************

○ 요청위치 : 용마산로 623(삼부그린스포츠센터 앞)

□ 현     황

○ 용마산로 623앞은 양방향 3차선 도로로서 2016년 6월 및 10월에 보행자의 무단횡단으로 인한 사망사고가 발생한 바 있으며

○ 지속적으로 보행자 무단횡단이 이루어지고 있어 무단횡단금지 차선분리대 설치가 요청되나, 중앙차선 폭이 20cm 확보된 상태로 무단횡단금지 차선분리대 설치를 위하여 중앙선 폭을 40cm이상 확폭이 필요한 상황임.

□ 차선분리대 설치계획

○ 용마산로 신내방향쪽 차선이 1~2차선은 2.9~3.0m이고 3차로는 3.4m가 확보되어 있어 3차선의 차선폭을 3m로 축소하여 중앙분리대 최소폭 60cm를 확보하고자 하며 최소폭 확보를 위한 노면표시 제거 및 재도색은 우리사업소에서 시행중인 「2016년 노면표시 유지보수공사(연간단가)」에서 시행하고

◎ 도로안전시설 설치 및 관리지침에 의하면

- 무단횡단금지시설은 중앙분리대 최소폭 기준(도시지역 일반도로의 경우         1.0m)을 만족하는 중앙분리대 내에 설치하는 것을 원칙으로 한다.

- 단 최소한 중앙선 폭은 무단횡단금지시설 폭과 양방향 측대폭(0.25m+        시설폭+0.25m) 이상 확보한 후 설치해야 한다

○ 무단횡단금지 차선분리대는 원활한 유지보수를 위하여 우리사업소내특별시도에 가장 많이 설치되어 있는 규격(폭 250mm)과 동일한 제품으로 관급구매․설치하고자 함.

□ 조치계획

○ 위 설치계획에 의거 「2016년 노면표시 유지보수공사(연간단가)」에 작업지시하여 노면표시 제거 및 재도색 후 설계변경시 반영하고자 하며

○ 무단횡단금지 차선분리대는 관급구매․설치 요청

- 예산과목 : 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리, 도로부속시설물일상유지관리, 시설비

- 소요예산 : 금14,266,620원

․86경간×165,000=금14,190,000원

․조달수수료       =    금76,620원.   끝.