문서번호	교량보수과-1858
결재일자	2014.3.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장
김승진		03/19 代유태용
협 조
	주무관			구성철

해빙기 도로시설물 안전점검 결과보고

『행주대교 외 7개소』

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

교량보수과

해빙기 도로시설물 안전점검 결과보고

『행주대교 외 7개소』

□ 관련근거

○ 해빙기 도로시설물 안전점검 추진 계획보고『교량보수과-1262(2014.2.28)

□ 점검일 : 2014. 3. 5 ~ 3. 14

□ 점검자

○ 외부전문가 : 한국시설안전공단 고재상, 대한민국상이군경회 최호영

○ 교량보수과 : 시설6급 구성철, 시설7급 김승진

□ 주요점검사항 : 상부구조(도로 포장부, 신축이음부 등)

□ 시설물 개요

시설물명		위 치	시설규모(m)		준공년도	종별	등급	점검일
			폭	길이
행주대교	상류교	강서구 개화동~ 고양시 덕양동	14.5	1,460	2000	1종	B	‘14.3.14
	하류교	강서구 개화동~ 고양시 덕양동	14.5	1,460	1995	1종	B	‘14.3.14
여의하류2교		영등포구 여의도동	27.8~ 36.8	30	2010	법외	A	‘14.3.5
여의하류3교		영등포구 여의도동	28~ 26.9	30	2010	법외	A	‘14.3.5
행 주 IC		강서구 개화동 246~290	6.5	180	1993	법외	B	‘14.3.6
여의하류IC		영등포구 여의도동 80-1	6.5	180	1993	법외	B	‘14.3.5
여의2지하차도		영등포구 영등포동 7가 94	17.5	80	1990	법외	B	‘14.3.6
가양지하차도		강서구 가양동1	8	135	1988	2종	B	‘14.3.6
올림픽대로 복개구조물		영등포정수사업소 앞	9	230	1993	2종	B	‘14.3.6

□ 점검결과

연번	시설물명	점 검 결 과			비 고
		위 치	지 적 사 항	조 치 계 획
1	행주대교 (상류교)	P2	조류둥지 존치	시설보수원 조치
		P11	조류배설물 존치	〃
		A1	교대 사면 배수로 미확보로 토사유실	연간단가로 정비예정
	행주대교 (하류교)	A1	교대 사면 배수로 미확보로 토사유실	〃
2	여의하류2교		특이사항 없음
3	여의하류3교		특이사항 없음
4	행 주 IC	A2	교대 법면 보호공 일부침하	해당기관 통보
		A2	공사 폐기물 적치	〃
5	여의하류IC	옹벽과 박스 접합부	접합부 이격 당초5㎜⇒변경9.5㎜	지속적 관찰필요
6	여의 2 지하차도	지하차도,옹벽부	신축이음부 소성변형 및 요철 다수	연간단가로 정비예정
		옹벽구간(성산방향)	타일 탈락	〃
7	가 양 지하차도	지하차도,옹벽부	도로 차선도색 노후	〃
		옹벽부	옹벽접합부 보수재 박리	시설보수원 조치
8	올림픽대로 복개구조물		특이사항 없음

□ 행정사항

○ 외부전문가 점검수당 지급

- 점검수당 : 600,000원(1회당 200,000원)

- 외부전문가 : 고재상(1회), 최호영(2회)

- 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 도로시설물운영, 일반운영비, 사무관리비

따로붙임 : 해빙기 도로시설물 안전점검 보고서 3부. 끝.