＃3벨트,원심 탈수동 안전 및 가동일지 2014년 03월 18일 화요일								결재	근무자		반장		담 당				과 장
									장재호		김정환		이충기				03/19 박명우
기기별 시간별	벨트프레스 가동사항 점검표											근 무 자 명
	1호(원심)	2호(원심)	3호(원심)	4호(원심)	5호(원심)	16호	17호			18호		시간		구분		직명		성명
00～01시			*			*	*			*		00:00- 09:00		1조		전기7		임재동
01～02시			*			*	*			*
												09:00- 18:00		3조		기계6		염진록
02～03시			*			*	*			*
03～04시			*			*	*			*
												18:00- 24:00		4조		전기8		장재호
04～05시			*			*	*			*
												슬 러 지
05～06시			*			*	*			*
												소화인발량			4616(㎥)
06～07시			*			*	*			*
07～08시			*			*	*			*
												벨트처리량			0 (㎥)
08～09시			*			*	*			*
												원심처리량			2628(㎥)
09～10시			*			*	*			*
10～11시			*			*	*			*		처리량합계			2628(㎥)
11～12시			*			*	*			*
												오 니 케 익
12～13시			*			*	*			*
												벨트생산량			0 (톤)
13～14시			*			*	*			*
14～15시			*			*	*			*
												원심생산량			258.25(톤)
15～16시			*			*	*			*
												생산량합계			258.25(톤)
16～17시			*			*	*			*
												약 품
17～18시			*			*	*			*
18～19시			*			*	*			*
												벨트사용량			0 (kg)
19～20시			*			*	*			*
												원심사용량			440 (kg)
20～21시			*			*	*			*
												사용량합계			440 (kg)
21～22시			*			*	*			*
22～23시			*			*	*			*
												탈수기 총 가동시간(日)
23～24시			*			*	*			*
가동시간	24	24	0	24	24	0	0			0		4대96시간

호수 기기명 시간별		A (원심)	B (예비)	C (원심)		A (원심)		B (예비)		C (원심)	원심 (신설)	16		17			18		세척수 펌프(A)
																			시간별 호수		03:00	09:00	15:00	2100
슬러지 펌 프 (RPM)	03:00	1750		1750		1750				1750		1740		1740			1740
	10:00	1750		1750		1750				1750		1740		1740			1740
																			A . B 계 열	S1
	15:00	1750		1750		1750				1750		1740		1740			1740
																				S2
	21:00	1750		1750		1750				1750		1740		1740			1740
																				1	24	24	24	24
	03:00	1730		1730		1750				1750		1740		1740			1740
약품펌프 (RPM)
																				2	28	28	28	28
	10:00	1730		1730		1750				1750		1740		1740			1740
																				3	28	28	28	28
	15:00	1730		1730		1750				1750		1740		1740			1740
																			C ㆍ D 계 열	S3
	21:00	1730		1730		1750				1750		1740		1740			1740
																				S4
양호:○ 보통:△ 교체:×	호수 기기별	16			17				18				구분		A,B 계열			C,D 계열
																				4	24	24	24	24
																				5	26	26	26	26
상여과포 상태	08:00	○			○				○				잡 용 수 공급탱크 (kg/㎠)		08시	3.0		3.0
																				S5
																				6	24	24	24	24
															16시	3.0		3.0
	16:00	○			○				○
																			에어컴프레샤(kg/㎠)
															24시	3.0		3.0
	24:00	○			○				○
																			시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
															A,B계열			C,D 계열
													저 류 조 수 위 (M)
하여과포 상태	08:00	○			○				○
																			1		7.0	7.0	7.0	7.0
															08시	4.0		4.3
																			2
	16:00	○			○				○
															16시	4.1		4.4
	24:00	○			○				○
															24시	4.0		4.3
안전점검및작업내용	- 협잡물분리기 작동점검 및 이물질 제거작업. - 에어콤프레샤 작동점검 및 응축수 드레인작업. - 약품용해탱크 투입 감속기 이물질 제거작업. - 탈수기 배수구 통수작업 및 탈수기 세척작업. - 저류조교반기 작동점검 및 순환 가동작업.						원심1,2,4,5호 케잌 함수율 측정 및 약품 공급량 조정 탈수기실 호이스트3호 수리완료(업체) 에어 콤프레샤 수리위한 점검차 업체 방문 저류조 교반기 점검 및 탱크 상부 물청소 작업												저류조 교반기
																			시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
																			AㆍB 계열	1	1.6	1.6	1.6	1.6
																				2
																				3
																			CㆍD 계열	4	1.6	1.6	1.6	1.6
																				5
																				6