문서번호	급수운영과-35860
결재일자	2016.12.22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
김남구	유명은	12/22 김정수
협 조
	주무관		이일로

·

2016년 하반기

상수도 시설물 정기 안전점검 결과 보고

2016. 12

강서수도사업소

(급수운영과)

2016년 하반기

상수도 시설물 정기 안전점검 결과보고

2016년 하반기 양천, 구로구 관내 안정적인 급수체계을 유지하여 시민불편을 예방코자 시설물 정기 안전점검을 실시하고 결과를 보고드림.

※ 『시설물의 안전관리에 관한 특별법』 1·2종시설물에 대한 안전점검(정기) 강화

시특법대상 시설물 정기점검 시행방안 알림(시설관리과-5034(2016.5.24.)

Ⅰ				정기 점검기간

점검기간 : 2016. 12. 19. ~ 12. 22.

※ 배수지는 항청소 기간중, 목동공동구 : 2016. 11. 24.

Ⅱ				점검대상

안전점검 대상

도·송수관로

- 양천구 :  D600~1650㎜ L=10.5㎞

- 구로구 : D600~1500㎜ L=11.4㎞

배수지 : 7개소

- 지역배수지 :  3개소( 목동,신정,신월)

- 1차배수지 : 4개소(성아,개봉,오류2,온수)

가압장(무인) : 3개소(신정,개봉,온수)

현수관로(1개소) : D=400㎜(1열),L=0.04km

교 량 명	위 치	구 경(mm)	연장(km)	비 고
오류육교	오류동 74-2	D=400×1열(DP관),′86년	0.04

공동구(1개소) : D=80~800mm, L=9.5km

공동구명	설치 (준공) 연도	상수도관로	밸브류 및 기타						비고
			계 (개소)	제수 밸브	공기 밸브	퇴수 밸브	신축관	S-밸브
목 동	1987.12	∮80~800mm L= 9,535m	59	23	10	-	3	23

- 주관로 : DICP, SP(∮600~800mm), L= 6.5㎞

- 지  관 : DICP, SP(∮80~400mm),  L= 3.0㎞

- 급수공급 지역 : 목1동 ~ 신정6동 아파트 및 대형빌딩 공급

· 목동, 신정배수지에서 목동신시가지 아파트(1단지~14단지)공급

· 급수 세대 : 약 27,830세대

Ⅲ				점검방법

사업소 자체 점검

대 상

- 도·송수관로  :  양천구 10.5㎞, 구로구 11.4㎞

- 지역배수지 :  3개소( 목동,신정,신월)

- 1차배수지 : 4개소(성아,개봉,오류2,온수)

- 무인 : 3개소(신정,개봉,온수,)

시설별 점검자

- 배수지 및 가압장

· 양천구 : 급수운영과 김남구, 윤광식

· 구로구 : 급수운영과 이일로, 홍순배

- 목동공동구 및 현수관로(오류차도)

· 급수운영과 김남구, 이일로, 윤광식, 홍순배

점검방법 : 육안점검

Ⅳ				점검결과

분야별 점검분야

도·송수관로 분야

- 관부설환경의 변화유무 (노출, 침하 등)  : 이상없음

- 관보호시설상태 등 : 이상없음

배수지, 가압장 시설물 분야

- 구조물 균열, 파손, 누수등 시설물 안전상태 : 이상없음

- 축대, 옹벽, 절개지 및 성토부 법면 안전상태 : 이상없음

- 배수로 파손 및 토사 낙엽등 적치상태 : 이상없음

- 배수지 유·출입밸브 작동 및 관리상태  : 이상없음

- 기타 시설물 안전상태 등

현수관로

- 현수관로 보온상태 이상 유무  : 이상없음

- 신축관, 공기밸브등 밸브류 보온상태  : 이상없음

- 도장상태 이상 유무(노출관로) 미 접합부의 이완상태  : 이상없음

- 누수 발생 및 기타 위험요소 발생 여부 등  : 이상없음

공동구 분야

- 상수도관, 밸브류등 상태 점검  : 이상없음

- 관 지지대, 도복상태 누수여부 등  : 이상없음

따로붙임 : 시설물별 점검표 각 1부.  끝.