문서번호	방재시설부-20501
결재일자	2016.12.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
고소영		김인숙	12/23 代이도헌
협조

「서울역 7017 프로젝트 건설공사」

나뭇잎 패턴 시험시공 결과보고

2016.12.

도시기반시설본부

(방재시설부)

「서울역 7017 프로젝트 건설공사」

나뭇잎 패턴 시험시공 결과보고

고가 주보행로(폭2.5m) 포장면에 50과 대표 나뭇잎 패턴을 구현하는 방안으로 숏블라스팅 시험시공하고 결과를 보고드림

【관련근거 : ‘16.11.30 당선자 합동 현안회의 결과 블라스팅방안 적용】

□ 일    시 : '16.  12. 20(화) 13:00

□ 장    소 : 인포가든

□ 참    석 : 서울역일대종합발전기획단, 방재시설부, 시공사, 감리단

이교석 팀장

□ 내    용 : 고가바닥면(LMC포장) 나뭇잎 패턴 시험시공

□ 시공내용 : 블라스팅

○ 나뭇잎 패턴 도안 : 4종(솔잎, 은행잎, 무궁화꽃, 장미잎)

- 패턴 3종 : 외곽선 전면, 외곽선(두께), 외곽선+엽맥

- 크기 3종 : 실물의 1배, 1.2배, 1.5배

○ 철판(T3㎜, 1200*1200)에 나뭇잎 패턴 새김(레이저가공)

○ 포장면에 철판을 대고 숏블라스팅 처리(블라스팅 깊이 조절, 3회)

나뭇잎 패턴(캐드)	철판 3mm(1,200×1,200) 새김	숏블라스팅(인포가든)	블라스팅 시공 후

□ 시험시공결과

○ 블라스팅에 의한 나뭇잎패턴 시공 실현 가능

□ 추가 검토사항

○ 나뭇잎 패턴 크기 조정(상향) 및 나뭇잎 종류별 패턴적용

○ 블라스팅 시 집진기, 발전기를 필요로 하는 대형장비로 보행로 폭 2.5m인 고가상부에서의 통행 및 시공가능성 검토

○ 보행자 이용에 따른 먼지, 이물질, 마모 등으로 인한 나뭇잎 패턴 선명도의 지속성이 유지될 수 있는 방안으로 추진

□ 소요예산 : 3,300천원

○ 철판나뭇잎 패턴 새김 : 300천원

○ 블라스팅 장비 : 3,000천원

- 시험시공비로 도급비에 포함하여 지급

□ 향후계획

○ 인포가든에 시험시공된 나뭇잎 패턴 지속성 관찰후 디자인 강구

○ 나뭇잎 패턴 배치계획 등 구체적 시공계획 수립 : 12월 중(설계자)

- 나뭇잎 패턴 형식 및 수량 결정(50개과)

- 시인성 증대를 위해 패턴 크기 상향조정 및 깊이(2mm 이상) 깊게 시공

- 고가상부 시공가능한 블라스팅 소형장비 확보

○ 주요 시설물 설치 후 마지막 공정에 전면 시행 : ’17.2월 경.  끝.