“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	환경과-47966		★주무관	물관리팀장		환경과장		도시환경국장		부구청장
			김광묵	남정선		박만수		배경섭		12/23 주윤중
등록일자	2016.12.23.
결재일자	2016.12.23.
공개구분	대시민공개
			협조자

- 민선6기 공약사항 실행에 따른 -

2016년 하천 수질 및 관리실태 합동조사 결과보고- 4/4분기 및 2016년 종합결과 -
2016년도 하천 수질오염도 합동조사 결과보고 - 4분기 및 2016년 종합결과 -

구청장 공약사업으로 양재천·탄천·세곡천 유역의 수질개선과 생태복원을 위하여 환경행정협의회 소속 6개 자치단체가 수질오염도 및 관리실태를 합동조사한 결과임.

☞ 구청장 공약사업 2016년 달성목표 : 탄천(4.4ppm), 양재천(1.8ppm)

일반 주요사업 2016년 목표(강화) : 탄천(3.3ppm), 양재천(1.7ppm)

□ 참여 6개 자치단체 : 강남구, 서초구, 송파구, 과천시, 성남시, 용인시

□ 조사지점 : 30개 지점 (탄천 17, 양재천 10, 세곡천 3)

□ 조사결과(BOD)                                      (단위:ppm)

구 분	평균	1분기	2분기	3분기	4분기
양재천	1.2(Ⅰb)	2.1	1.3	0.5	0.8
탄 천	2.0(Ⅰb)	2.9	1.8	1.5	1.6
세곡천	1.7(Ⅰb)	1.6	1.0	1.6	2.4

※‘16년 목표(탄천 3.3, 양재천 1.7ppm) 초과달성 : 탄천 139%, 양재천 129%

2016. 12.   .

	도 시 환 경 국
(		환경과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• 추진근거 : 탄천·양재천 유역 환경행정협의회 규약
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 하천 수질은 상류에서 유입되는 수질에 좌우되므로, 상류측 자치단체와 함께 상류 수질 및 수변환경을 조사하고 개선대책 마련 • 2007년 이후 분기별 수질오염도 합동조사 계속 실시해 옴
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 탄천·양재천 수질오염도 합동조사 경비 예산 확보(행사실비보상금)
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 대상 : 강남구 주민
분 야 별 검토사항 [계속 : ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( 0 ) ② 이해관계인 및 에상되는 민원 ----------------- ( ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
	• 용인, 성남, 과천, 서초, 송파 등 5개 자치단체와 합동 점검 • 서울시 보건환경연구원에서 수질오염도 검사
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 해당사항 없음
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 해당사항 없음

- 민선6기 공약사항 실행에 따른 -

2016년 하천 수질 및 관리실태 합동조사 결과보고- 4/4분기 및 2016년 종합결과 -
2016년도 하천 수질오염도 합동조사 결과보고 - 4분기 및 2016년 종합결과 -

구청장 공약사업으로 양재천·탄천·세곡천 유역의 수질개선과 생태복원을 위하여 환경행정협의회 소속 6개 자치단체가 수질오염도 및 관리실태를 합동조사한 결과임.

☞ 구청장 공약사업 2016년 달성목표 : 탄천(4.4ppm), 양재천(1.8ppm)

일반 주요사업 2016년 목표(강화) : 탄천(3.3ppm), 양재천(1.7ppm)

Ⅰ		2016년 4분기 조사결과

□ 조사개요

○ 조사기간 : 2016년 11월 16(수), 23(수)

○ 조 사 자 : 2일간 연인원 24명

조사일	조사지점	계	강남	송파	서초	용인	성남	과천
11.16(수)	탄천	10	2	2	-	3	3	-
11.23(수)	탄천, 양재천, 세곡천	14	2	3	3	-	3	3

○ 조사지점 : 30개 지점 (탄천 17, 양재천 10, 세곡천 3)

○ 조사항목(10개항목)

수온, DO, pH, BOD, SS, T-N, T-P, TOC, 총대장균군, 분원성대장균군

○ 조사방법

- 현장조사(3개 항목) : 수온, DO, pH측정, 폐수유입, 쓰레기 등 관리실태 조사

- 보건환경연구원 수질검사 의뢰(7개 항목) : BOD, SS 등은 시료채수 후 의뢰

□ 조사결과(BOD)                                         (단위:ppm)

조사시기	탄천		양재천		세곡천
	BOD	등급	BOD	등급	BOD	등급
2016년 4분기	1.6	Ⅰb	0.8	Ⅰa	2.4	Ⅱ
2016년 3분기	1.5	Ⅰb	0.5	Ⅰa	1.6	Ⅰb
2015년 4분기	2.5	Ⅱ	0.4	Ⅰa	0.5	Ⅰa

○ 탄천(본) 1.6ppm(Ⅰb등급), 양재천 0.8ppm(Ⅰa등급), 세곡천 2.4ppm(Ⅱ등급)

○ 탄천은 전년 동기대비 오염도가 대폭 개선되었고, 양재천은 Ⅰa등급의 깨끗한 수준을 유지하고 있으나 세곡천은 수질오염도가 상승하였음.

□ 세부 조사결과

가. 탄천(본류)

○ 대곡교와 삼성교 지점을 제외한 전체 구간에서 오염도가 개선되어 전년 동기대비 대폭 개선되었음 : 2.5ppm → 1.6ppm

○ 상류지역인 용인시의 하수처리시설 증설과 성남시의 하수관거 정비로 인한 오염물질 유입감소 등의 영향으로 판단됨

나. 탄천(지류)

○ 전반적으로 깨끗한 수준을 유지하고 있으나, 창곡천의 오염도는 높은 편임

○ 오수 유입 및 하수관거 오접 등이 원인으로 판단되므로 성남시, 송파구에 관리강화 요청하겠음

다. 양재천

○ 전년 동기대비 수질오염도가 약간 상승(0.4ppm→0.8ppm) 하였으나, 1등급 수준의 깨끗한 수질을 준을 유지하고 있음. 지속적인 하천순찰로   오염원 유입 방지필요

라. 세곡천

○ 전년 동기대비 하류지점의 오염도가 급상승 하였음 : 0.8ppm → 5.3ppm

○ 서울공항의 오수 이송설비 수리로 인하여 일부 오수가 유출되어 오염도가 상승하였으나, 이송설비 수리완료 및 서울공항 배출구 주변 퇴적물 제거에 따라 수질오염도 개선 예상되지만 지속적인 관리 필요함.

Ⅱ		2016년 종합 조사결과

□ 조사개요

구 분	조사시기	일수	조사자	비고
1분기	3월 16, 17, 23	3	연인원 25명
2분기	6월 29, 30, 7월 13	3	연인원 18명	우천으로 지연
3분기	9월 22, 29, 10월 5	3	연인원 20명	〃
4분기	11월 16, 23	2	연인원 24명

○ 조사지점 : 30개 지점 (탄천 17, 양재천 10, 세곡천 3)

○ 조사항목(10개항목)

- 수온, DO, pH, BOD, SS, T-N, T-P, TOC, 총대장균군, 분원성대장균군

○ 조사방법

- 현장조사(3개 항목) : 수온, DO, pH측정, 폐수유입, 쓰레기 등 관리실태 조사

- 보건환경연구원 수질검사 의뢰(7개 항목) : BOD, SS 등은 시료채수 후 의뢰

□ 조사결과(총평) : 3개 하천 모두 지속적인 수질개선 추세

※‘16년 목표(탄천 3.3, 양재천 1.7ppm) 초과달성 : 탄천 139%, 양재천 129%

구 분	평균(ppm)	1분기	2분기	3분기	4분기
양재천	1.2(Ⅰb)	2.1	1.3	0.5	0.8
탄 천	2.0(Ⅰb)	2.9	1.8	1.5	1.6
세곡천	1.7(Ⅰb)	1.6	1.0	1.6	2.4

○ 양재천 : 2014년부터 4년 연속 1등급을 달성하여 매우 깨끗한 상태 유지

○ 탄  천 : 2015년 대비 대폭 개선되어(3.2ppm→2.0ppm) 1등급 달성

- 원 인 : 상류지역 일부 하수유입, 하천 생태복원작업 등 대형공사장 오염

- 성 과 : 용인시 하수처리장 총인시설 준공 및 하수처리시설 증설,

성남시 하수관거 정비, 공사장 오염물질 유입방지 등

○ 세곡천 : 3년 연속 1등급 달성하여 깨끗한 상태 유지

○ 연도별 수질오염도

구 분	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
양재천	4.4	6.4	3.0	2.4	3.0	2.5	2.0	1.9	1.0	1.2
탄 천	10.1	5.7	8.2	5.1	4.2	3.2	5.8	3.5	3.2	2.0
세곡천	2.3	5.2	5.6	5.9	4.6	5.1	4.7	1.9	1.1	1.7

○ 대장균군은 기준 대비 크게 초과               (단위:군수/100㎖)

측정장소	분원성 대장균군	총대장균군	기준
철도기지창 위 (탄천 상류)	2,725	34,000	Ⅰa 등급 - 분원성 : 100이하 - 총 : 500이하 Ⅱ등급 - 분원성 : 200이하 - 총 : 1,000이하 Ⅲ등급 - 분원성 : 1,000이하 - 총 : 5,000이하
대곡교 밑 (성남하수처리장 하류)	2,225	19,000
한강합류부(탄천 하류)	10,950	90,000
세곡천 하류	1,235	128,825
부림교 밑 (양재천 상류)	2,988	11,975
대치교 밑 (양재천 하류)	2,510	25,500

- 용인, 성남, 과천시 하수처리장 및 경마장의 방류수와 최근 부쩍 증가한 물고기, 물오리, 야생 동물의 배변 등의 원인으로 판단됨

□ 세부 조사결과

가. 탄천(본류)

○ 탄천(본류)의 수질오염도는 전년도(3.2ppm) 대비 대폭 개선되었음(2.0ppm)

○ 상류지역인 용인시의 하수처리용량 증설 등으로 인한 오염물질의 유입감소와 2, 3분기 채수전의 강우로 오염물질이 감소한 영향으로 판단됨

- 수지하수처리장 증설공사(11만톤/일 → 15만톤/일) : 2016년 2월 준공

- 총인처리시설 공사 : 2016년 10월 준공

- 동막천 상류 ‘고기동 하수처리장’ 방류구 이설(낙생저수지 → 수지하수처리장: 2016년 9월 준공

○ 갈수기인 1분기는 수질오염도가 증가하기 때문에 지속적인 수질관리를 위해 하수처리장 방류수질 관리강화와 하천 주변 공사장의 철저한 관리가 필요함

나. 탄천(지류)

○ 지점별 오염도는 전년도와 비슷하며, 창곡천은 지속적인 관리가 필요함

다. 양재천(본류)

○ 전년도 대비 소폭 상승(1.0ppm → 1.2ppm)하였지만 Ⅰb등급 수준의 양호한 상태임

라. 세곡천

○ 전년도 대비 상승(1.1ppm → 1.7ppm) 하였지만, Ⅰb등급 수준의 양호한 상태임

○ 세곡천 하류 “서울공항(성남시)”의 오수배출에 따라 4분기 오염도가 급상승 하였으나, 이송설비 수리완료 및 서울공항 배출구 주변 퇴적물 제거에 따라 수질오염도 개선 예상되지만 지속적인 오염원 관리 필요함.

Ⅲ		향 후 계 획

□ 조사결과 송부(12월중) : 환경행정협의회 소속 자치단체

□ 2017년 1분기 수질오염도 합동조사 : 2017. 2월

□ 하천 수질개선을 위한 자치단체별 오염원 점검 및 사업추진 : 연중 실시

붙임 : 1. 2016년 수질조사표 1부

2. 수질오염도 조사지점 1부.  끝.