정기점검보고서(증산지하차도)

등록번호	시설보수과-11032
결재일자	2016.12.27.

주무관		시설보수과장	서부도로사업소장	결재
최지락		신동헌	12/27 한동근
협 조	주무관		김지환

시설물명	증산지하차도	시설물 개 요	폭 = 27.5m 연장= 575m		법정구분	2종	준공년도 1991년
관리책임자	소 속 : 서부도로사업소 시설보수과			시설보수과장		신 동 헌
점 검 자	소 속 : 서부도로사업소 시설보수과			주점검자		최 지 락
				보조점검자		마 순 원

◦ 점검일시 : 2016. 12. 22(목)

◦ 점검구간 : 지하차도 BOX(슬라브, 벽면, 기둥), 옹벽, 도로, 연결지하보도 등 전구간
◦ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전점검 및 진단 관련사항						처리현황		비 고
연번	위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	조치내용	처리계획
1	증산동 방향 BOX슬래브 하면 (Sta.270)	보수부 열화	0.5x0.5 2개소	C	일상유지보수	조치완료
2	증산동 방향 포장부 (Sta.385, 3차로)	바닥슬래브 파손	1.0×0.4	C	일상유지보수	조치완료

◦ 금회 새로운 이상 발생 개소

연번	위치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전문가 자문여부	사진번호
1	월드컵터널 방향 포장부 3차로 (Sta.265)	포장 포트홀	0.5x0.5 1개소	C	직영반 조치	-	16-1222-01

시설물 점검표

○ 시설물명 : 증산지하차도

구 분	지 적 사 항	조 치 결 과(계획)	비 고
슬라브	특이사항 없음
벽체	〃
기둥	〃
포장	포트홀 발생	직영반 조치완료
신축이음	특이사항 없음
옹벽	〃
난간,연석	〃
배수시설	〃
부속시설	〃
기타	〃
전차년도 정밀점검 용역결과 C급이상 지적사항	〃

2016.  12.  22

점검자 : 직급) 시설9급  성명 최지락 (인)

직급) 기계7급  성명 마순원 (인)

현황사진

사진번호	16-1222-01	점검결과	포장부 포트홀(월드컵터널 방향 (Sta.265))