문서번호	정수시설과-114
결재일자	2017.1.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
김익동		유영춘	01/04 이성락
협조

유해·위험기계기구 안전검사 시행보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017.1.

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

유해ㆍ위험기계기구 안전검사 시행보고

산업안전보건법에 따라 우리정수센터에서 보유중인 유해․위험기계의 안전검사 주기가 도래하여 아래와 같이 안전검사를 시행하여 기기 유지관리 및 산업안전에 만전을 기하고자 함.

❑ 관련근거

❍ 산업안전보건법 제36조(안전검사) 및 동법시행규칙 제73조의3 제1항

유해하거나 위험한 기계·기구·설비로서 대통령령으로 정하는 것(이하 "유해·위험기계등" 이라 한다)을

사용하는 사업주는 유해·위험기계등의 안전에 관한 성능이 노동부장관이 정하여 고시하는 검사기준에

맞는지에 대하여 노동부장관이 실시하는 검사(이하 "안전검사"라 한다)를 받아야 한다.

안전검사대상 유해·위험기계등의 검사 주기는 사업장에 설치가 끝난 날부터 3년 이내에 최초 안전검사를

실시하되, 그 이후부터 2년마다 실시하여야 한다.

❑ 검사대상(압력용기 5대, 크레인식 20대)

유해․위험 기계명	용 량	수량	설치장소	검사만료일	비고
압력용기	4㎥	1	막여과동	2017.2.7
압력용기	4㎥	1	막여과동	2017.2.7
압력용기	3㎥	1	막여과동	2017.2.7
호이스트	2ton	1	막여과동	2017.2.7
호이스트	2ton	1	막여과동	2017.2.7
천장크레인	7.5ton	1	2정수장 송수실	2017.2.7
호이스트	7.5ton	1	2정수장 송수실	2017.2.7
천장크레인	3ton	1	2정수장 염소실	2017.2.7
호이스트	3ton	1	2정수장 배수펌프장	2017.2.7
호이스트	2ton	1	2정수장 여과지	2017.2.7
호이스트	2ton	1	2정수장 여과지	2017.2.7
호이스트	2ton	1	2정수장 여과지	2017.2.7
호이스트	5ton	1	신설 탈수기동	2017.2.7

유해․위험 기계명	용 량	수량	설치장소	검사만료일	비고
압력용기	0.042㎥	1	막여과동	2017.4.22
압력용기	0.042㎥	1	막여과동	2017.4.22
천장크레인	10ton	1	풍납취수장	2017.4.22
천장크레인	10ton	1	1정수장 송수실	2017.4.22
천장크레인	3ton	1	1정수장 오니처리본관	2017.4.22
호이스트	7.5ton	1	1정수장 배수펌프실	2017.4.22
호이스트	5ton	1	1정수장 여과지	2017.4.22
호이스트	2ton	1	1정수장 약품실	2017.4.22
호이스트	2ton	1	1정수장 염소실	2017.4.22
호이스트	2.8ton	1	풍납취수장 염소실	2017.4.22
호이스트	2ton	1	풍납취수장 염소실	2017.4.22
호이스트	2ton	1	풍납취수장 염소실	2017.4.22

❑ 검사수수료 : 1,568,600원

검사품목	규격	단가(원)	수량	금액(원)	비 고
압력용기	2㎥ 미만	33,000	2	66,000
압력용기	5㎥ 미만	38,000	3	114,000
천장크레인	10ton 미만	67,000	3	201,000
천장크레인	50ton 미만	72,000	2	144,000
호이스트	5ton 미만	59,000	11	649,000
호이스트	5ton 이상	63,000	4	252,000
소 계				1,426,000
부 가 세				142,600
합 계				1,568,600	검사수수료(일반운영비,사무관리비)

※ 안전검사 수수료 적용기준(고용노동부 공고 제2012-37호)

❑ 조치계획

❍ 안전검사가 도래한 유해․위험기계기구에 대해 고용노동부 지정 인증검사기관에 안전검사를 신청하여 기기유지관리와 산업안전에 만전을 기하고자 하며

※ 인증검사기관 : 대한산업안전협회, 한국승강기안전공단

❍ 안전검사 도래일에 맞춰 2월(13대)과 4월(12대) 2회 실시하고자 함

붙임 : 유해위험기계기구 현황 1부 . 끝.