문서번호	급수운영과-898
보존기간	년
결재일자	2017.1.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	급수설비팀장	급수운영과장	남부수도사업소장
송여진	이경희	최철민	01/11 전영석
협 조	주무관		이상욱

12월 중블록 공급량 분석보고 (낙성대가1,가4,낙성대1중블록)

2017. 1.

남부수도사업소

(급수운영과)

12월 중블록 공급량 분석보고

(낙성대가1, 가4, 낙성대1중블록)

본부 "블록단위 유수율 증대계획"에 따른 담당구역 내 낙성대가1,가4,낙성대1중블록의 공급량 패턴을 분석, 유수율 저조원인에 대한 대책을 발굴 ․ 개선하여 유수율 향상관리에 만전을 기하고자 함

※ 관련근거 : 누수방지과-2469('12.4.30)

□ 총괄표

○ 공급량 현황

(단위 : 천㎥, %)

중블록명	2016.12월				2015.12월
	공급량	일평균	증감량	증감율(%)	공급량	일평균
계	1,849	59.64	116	16.8	1,733	55.90
낙성대가1중블록	364	11.74	15	4.2	349	11.26
낙성대가4중블록	625	20.16	18	2.9	607	19.58
낙성대1중블록	860	27.74	83	9.7	777	25.06

○ 분야별 추진실적

중블록명	경계일치	과대과소 해소	과거 데이터 분석	공급량 일일 결산제
낙성대가1중블록	일치		최근2년자료분석	시행
낙성대가4중블록	일치		최근2년자료분석	시행
낙성대1중블록	일치		최근2년자료분석	시행

□ 낙성대가1 중블록

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	32,134	6,644	1	1	2	23
2016년	32,744	6,898	2	6	0	0
전년대비 증감량	610 (1.90%)	254 (3.82%)	1	5	-2	-23

○ 유수율 현황                                               (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	94.75	77.24	108.41	80.00	108.79	84.99	108.19	85.82	104.99	85.94	103.09
2016	97.13	84.51	115.20	85.67	113.54	84.54	110.64	85.55	103.17	86.21	102.27
증 ․감	2.38

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년 대비	전월 대비	전년 대비	전월 대비
공급량	349	357	364	15	7	4.2	2.03
1일 평균공급량	11.26	11.90	11.74	0.50	-0.15	4.24	-1.24

○ 최근 3년 월별 공급량 현황

▷ ’16년도 12월 공급량은 ’15년도 대비 15천㎥ 증가

○ 공급량 증감 원인

- 12월 공급량은 전년도 대비 약 15천㎥ 많아졌는데 낙성대가1중블록의 인구수와

수전수가 작년에 비하여 증가하였으며 이로 인한 공급량 증가의 원인으로 사료됨

○ 공급량 증감 요소 분석

- 인구 및 세대수 : 32,744명, 16,332세대

․ 인구는 610명이 증가되어 전년 동기대비 1.90%증가

․ 세대수 490세대가 증가되어 전년 동기대비 3.09%증가

※ 낙성대가1 중블록   12월 ℓpcd : 359ℓ    ┍ 관악 : 305ℓ

┏ 인구수 : 32,744        ※ℓpcd┡ 남부 : 309ℓ

┗ 공급량 : 364,439㎥            ┕ 본부 : 306ℓ

- 수전수 : 254수전 증가

․ 구경별 수전 증･감 분석

구분	계	구 경
		13	20	25	32	40	50	75	100	150	200	250	300	350	400
16년	6,898	6,243	250	229	120	36	12	2	3	3	0
15년	6,644	5,995	254	225	114	36	12	2	3	3
증감	254	248	-4	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 누수현황 분석

․ ’15년도는 누수: 1건, 탐지: 2건 처리하여 누수방지량: 24㎥있었으며,

․ ‘16년도는 누수: 2건, 탐지: 0건 처리하여 누수방지량: 6㎥임

- 야간최소유량 분석 : 불가

․ 간접유량측정으로 최소유량 측정이 불가한 중블록임

유량계 명	구분	이상유무	조치내용	비고
봉천11	배수지	이상없음		최소유량 확인값 : 0~42㎥ 최소유량 시간대 : 03~04:00)
봉천6-2	배수지			배수지유입유량 측정 유출유량계가 없어 최소유량 측정 불가

- 공공용수 사용량 분석

․ 물세척수량 : 0㎥

- 중블록 경계 조정 : 없음

○ 향후추진계획

- 급수공사 시행 중 노후관 및 불용관 적출 시 정비

□ 낙성대가4 중블록

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량 (㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	84,247	2,394	2	2	0	0
2016년	83,619	2,564	2	5	1	13
전년대비증감량	-628 (-0.75%)	170 (7.10%)	0	3	1	13

○ 유수율 현황                                               (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	87.43	97.86	79.48	105.85	71.56	109.02	71.56	101.60	67.82	98.52	71.00
2016	87.35	99.19	80.52	102.61	65.94	104.39	75.44	104.48	68.15	103.40	69.36
증 ․감	-0.08

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년 대비	전월 대비	전년 대비	전월 대비
공급량	607	615	625	18	10	2.9	1.58
1일 평균공급량	19.59	20.52	20.17	0.59	-0.34	2.91	-1.70

○ 최근 3년 월별 공급량 현황

▷ ’16년도 12월 공급량은 ’15년대비 18천㎥ 증가

○ 공급량 증감 원인

- 12월 공급량은 전년도 대비 18천㎥이 증가하였는데 낙성대가4 중블록의 수전수가 작년에 비하여 170개소 증가한 점이 공급량 증가의 원인으로 사료됨

○ 공급량 증감 요소 분석

- 인구 및 세대수 : 83,619명, 34,185세대

․ 인구는 628명이 감소되어 전년 동기대비 0.75%감소

․ 세대수 9세대가 증가되어 전년 동기대비 0.03%증가

※ 낙성대가4 중블록  12월 ℓpcd : 241ℓ      ┍ 관악 : 305ℓ

┏ 인구수  : 83,619       ※ℓpcd┡ 남부 : 309ℓ

┗ 공급량 : 625,334㎥            ┕ 본부 : 306ℓ

- 수전수 : 170수전 증가

․ 구경별 수전 증․감 분석

구분	계	구 경
		13	20	25	32	40	50	75	100	150	200	250	300	350	400
16년	2,564	2,319	112	69	22	14	7	4	5	3	4	4	1	0	0
15년	2,394	2,151	110	70	21	14	7	4	5	3	4	4	1
증감	170	168	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 누수현황 분석

․ ’15년도는 누수: 2건, 탐지: 0건 처리하여 누수방지량: 2㎥있었으며,

․ ‘16년도는 누수: 2건, 탐지: 1건 처리하여 누수방지량: 18㎥임

- 야간최소유량 분석 : 불가

․ 간접유량측정으로 최소유량 측정이 불가한 중블록임

유량계 명	구분	이상유무	조치내용	비고
장군봉유출	배수지	이상없음		장군봉 유출 유량에서 구역유량 및 배수지(신림2)공급으로 최소유량 불가
				※ 심야시간 02~03 시간대 48㎥유지

- 공공용수 사용량 분석

․ 물세척수량 : 0㎥

- 중블록 경계 조정 : 없음

○ 향후추진계획

- 과수압지역․감압변 및 점검 정비

- 급수공사 시행 중 노후관 및 불용관 적출 시 정비

□ 낙성대1 중블록

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량 (㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	90,549	5,096	9	64	2	23
2016년	89,890	5,333	7	143	2	29
전년대비증감량	-659 (-0.73%)	237 (4.65%)	-2	79	0	6

○ 유수율 현황                                               (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	85.30	128.84	50.23	119.83	51.11	125.09	48.66	115.14	50.28	113.50	50.30
2016	82.86	129.24	53.72	124.71	51.24	120.91	44.47	109.77	42.31	109.58	42.67
증 ․감	-2.44

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년 대비	전월 대비	전년 대비	전월 대비
공급량	777	887	860	83	-27	9.7	-3.16
1일 평균공급량	22.97	29.58	25.07	2.69	-1.83	9.68	-6.60

○ 최근 3년 월별 공급량 현황

▷ ’16년도 12월 공급량은 ’15년도 대비 약 83천㎥ 많아짐.

○ 공급량 증감 원인

- 12월 공급량은 전년도 대비 약 83천㎥ 많아졌는데 낙성대1중블록은 인구수가-0.73%로 소폭 감소한 데 비해 수전수가 4.65%나 증가한 것으로 보아 1인 가구 증가가 공급량 증가의 원인으로 사료됨

○ 공급량 증감 요소 분석

- 인구 및 세대수 : 89,890명, 43,539세대

․ 인구는 659명이 감소되어 전년 동기대비 0.73%감소

․ 세대수 496세대가 증가되어 전년 동기대비 1.15%증가

※ 낙성대1중블록 12월 ℓpcd : 309ℓ         ┍ 관악 : 305ℓ

┏ 인구수  : 89,890       ※ℓpcd┡ 남부 : 309ℓ

┗ 공급량  : 860,298㎥           ┕ 본부 : 306ℓ

- 수전수 : 237수전 증가

․ 구경별 수전 증․감 분석

구분	계	구 경
		13	20	25	32	40	50	75	100	150	200	250	300	350	400
16년	5,333	4,556	402	235	59	49	14	5	8	4	0	1	0
15년	5,096	4,305	418	238	57	46	13	6	8	4	0	1	0
증감	237	251	-16	-3	2	3	1	-1	0	0	0	0	0	0	0

- 누수현황 분석

․ ’15년도는 누수: 9건, 탐지: 2건 처리하여 누수방지량: 87㎥있었으며,

․ ‘16년도는 누수: 7건, 탐지: 2건 처리하여 누수방지량: 172㎥임

- 공공용수 사용량 분석

․ 물세척수량 : 0㎥

- 중블록 경계 조정 : 없음

○ 향후추진계획

- 급수공사 시행 중 노후관 및 불용관 적출 시 정비.  끝.