문서번호	시설관리과-1112
결재일자	2017.1.11.
공개여부	비공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설관리과장		동부수도사업소장
노운학	代노운학	최명익		01/11 홍현구
협 조	급수운영과장		송근호
	기전팀장		정임근
	주무관		김찬오
	주무관		배용우
	주무관		배형진

2017년 설날 대비

상수도 시설물 안전점검 계획

2017. 1

동부수도사업소

2017년 설날 대비

상수도 시설물 안전점검 계획

	2017년 설날 대비 배수지·가압장 등 상수도 시설물에 대한 안전 점검 계획을 수립 시행하여 설 연휴 기간 동안 발생할수 있는 안전 사고를 사전 예방하고 시설물 관리에 만전을 기하고자 보고 드림.

※ 관련근거

1) 2017년 설날 종합대책 수립계획 알림(본청  기획담당관-22262호(‘16.12.23))

2) 2017년 설날대비 상수도 시설물 안전점검계획 알림(시설관리과-297호(‘17.1.9))

점검대상

구분	배수지	가압장(개소)			노출상수도관 (km)	조합수조 (개소)
		계	유·무인	증압장	한강교량(1)
수 량	8	16	4	12	1.46	1

○ 상수도 시설물 현황

○ 배수지 : 8개소

- 지역배수지(4개소) : 대현산, 아차산, 용마, 신내 배수지

- 1차 배수지(4개소) : 금호(소), 응봉(소), 아차산(소), 용마(소)

○ 가압장 : 16개소

- 유·무인가압장 : 4개소(유인 1 → 대현산 가압장 / 무인 3 → 아차산,용마,신내가압장)

- 증압장 : 12개소

1) 성동구  (4개소) : 응봉, 응봉2, 옥수, 마장 증압장

2) 동대문구(6개소) : 휘경A, 휘경B, 휘경C, 청량, 이문,  경희 증압장

3) 중랑구  (2개소) : 신내, 신내(배)증압장

○ 교량 현수관로 : 1개소, 1.46km

교 량 명	구 경(mm)	연장(km)	비 고(설치연도)
잠실대교(한강교량)	D=1200×1(열)	1.46	‘03년 (암사 → 아차산 배수지)

추진기간

○ 시설물점검 및 정비기간 : 2017. 1.  9(월) ~  1. 25(수), 17일간

○ 설날 종합대책 추진기간 : 2017. 1. 23(월) ~  1. 31(화),  9일간

※ 2017년도 설날 연휴기간 : 2017. 1. 27(금) ~ 1.30(월), 4일간

점검방법

○ 본부 및 사업소 합동점검

- 합동 점검 일자 : 2017. 1. 13(금) → 본부 시설관리과(강정구외 5명)

· 본  부 : 토목분야 강정구외 2명, 기전분야 : 유준영외 2명

· 사업소 : 시설물 및 순찰 담당 주무관

- 지역배수지(4개소) : 대현산, 아차산, 용마,신내 배수지

- 특고압수전 가압장(1개소) ：대현산 가압장

○ 사업소 자체 점검

- 본부와 사업소 합동점검 제외 시설물

- 점 검 반 : 3개반 10명(시설관리과 2개반 7명, 급수운영과 1개반 3명)

- 점검기간 : 2017. 1. 11(수) ∼ 1. 25(수)

- 점검반 편성

점 검 반	점검대상	주요 점검 분야
노운학,조영진 (지역 담당)	1) 1차 배수지 1개소 : 용마(소) 배수지 2) 중랑·동대문구 지역 - 유․무인가압장 구조물 분야	배수지 구조물 및 상수도관로 점검 (중랑·동대문구)
김찬오 박성욱,공영춘 (지역 담당)	1) 1차 배수지 3개소 :금호(소), 응봉(소), 아차산(소) 2) 성동·광진구 지역 - 유․무인가압장 구조물분야 - 한강 현수관로 1개소	배수지 구조물 및 상수도관로 점검 (성동·광진구)
배용우,배형진 홍현민,강정복	▷ 가압장 16개소(유․무인) (기전시설)	가압장 (기계,전기 시설점검)

분야별 점검사항

○ 배수지·가압장 시설물 분야

- 소화기 등 소화장비 비치 및 작동상태

- 사무실 내 전열기 등 화재 위험 장비 사용여부

- 시설물 내 유리창 방풍 관리 상태

- 배수지 유·출입 밸브 작동 및 관리 상태

- 배수지 수위계, 수질측정 장치 등 작동 및 관리 상태

- 구조물 균열, 파손, 누수 등 시설물 안전상태

- 축대, 옹벽, 절개지 및 성토부 법면 안전 상태

- 배수로 파손 및 토사, 낙엽 등 적치 상태

- 낙뢰 사고에 대한 보호시설 설치 여부

- 가압장 기전설비 작동 및 관리 상태 등

○ 교량 노출 상수도관

- 노출 상수도관의 보온상태

- 누수 발생 및 기타 위험요소 발생 여부 등

점검결과 조치사항

○ 경미하거나 긴급한 정비사항은 시설물 보수공사 연간단가 계약업체에게 작업지시 하여 즉시 보수조치

○ 보수에 장기간이 소요되는 경우에도 안전사고 및 급수지장이 발생하지

않도록 응급 조치하고, 보수완료시까지 주기적으로 점검시행.

행정사항

○ 시설물 점검 결과 보고 : 2017. 1. 25일(본부 시설관리과)

○ 긴급복구 업체의 비상연락 체계 확보

○ 시설물 순찰 철저 및 돌발사고 시 신속한 상황보고 체계 유지

붙 임 : 배수지, 가압장 시설점검표 각 1부.  끝.