문서번호	급수운영과-6475
결재일자	2014.3.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
윤승구		03/24 김수영
협 조
	주무관		유승효

보 고 서(노후배수관개량)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

북부수도사업소

(급수운영과)

보   고   서

명에 의거 도봉구 관내 노후관 정비대상에 대하여 아래와 같이 보고합니다.

2014. 3. 24

보고자 : 지방시설서기 윤 승 구

□ 관련근거 : 상수도공사관리처-12452『공사 실정보고』(2013.10.17.)

급수운영과-25599『공사실정보고에 따른 검토보고』(2013.10.18.)

□ 현    황

상기 대호와 관련하여 2013년 세척갱생관 정비공사 시행 당시 발견된 비내식성 노후관 대하여 아래와 같이 보고합니다.

연번	위 치	관 종	부설년도	구경 (㎜)	연장 (m)	도종	비고
1	쌍문동 137-23~137-2	CIP	1984	80	60	ASP	노후관

□ 보고내용

○ 상기 노후 배수관은 GIS상으로 1984년 부설된 CIP 80mm관으로 표시되어 있으며       2013년 우리사업소에서 시행한 『쌍문동 85-1~85-38번지외 9개소 세척갱생관 정비공사』 시행시 CIP관으로 확인된 사항임.

○ 공사 시행 당시(2013년 하반기) 인근 지역 주민들의 상기 위치의 추가 개량공사 요구가 있었으나, 당초 공사구간에 포함되어 있지 않았고, 도로굴착 기간조정등이 수반되지 않아 공사 불가함을 안내하자, 차후(2014년) 개량공사 시행을 요구한 사항임.

□ 조치의견

○ 상기 지역 노후배수관의 개량공사 시행하여 향후 누수방지 및 녹물발생으로 인한 수질민원에 적극적으로 대처하고자 함.

○ 이를 위해 우리사업소 연간단가업체「2013년 도봉구관내 상수도공사」 ㈜라텍이엔지 정재금에게 작업지시하여 유수율 향상 및 도봉구관내 맑은물 공급에 만전을 기하고자 합니다.

○ 공사개요

- 쌍문동 137-23 ~ 137-2

기 존(CIP) : D=80㎜, L=60m, - 개 량(DP) : D=80㎜, L=60m

붙 임 : 1.배관현황 1부. 끝.