문서번호	수난구조대-393
결재일자	2017.1.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
담당자		수난구조대장	119특수구조단장
김지훈		김덕봉	01/24 민춘기
협 조
	행정지원과장			권태미
	지대장			이낙규
	지대장			윤진욱
	담당자			김현진

2017년도 119특수구조단 수난구조대 구조선박 유류수급 운영 계획

-2017년도 수난구조대 -

구조선박 유류수급 운영 계획

2017. 1.

119특수구조단 수난구조대

-2017년도 수난구조대 -

구조선박 유류수급 운영 계획

수난구조대에서 관리·운용중인 소방정 등 구조선박에 대한 연간 유류 소요량을 산출하여 확보함으로서 수난사고에 대비한 기동장비의 100% 가동상태를 유지하여 대응 태세에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

□ 서울특별시규칙 제3462호(2016.1.11.14)『서울특별시 소방정 운영 및 관리규칙』제24조(유류 확보)

□ 안전지원과-5153(2016.03.10.)호『2016년도 소방자동차 유류구매 계획 알림』

□ 행정지원과-3807(2016.3.18.)호『수난구조대 선박 유류 공급 계획』

□ 2017년도 성과주의 예산

Ⅱ		예 산 현 황

예 산 과 목				세부사업	예산
정책	단위	세부	편성목
합 계					142,370
특수재난 능력향상	119 특수구조단 운영	수난구조대 운영	공공운영비	수난구조대 (3개대) 보트 유류비	142,370

Ⅲ		선 박 현 황

(′17. 1월 현재)

□ 수난구조대 15척(휘발유 11, 경유 4)

이미지	선박명	선질	중량 (톤)	최대속도	엔진출력	승선 인원	등록일 (배정지)	구입가격 (원)	길이/너비 /깊이(m)
	703호 지휘정	FRP	9.7	25.0knots (46.3km/h)	디젤 (1,000ℓ) 310BHPX2	9	`05.09.28 (반포)	585,000,000	9.4/3.83/2.21
	708호 수상오토바이	FRP	0.374	50knots (92.6km/h)	가솔린 (70ℓ) 180BHP	3	`14.05.27 (반포)	28,900,000	3.56/1.23/1.2/3(높이)
	서울710호 고속구조보트	알루미늄	4.12	53.8knots (99.6km/h)	가솔린 (600ℓ) 350HPX2	10	`14.09.23 (반포)	392,500,000	8.31 / 3.00 / 0.90
	서울711호 고속구조보트	알루미늄	4.12	45knots (83km/h)	가솔린 (600ℓ) 300HPX2	10	`16.07.06 (반포)	339,000,000	8.31 / 3.00 / 0.9
	서울712호 고무보트	고무	0.2	-	가솔린 (25ℓ) 30HP	9	`16.08.23 (반포)	10,392,000	4.2 / 2.04 / -
	701호 소방구조정	강선	46	13.0knots (24km/h)	디젤 (3,650ℓ) 900BHPX2 (1342kw)	29	`97.03.07 (여의도)	913,265,000	21.84 / 7.00 / 6.55 / 2.30
	704호 고속구조정	알루미늄	6.67	52.8knots (97km/h)	가솔린 600ℓ) 300HP×3	8	`11.03.14 (여의도)	664,500,000	13.80 / 3.21 / 2.52 / 1.15
	706호 고속구조보트	알루미늄	2	47.0knots (87km/h)	가솔린 (600ℓ) 250HP×2	10	`12.09.21 (여의도)	280,500,000	7.2 / 2.5 / 2.02 / 0.85
	707호 공기부양정	FRP	0.89	35knots (64km/h)	가솔린 (150ℓ) 250HP	5	`13.02.25 (여의도)	96,750,000	5.64 / 2.25 / 1.78 / 0.70
	서울702호 소방구조정	강선	24	17knots (31km/h)	디젤 (3,000ℓ) 680BHPX2 (809kw)	21	`98.12.01 (뚝섬)	899,250,000	17.66/ 4.50 / 1.90
	서울705호 고속구조정	알루미늄	7.93	40knots (74km/h)	디젤 (1,000ℓ) 425HP×2	10	`12.04.18 (뚝섬)	843,700,000	10.43 / 3.49 / 1.5
	702-1호 구조보트	FRP	3.14	40knots (74km/h)	가솔린 (300ℓ) 300HP	10	`09.06.29 (뚝섬)	110,200,000	8.10 / 2.44 / 0.98
	702-4호 수상오토바이	FRP	0.361	50knots (92.6km/h)	가솔린 (75ℓ) 155BHP	2	`08.08.29 (뚝섬)	18,493,000	3.07 / 1.22 / 1.20
	서울709호 고속구조보트	알루미늄	4.12	52knots (96km/h)	가솔린 (600ℓ) 350HPX2	10	`14.09.23 (뚝섬)	392,500,000	8.31 / 3.0 / 0.9
	713호 고무보트	고무	0.1	-	가솔린 15HP	5	`16.11.01 (뚝섬)	8,584,030

Ⅳ		유류수급 계획

□ 2016년 수난구조대 유류비(휘발유) 지출내역

(단위:천원)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	0	6,127	6,053	4,705	8,130	5,776	11,265	12,201	6,599	7,339	3,975	12,107
반포		1,256	1,925	1,245	2,991	2,374	4,897	7,368	2,790	2,354	1,771	5,088
여의도		3,761	3,035	2,214	3,850	2,660	4,140	3,510	2,340	3,660	1,320	4,750
뚝섬		1,110	1,093	1,246	1,289	742	2,228	1,323	1,469	1,325	884	2,269

□ 2016년 수난구조대 유류비(경유) 지출내역

(단위:천원)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	2,238	5,520	0	0	1,758	3,206	1,028	2,040	2,275	3,188	1,277	6,279
반포							1,028					783
여의도	2,238	2,208	0	0	0	1,280		2,040	1,260	1,280		2,630
뚝섬		3,312			1,758	1,926			1,015	1,908	1,277	2,866

□ 2017년도 유류사용 예상량

○ 휘발유 66,600ℓ,  경유 18,200ℓ

(2016년 대비 휘발유 8,600ℓ 증가, 경유5,300ℓ 감소 예상)

○ `17년 수난구조대(반포) 사용 예상량

구분	산출내역	소요예산
합 계	`17년도 예정량(리터) 26,300 + 1,100 = 27,400리터	46,939천원
휘발유	`16년도 수급량 23,300리터 + `17년도 증가예상량 3000리터	45,262천원(단가1,721원)
경 유	`16년도 수급량 1,400리터 + `17년도 감소예상량 300리터	1,677천원(단가1,525원)

○ `17년 수난구조대(여의도) 사용 예상량

구분	산출내역	소요예산
합 계	`17년도 예정량(리터) 27,400 + 8,100= 35,500리터	59,507 천원
휘발유	`16년도 수급량 24,400리터 + `17년도 증가예상량 3000리터	47,155천원(단가1,721원)
경 유	`16년도 수급량 10,600리터 + `17년도 감소예상량 2500리터	12,352천원(단가1,525원)

○ `17년 수난구조대(뚝섬) 사용 예상량

구분	산출내역	소요예산
합 계	`17년도 예정량(리터) 12,900+9,000=21,900리터	35,925천원
휘발유	`16년도 수급량 10,300리터 + `17년도 증가예상량 2600리터	22,200천원(단가1,721원)
경 유	`16년도 수급량 11,500리터 + `17년도 감소예상량 2500리터	13,725천원(단가1,525원)

□ 2017년도 유류사용 예상 소요예산

○ 휘발유 66,600ℓ(단가1,721원) + 경유 18,200ℓ(단가1,525원) = 142,370천원

□ 유류수급계획

○ 구조선박 유류 수급 : 유조차 배치시 또는 별도 변경사유 발생시 까지 협약 업체에서 수급.  끝.