문서번호	공원운영과-3845
결재일자	2014.3.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	공원운영과장		동부공원녹지사업소장
김영립	백운도	이상용		03/24 이춘희
협 조
	주무관		김덕수

2014년 보라매공원 수경시설 관리계획

2014. 3

동부공원녹지사업소

(공원운영과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 ■				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

2014년 보라매공원 수경시설 관리계획

보라매공원을 방문하는 시민고객들에게 물놀이를 즐기고 볼거리 제공을 위하여 설치한 수경시설에 대하여 정기적인 기기점검과 수질검사 등 철저한 유지관리와 운영으로 이용시민들이 안전하고 쾌적한 친수공간으로 즐길 수 있도록 유지관리에 만전을 기하고자 함.

추진방향

집중관리 대상 수경시설은 가동기간 전문업체를 통한 유지관리 용역 실시

- 신속한 점검․정비 및 상시 가동체계 기능유지

정기적인 점검, 청소 정비 및 상시 관리 체계 구축 - 수경시설반 편성 운영

이용자 안전관리 및 수질환경 개선으로 이용시민 안전관리 강화

- 정기적인 수질검사 및 저수조 청소․소독 실시

수경시설 현황

분수시설 : 2개소(물놀이형 바닥분수 1, 음악분수 1)

폭포시설 : 2개소( 서문폭포, 벽천폭포)

생태연못 계류 : 생태연못(1), 계류 250m

주요 시설 현황

시설별	면적(㎡)	펌프(대)	노즐(개)	조명(개)	비고 (설치년도)
소 계	1,540	73	759	608
음악분수	224	40	532	427	2005.12
바닥분수	516	20	164	164	2007.12
서문폭포	160	4	-	7	2009.11
생태연못 계류	200	4	-	-	2007.12
벽천폭포	440	5	63	10	2004.11

수경시설 운영 계획

추진기간 : 2014. 4 ～ 2014. 10. 30

분수시설 가동기간 : 5. 1 ～ 9. 30

- 수경시설별 가동시간

시설별	가동시간	비고
음악분수	○ 4회/일 : 주간 2회, 야간 2회 - 주간 : 1회(12:00～12:50), 2회(17:00～17:20) - 야간 : 1회(19:00～19:20, 2회(20:00～20:50)
바닥분수	○ 4회/일 : 주간 4회 - 주간 : 1회 (12:00～12:30), 2회 (13:00～13:30), 3회 (14:00～14:30), 4회(17:00～17:30) ○ 성수기(7～8월)토,일 : 1회/일 추가(16:00～16:30)
서문폭포	○3회/일 : 주간3회 - 1회(08:00～09:00), 2회(12:00～13:00), 3회(18;00～19:00)
벽천폭포	○ 3회/일 : 주간 3회 - 1회(11:00～12:00), 2회(13:00～14:00), 3회(18:00～19:00
생태연못 계류	○ 12:00～19:30

※ 주요행사, 일기상황, 에너지절약계획 등에 따라 가동시기, 시간조정  등 탄력적으로 운영

(공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정 - 지식경제부 고시제2012-18호)

수경시설 유지관리 계획

세부 관리현황

구 분	월 별 관 리 계 획			비 고
수경시설 기기점검	5～6월	7월～8월	9월
용수교체 및 소독	주 2회	주 3회	주 2회	수질 상태에 따라 횟수 증가
전기설비 등 안전점검	월 1회	월 1회	월 1회
수질검사(정기)	월 1회	월 2회	월 1회

수경시설 유지 관리반 운영

- 기  간 : 2014. 4. 1 ～ 10. 30

- 관리인원 : 1명(공무직)

- 주요 관리내용

▶ 용수교체(주2회) 및 수질관리 : 수질검사 보조

▶ 수경시설 점검․보수 및 이용자 안전관리(통제, 질서유지 등)

▶ 일일 청소(부유물,퇴적물 수거), 주변 수생식물 유지관리 작업 등

분수 및 연못 수질검사 실시

- 기   간 : 2014. 5 ～ 9. 30

- 대   상 : 물놀이형 수경시설(바닥분수)

- 검사항목 및 횟수 : 물놀이형 수경시설 ⇒ 수질관리지침(2010.8.26 환경부지침)에           의거 봄.가을(비수기)은 월 1회, 여름철(성수기)은 월 2회 시행하고 불합격(기준 초과)시 재검사

- 검사기관 : 서울시보건환경연구원

이용자 안내 및 편의시설

- 물놀이형 수경시설(바닥분수) 이용자 탈의실 설치 : 2개소(남, 여 탈의실 )

[ 용역관리 ]

분수시설 유지관리보수 용역

- 대   상 : 음악분수, 바닥분수

- 기   간 : 2014. 4. 21 ～ 10. 20.

- 용역내용

▶ 수경시설 운행 전 또는 운행 중에 시설물 이상시 점검, 보수

▶ 수경시설노즐 및 기판, 제거 시스템,조립정비 및 네크워크장비, 전기제어반점검, 음악                 신곡입력, 각종 밸브 및 센서 점검, 조명시설(LED)점검 둥

- 소요예산 : 19,900천원

- 용 역 사 : 플러스파운틴(주)  (시설설치 전문업체 용역 시행)

- 계약방법 : 수의계약

바닥분수 및 음악분수ㆍ서문폭포 청소용역

- 기    간 : 2014. 4. 29 ～ 10. 20

- 청소내용 (전문업체 청소용역)

▶ 수경시설 및 저수조 청소 및 물 교체 (청소 용역)

▶ 고압세척기 장비를 활용한 저수조 및 상판, 구조물 청소, 이끼․녹조류 제거                      및 수경시설내 침전물, 부유물 제거, 퇴수작업, 급수작업 등

- 청소횟수 : 총 64회 예정

▶ 비수기 : 5월 ~6월 (주 1회 실시 / 일, 화) → 바닥분수및상부(일), 서문폭포(화) 각 1회

성수기 : 7 ~8월 (주 2회 실시 / 일,화, 수,금) → 바닥분수(일,수,금), 서문폭포(화)

- 소요예산 : 20,000천원

- 시행방법 : 지방자치단체를 당사자로하는계약에관한법률시행령 제13조 및 동법시행규칙            제14조의 자격요건을 구비하고, 공원 내 수경시설(분수), 폭포, 침전물 및 이끼, 녹조류 등 저수조             청소 실적있거나 청소업 등록업체  (전자공개 수의계약)

※ 수경시설 유지보수 용역에 대한 비용지급은 용역 시행 완료 후 정산하여 비용 지급

예산과목 : 동부공원녹지사업소공원운영과,공원녹지관리수준향상및도시녹화지원,

공원관리및도시녹화지원,동부공원녹지사업소산하공원유지관리,공공운영비

[ 직영관리 ]

대    상 : 생태연못, 계류구간

기    간 : 수경시설 운영기간내

관리방법 : 자체 공원관리인력 활용(수경시설관리반)

내    용 : 청소, 수생식물관리, 부유물․침전물제거, 시설물 점검․정비 등

향후 추진일정

2014. 3. ～ 3. 30     용역발주

2014. 4. ～ 4. 10     용역 계약

2014. 4. 21 ～ 10.20 용역시행(시험가동, 착공)

2014. 10.30           용역 준공

기대효과

수경시설물 유지관리 효율성 증진 및 이용자 편의 도모

공원경관 향상 및 이용시민 만족도 제고

정기적 수질검사 시행으로 분수시설 관리효과 제고

공원이용시민 볼거리 제공 및 공원이용활성화에 기여