문서번호	운영과-338
결재일자	2017.1.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	난지물재생센터소장
홍징의		김웅남	01/25 정흥순
협조
	주무관		김지응

2017년 슬러지처리 기계설비 보수공사(연간단가 )추진 계획

2017. 01.

난지물재생센터

(운 영 과)

2017년 슬러지처리 기계설비 보수공사(연간단가) 추진 계획

슬러지처리 기계시설물에 대한 연간단가 공사를 시행하여 수시로 발생하는 기계설비 고장에 대해, 시설 개보수 및 교체를 적기에 시행하여 안정적인 하수처리 및 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 사업목적

○ 장기간 가동으로 노후화된 기계설비를 적기에 정비 및 보강하여 사  고를 미연에 방지하고,

○ 반복적으로 수리(정비)를 필요로 하는 유사 또는 동종설비에 대하여 연간 단가계약을 추진하여 안정적인 기계설비 운영에 만전을 기하고자 함

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2017년 슬러지처리분야 기계설비 보수공사(연간단가)

○  위    치 : 난지물재생센터 슬러지 제1,2처리장

○ 사업기간 : ‘17. 2 ~ ’17. 12. 31

○  대상시설 : 슬러지처리분야 기계설비 1식

○ 내   용 : 슬러지처리 기계설비중 수시로 발생하는 각종 기기들의

고장수리, 교체 및 개선 등 소규모 보수공사

○ 소요예산 : 390백만원

- 예산과목 : 난지물재생센터 운영관리, 난지물재생센터 운영관리(하수도사업특별회계), 난지물재생센터 오니처리유지보수, 시설비(슬러지재활용시설 소규모수선)

○ 발주방법 : 계약심사과의 계약심사를 득한 후 일반공개경쟁 입찰

□ 기계설비 현황

○ 슬러지 농축시설

시설명	수량	구분	1 처리장	2 처리장
중력농축조	5지	규 격	20.0mD x 3.0mH (2지)	16.5mD x 3.0mH (3지)
		용 량	1,885㎥	1,926㎥
기계농축기	8대	형 식	드럼형 농축기	원심농축기(3),다중원판(1)
		용 량	80㎥/hr(4)	90㎥/hr(3), 70㎥/hr(1)

○ 소화조 및 슬러지감량화 설비

구 분	계	1 처리장	2 처리장
규 격	11지	26.0mD x 12.5mH (8지)	26.5mD x 13.5mH (3지)
용 량	74,553㎥	53,064㎥(6,633x8)	21,489㎥(7,163×3)
형 식	-	혐기성 2단(소화일 29일)	혐기성 단단(소화일 17일)
슬러지감량 설비	11조	HCT 2, UCT 4조	HCT 2, UCT 3조

○ 소화가스 포집설비

구 분	계	1 처리장	2 처리장
탈황설비	2조	40,000㎥/일 x 1조(습식)	20,000㎥/일 x 1조(습식)
가스홀더	3조	6,000㎥ x 2조	3,900㎥ x 1조

□ 추진일정

○ 2017. 2  : 계약심사 의뢰(계약심사과)

○ 2017. 2  : 발주(재무과)

○ 2017. 3  : 계약(업체선정) 및 보수공사 시행

○ 2017. 12. 31 : 준공처리.  끝.