투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	「2017년 노후포장도로 정비구간」서울형포장설계단면(안) 결과 송부

1. 도로관리과-14545(2016.9.13.), 도로포장연구센터-2468(2016.11.22.)호 관련입니다.

2. ’17년도 노후포장도로 정비공사와 관련하여 서울형 포장설계법 시험포장구간에 대한 사업소별 포장설계단면 및 재료에 대한 결과를 아래와 같이 송부하오니 업무에 참조하시기 바랍니다.

아  래 -

가. 사업소별 시험포장 위치 및 단면

사업소	위치	구분	기존 아스콘 평균두께 (cm)	설계결과 * ()안 포장단면은 시공성을 고려한 포장두께
				폭 (m)	연장 (m)	보수공법	층	두께(cm)
동부	올림픽훼미리아파트 ↔ 장지역교차로	버스 전용 (집중)	24	7.0	2,140 (왕복)	28cm 전단면 재포장 (27cm)	표층	5
							중간층	7
							기층	6,11, 16(15)
서부	동교동삼거리 ↔ 양화대교북단	버스 전용 (집중)	26	7.0	3,760 (왕복)	28cm 전단면 재포장 (27cm)	표층	5
							중기층	23(22)
남부	IBK 강남점 → 교육개발원교차로	버스 전용 (집중)	23	3.5	1,500	30cm 전단면 재포장 (27cm)	표층	5
							중간층	7
							기층	8,18(15), 13
	교육개발원교차로 → IBK 강남점		23	3.5	1,500	28cm 전단면 재포장 (27cm)	표층	5
							중간층	7
							기층	11,16(15)
북부	은행사거리 → 서라벌고등학교 교차로	일반3차로	20	3.5	650	10cm 절삭 덧씌우기	표층	5
							중간층	5
강서	메이필트호텔 ↔ 오쇠삼거리	일반1,2차로	22	14	1,320 (왕복)	24cm 전단면 재포장	표층	5
							중간층	7
							기층	12
	남부순환로 → 강월초교 앞	일반4차로	22	3.5	260	10cm 절삭 덧씌우기	표층	5
							중간층	5
성동	군자역사거리 → 군자교	일반4차로	22	3.5	570	20cm 전단면 재포장	표층	5
							중간층	5
							기층	10

나. 상세 단면 및 재료는 붙임 참조

붙 임 :  「2017년 노후포장도로 정비구간」 서울형 포장설계단면(안) 결과보고.  끝.

주무관	함창수		주무관	하승환		도로보수과장	01/25 이상호
협조자
시행	도로보수과-512	(		)	접수		(		)
우	04807	서울특별시 성동구 자동차시장길 41 (용답동) 성동도로사업소 도로보수과	/
전화		/전송	02)2210-1549	/		/	대시민공개