문서번호	교량안전과-1498
결재일자	2017.1.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량관리팀장	교량안전과장
송준섭		유제천	01/26 신응수
협조

설날대비 교량시설물 안전점검 결과 보고

(광진교, 서강대교, 한강대교, 잠실철교, 성수대교, 탄천1교, 영동6교)

2017.  1.

교량안전과

(교량관리팀)

설날대비 교량시설물 안전점검 결과 보고

(광진교, 서강대교, 한강대교, 잠실철교, 성수대교, 탄천1교, 영동6교)

설날 연휴 안전사고 사전예방 및 시민불편 최소화를 위해 광진교 외 6개소에 대한 점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

□ 관련근거

○ 2017 설날대비 도로시설물 안전점검 계획(도로시설과-314,’17.1.06)

○ 2017 설날대비 시설물 안전점검 및 정비계획(교량안전과-761,’17.1.12)

□ 점검대상 시설물 현황

교 량 명	규 모	위 치	등급	구조형식	준공일
광 진 교	B=20.0m L=1,056m	광진구 광장동 ~ 강동구 천호동	B등급	S.T BOX GIR S.T PL GIR	´05.6.30
잠실철교 (도로교)	B= 8.8m L=1,235m	광진구 구의동 ~ 송파구 신천동	B등급	S.T BOX GIR S.T PL GIR	'79.10.30
성수대교	B=35m L=1,160m	성동구 성수동 ~ 강남구 압구정동	B등급	GERBER TRUSS S.T PL GIR	'97.8.14
					'04.12.28
한강대교 (구∙신교)	B=18.1~20.3m L=840m	용산구 한강로3가 ~ 동작구 본동	B등급	TIED ARCH S.T PL GIR (아치교,게르버교)	’37.10
	B=18.45~20.2m L=840m				‘82.2.24
서강대교	B=29.0m L=1,320m (접속:440)	마포구 신장동 ~ 영등포구 여의도동	B등급	NIELSEN ARCH PSC BOX GIR	‘99.8.14
탄천1교	B=29m L=589m	강남구 대치동~ 송파구 삼전동	B등급	S.T BOX GIR	‘90.12.17
영동6교	B=50m L=320m	강남구 대치동 ~ 강남구 개포동	B등급	PSC BOX GIR S.T BOX GIR	1985

□ 점검개요

○ 점검일 : 2017. 1. 12 ~ 2017. 1. 25.(총 5회 점검)

○ 점검자 : 교량관리팀장 외 4명(총 점검인원 30명)

○ 주요 점검사항

- 교면 포장, 배수시설, 난간 및 연석, 신축이음장치 등 손상 여부

- 상부구조 하면 바닥판, 거더, 받침 등 손상여부

- 하부공간 화재발생, 고드름 및 낙하물 등 2차사고 위해요소 등

□ 점검결과 및 조치계획

시설물명	위 치	점 검 결 과	조 치 계 획	비고
광진교	보도부 자전거도로	보도부 자전거도로 미끄럼 방지 포장부 균열	지속관찰
서강대교	상류 P24	교면포장 소성변형	17년 PSC교량 안전강화에 포함하여 정비 예정
한강대교	아치교 P3	교각번호판 이탈(아치교 P3)	한강교량 일상유지보수업체 에 지시하여 정비 예정
	게르버교 상하행	교각번호판 탈색 및 손상 (게르버교)	한강교량 일상유지보수업체 에 지시하여 정비 예정
잠실철교	보도교 P22	보도부 연석 보수부 재탈락	한강교량 일상유지보수업체 에 지시하여 정비 완료
	보도교 P18	보도 신축이음부 후타재 콘크리트 탈락	한강교량 일상유지보수업체 에 지시하여 정비 예정
성수대교	-	특이사항 없음	-
탄천1교	보도부 상하행	보도부 미끄럼방지 교면 손상	17년 탄천1교 보수공사에 포함하여 정비 예정
	본교, 접속교	교면포장 소성변형 및 균열	17년 탄천1교 보수공사에 포함하여 정비 예정
영동6교	-	특이사항 없음	-

붙임 : 1. 안전점검 결과 보고서 1부.

2. 시설물 점검결과(집계표) 1부. 끝.