투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	균열보수재 혼합비율에 따른 효과분석 자료 횡단전개

우리사업소에서 균열보수재의 혼합비율에 따른 효과분석 자료를 아래와 같이 횡단전개 하오니 균열보수 업무에 참고하시기 바랍니다.

○ 효율적인 균열보수 자재 및 시공방법

- 기온 10℃ 미만일 경우 MC-3:AP-5 = 1:1 혼합 시공

- 기온 10℃ 이상일 경우 MC-3:AP-5 = 1:3 까지 혼합시공

○ 균열보수 장비 개발

- 균열보수 장비내 직접 가열(180℃) 및 노면 사전 가열(130℃)

⇒ 자재온도를 높게 유지하여 유동성을 증가시킴으로서 균열부 침투효과 극대화

- 토치를 활용하여 노면 사전 청소 가능

○ 향후계획 : 기 개발한 장비 보완 (인두 제작)

붙  임 : 자문회의 결과 보고 및 검토 내용 1부.  끝.

	서울특별시 북부도로사업소장
수신자	서울특별시 동부도로사업소장,서울특별시 서부도로사업소장,서울특별시 남부도로사업소장,서울특별시 성동도로사업소장,서울특별시 강서도로사업소장
주무관	이화신		도로보수과장	01/26 이석재
협조자
시행	도로보수과-865	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913 (번동)	/
전화	944-5433	/전송	945-5072	/	hwas44@seoul.go.kr	/	대시민공개