문서번호	신물질분석과-101
결재일자	2016.1.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		신물질분석과장	수질분석부장
권학선		代정관조	01/22 김복순
협조

「연구과제 실용화추진 실적 보고」

SPME/GC-QTOF/MS를 이용한 냄새 유발물질 분석법 연구

2016. 1.

서울특별시 서울물연구원

(신물질분석과)

「연구과제 실용화추진 실적 보고」

SPME/GC-QTOF/MS를 이용한 냄새 유발물질 분석법 연구

2014.12월 종료된 연구과제 「SPME/GC-QTOF/MS를 이용한 냄새 유발물질 분석법 연구」 실용화 추진에 관한 실적을 보고 드림

1		관련 근거

□ 연구과제 실용화 추진계획 및 추진실적 제출요청 (연구기획과-38, 2016. 1. 5)

□ 서울물연구원 연구개발업무 운영규정 (2015. 12. 18 개정)

□ 아리수정수센터 현장 밀착형 맛냄새물질 세미나 실시 (신물질분석과-732, 2015. 6. 1.)

2		연구 개요

□ 제    목 : SPME/GC-QTOF/MS를 이용한 냄새 유발물질 분석법 연구

□ 연구기간 : 2012. 1. ~ 2014. 12. (3년)

□ 연구목적

○ 기후변화 등으로 상수원 및 수돗물에서 흙·곰팡내 등 냄새 민원 종종 제기

○ 냄새가 없는 아리수를 생산․공급 위해 다양한 냄새물질에 대한 모니터링 필요

□ 연구내용

○ 냄새물질 57종에 대한 동시분석 가능성 검토

○ SPME/GC-QTOF/MS를 이용한 25종 냄새물질 동시분석법 정립

- 저농도 16종 : 정량한계 1 ~ 13 ng/L, 상대표준편차 0.5 ~ 9.8 %,  회수율 95.1 ~ 124.7 %

cis-3-hexen-1-ol, 1-octen-3-ol, cis-3-hexenylacetate, cineole, IPMP, trans-2-cis-6-nonadienal, camphor, IBMP, 2-MIB, ß-cyclocitral, 2,4,6-trichloroanisole, 2,3,6-trichloroanisole, geosmin, ß-ionone, 2,3,4-trichloroanisole, 2,4,6-tribromoanisole

- 고농도 9종 : 정량한계 51 ~ 156 ng/L, 상대표준편차 2.8 ~ 8.2 %,  회수율 87.0 ~ 100.9 %

camphene, benzaldehyde, dimethyltrisulfide, 2-bromophenol, 4-bromo-2-fluoroanisole, 2-iodophenol, t,t-2,4-decadienal, 2-iodo-4-methylphenol, pentachloroanisole

3		실용화 활용 실적

□ 상수원 실태조사

○ 조사주기 : 분기검사 (2015년 3, 6, 9, 12월)

○ 조사대상 : 취수원 5점 (광암, 강북, 암사, 자양, 풍납)

○ 조사결과 : 2항목(2-MIB, 지오스민) 검출, 23항목 불검출

채 수 일		1분기	2분기	3분기	4분기
		2015. 3. 3	2015. 6. 2	2015. 9. 3	2015. 12. 7
검출항목	2-MIB	4 ng/L (3∼5 ng/L)	5 ng/L (3∼8 ng/L)	25 ng/L (23∼26 ng/L)	6 ng/L (5∼8 ng/L)
	지오스민	4 ng/L (3∼5 ng/L)	5 ng/L (4∼6 ng/L)	16 ng/L (8∼30 ng/L)	3 ng/L (2∼4 ng/L)
최대값	2-MIB	광암원수 5 ng/L	암사원수 8 ng/L	광암원수 26 ng/L	강북원수 8 ng/L
	지오스민	광암원수 5 ng/L	강북원수 6 ng/L	광암원수 30 ng/L	광암원수 4 ng/L

※ 2015년 지오스민 발생 최고농도 : 풍납 취수원수 149 ng/L  (2015. 7. 9)

※ 2015년  2-MIB 발생 최고농도 : 풍납 취수원수 108 ng/L   (2015. 10.1)

□ 정수 실태조사

○ 조사주기 : 분기검사 (2015년 3, 6, 9, 12월)

○ 조사대상 : 정수 6점 (광암, 강북, 암사, 구의, 뚝도, 영등포)

○ 조사결과 : 2항목(2-MIB, 지오스민) 검출, 23항목 불검출

채 수 일		1분기	2분기	3분기	4분기
		2015. 3. 2	2015. 6. 3	2015. 9. 1	2015. 12. 9
검출항목	2-MIB	불검출 (불검출∼2 ng/L)	불검출 (불검출∼2 ng/L)	불검출	불검출
	지오스민	불검출 (불검출∼2 ng/L)	불검출 (불검출∼3 ng/L)	불검출	불검출
최대값	2-MIB	뚝도정수 2 ng/L	뚝도정수 2 ng/L	불검출	불검출
	지오스민	뚝도정수 2 ng/L	뚝도정수 3 ng/L	불검출	불검출

※ 1~2 분기 뚝도정수 : 고도정수처리 통수 이전 임

※ 3분기 고도 정수처리 도입 후 6개 정수센터에서 지오스민은 모두 불검출 되었으나, 취수원에서 2-MIB가  최대

108  ng/L 발생시에 일부 정수(광암, 강북, 영등포 2)에서 미량검출(2∼4 ng/L) 된 바 있음  (’15.9.17~10.21)

□ 배급수 계통 실태조사

○ 조사주기 : 분기검사 (2015년 3/3, 6/1, 9/2, 12/1채수)

○ 조사대상 : 강북, 영등포 수계 각 5점

(원수, 정수, 배수지, 수도꼭지, 정수기 통과수)

○ 조사결과 : 2항목(2-MIB, 지오스민)만 원수에서 검출, 그 외 불검출

채 수 일			1분기					2분기
			2015. 3. 3					2015. 6. 1
채수 지점			원수	정수	배수지	수도 꼭지	정수기	원수	정수	배수지	수도 꼭지	정수기
검출항목	강북 수계	2-MIB	4	불검출	불검출	불검출	불검출	1	불검출	불검출	불검출	불검출
		지오스민	4	불검출	불검출	불검출	불검출	4	불검출	불검출	불검출	불검출
	영등포수계	2-MIB	4	불검출	불검출	불검출	불검출	4	불검출	불검출	불검출	불검출
		지오스민	3	불검출	불검출	불검출	불검출	5	불검출	불검출	불검출	불검출

채 수 일			3분기					4분기
			2015. 9. 2					2015. 12. 1
채수 지점			원수	정수	배수지	수도 꼭지	정수기	원수	정수	배수지	수도 꼭지	정수기
검출항목	강북 수계	2-MIB	24	불검출	불검출	불검출	불검출	5	불검출	불검출	불검출	불검출
		지오스민	7	불검출	불검출	불검출	불검출	4	불검출	불검출	불검출	불검출
	영등포수계	2-MIB	22	불검출	불검출	불검출	불검출	12	불검출	불검출	불검출	불검출
		지오스민	17	불검출	불검출	불검출	불검출	2	불검출	불검출	불검출	불검출

4		실적 발표 및 횡단 전개

□ 국제 학술 컨퍼런스 발표

○ 학 회 명 : ICCE 2015 컨퍼런스 (독일, 라이프치히 대학교)

○ 학회일정 : 2015.9.19.(일) ~ 9.25(금)

○ 논문명 : Simultaneous Analysis of  Taste and Odor Compounds using  Solid Phase Microextraction-Gas Chromatograph-QTOF/MS  in Natural and Drinking Water   (SPME-GC-QTOF/MS를 이용한 맛냄새 물질 동시 분석)

⇒ 최신분석장비를 활용한 25종의 맛냄새 물질 동시분석법 표준화 연구

□ 실적 횡단 전개

○ 아리수정수센터 현장 밀착형 맛·냄새물질 세미나 실시

- 6개 정수센터 대상으로 분석법 소개 및 전파 : 2015. 5. 28.

< 횡단전개를 위한 분석법 소개  >

5		기대 효과

○ 정수처리 공정이나 배급수계통에서 냄새 발생시 발생원인 규명

○ 조류 발생, 화학물질 유입 등 상수원의 냄새 오염원 조사를 통한 과학적인 상수원 관리

붙임 : 실용화 추진 실적  1부.  끝.