문서번호	급수운영과-818
결재일자	2017.1.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	급수부장
임준빈		김홍준	01/31 이규상
협 조
	주무관			김상신

아리수통합정보시스템 현행화를 위한

상반기 상수도시설물 감시시스템 점검계획

2017. 1.

상수도사업본부

(급수부 급수운영과)

아리수통합정보시스템 현행화를 위한

상반기 상수도시설물 감시시스템 점검계획

정수센터 및 수도사업소에서 운영 중인 상수시설물 감시시스템변경내용을 일제점검하여 통합정보시스템에 반영함으로써 정확한 감시기능을 확보코자 함.

□ 시설현황

○ 감시시스템 구성도

○ 시스템 주요장비

시스템	장 비 명	수량	주 요 기 능
원 격 감 시	서버(통신, SCADA, DB)	6대	운영데이터 수집 · 분석 · 처리 및 통합관리
	전송장비(LCGS)	14대	유량 · 수위 · 수압 등 현장 운영데이터 전송
	운영장비(IOS)	4대	유량 · 수위 · 수압 등 운영데이터 실시간감시
	관리장비(EWS)	1대	원격감시 프로그램 개발 · 수정 · 시험운영 관리
	중앙감시반(DLP)	18면	운영데이터, 영상화면 등 다양한 정보 표출
영 상 감 시	뷰 어 서 버	11대	정수센터 · 수도사업소 고화질 영상 통합 감시
	스트리밍서버, 스위칭허브	40대	정수센터 · 수도사업소 고화질 영상 통합 전송

※ SCADA(Supervisory Control And Data Acquisitoin) : 중앙집중식 감시제어시스템(감시제어 및 데이터취득)

□ 점검계획

○ 점검대상 : 14개소(정수센터 6개소, 수도사업소 8개소)

- 정수장 6개소, 취수장 5개소

- 배수지 101개소(지역, 1차, 2차), 가압장 64개소(유 · 무인), 증압장 143개소

○ 점검기간 : ’17. 2. 13. ～ 3. 3.

- 정수센터 및 수도사업소 세부 점검일정 “별 첨”

○ 점검방법 : 합동점검반(4명) 편성

- 급수부 급수운영과 2명, 유지관리 용역업체 2명

※ 정수센터 및 수도사업소 중앙제어실 책임자 1명 입회

○ 점검내용

구 분	주 요 점 검 내 용
원격감시 시 스 템	◦ 원격감시시스템 그래픽구성 통합정보시스템과의 일치 여부 - 전력 계통도, 정수처리 계통도, 모터펌프 배치도 등 ◦ 주요시설물 경보 설정치(High, Low) 확인 - 수위, 수질, 수압 등 4단계(HH, H, L, LL) 경보설정치 확인 ◦ 원격감시 데이터 정합성 여부 - 현장 ➭ 중앙제어실(정수센터, 수도사업소) ➭ 통합정보센터 ◦ 시설물별 태그(Tag) 변경사항
영상감시 시 스 템	◦ 취□정수장, 배수지, 가압장 등 위치별 CCTV 카메라 변경사항 ◦ 고화질 영상통합감시장비 작동 상태 - 고화질장비 : 스트리밍서버, 스위칭허브 등 ◦ 화상회의장비(PC, 카메라 등) 작동 상태

□ 결과조치

○ 점검기간 중 현장에서 조치할 수 있는 경미한 사항은 즉시 보완 조치

○ 감시시스템 변경내용을 통합정보시스템에 반영하여 현행화

○ 예산투입이 필요한 사항은 중기재정 예산에 반영하여 조치계획 수립

□ 기타사항

○ 감시시스템 유지관리 수범사례 발굴 전파

- 창의적이고 효율적인 유지관리 모범사례를 발굴하여 관련부서 및  전 사업소에 횡단 전개

붙 임 : 1. ’17년 상반기 상수도시설물 감시시스템 점검리스트 1부.

2. ’17년 상반기 상수도시설물 감시시스템 점검일정 1부.  끝.