문서번호	도로보수과-590
결재일자	2017.2.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장
박병규		02/01 김준섭
협 조
	주무관			한수영

2017년 노면표시 유지관리 계획

2017. 2.

남부도로사업소

도로보수과

2017년 노면표시 유지관리 계획

우리 사업소에서 유지관리 하고있는 교통안전시설(노면표시)에 대한

유지관리 계획을 수립하여 적기에 보수, 보강함으로써 안전사고 예방 및 시민의 불편을 최소화하여 쾌적한 도로환경 조성에 이바지 하고자 함.

관련근거

○ 교통운영과-1210(2017.1.19.)『2017년 교통안전시설(노면표시)유지관리 계획 수립 통보』

추진기간 : 2017. 2. 1 ~ 2017. 12. 31

관내 노면표시 현황                              (2017.1.31.기준)

노면표시(Km)
계	선규제	문 자	방 향	횡단보도예고	횡단보도	안전지대
2,051	1,035	202	117	38	622	37

노면표시 유지관리 체계

도시교통본부(교통운영과)	도로사업소(시도)
○ 예산편성 및 유지관리 계획수립 등 업무총괄 ○ 노면표시 설계 및 감리 업무 ○ 제도개선 및 유지관리 실태점검(반기 1회) ○ T-GIS시스템 관리․운영	○ 노면표시 도색․제거 ○ 노면표시 보수, 유지관리 ○ 노면표시 순찰점검 및 민원처리

노면표시 점검계획 및 점검항목, 재도색 기준

○ 일상점검

- 일일 도로순찰시 이상유무 파악.

- 요일별 도로순찰전담반에 따른 노선별 순찰 연계 점검 실시.

○ 정기점검 및 특별점검

- 작업지시 차수별 사전점검 실시.

- 교통운영과 합동점검 계획에 따른 점검 실시(연 2회).

- 해빙기, 태풍, 호우 등 긴급사항 발생시 특별점검 실시.

○ 점검항목

- 마모에 의한 선명하지 못한 부분의 유무.

- 벗겨짐이나 오염 등에 의해 선명하지 못한 부분의 유무.

- 노면표시 제거(유리알 부착 등) 상태 확인.

- 노면표시 재귀반사성능 측정.

○ 재도색 기준

- 점검결과 일정구간 또는 문자, 기호 등에 대하여 선명하지 못한

부분이 절반 정도에 이른 경우.

- 노면표시 재귀반사성능 값이 시공후 40%이하일 때 재도색.

(예 : 240mcd/㎡․Lux → 96mcd/㎡․Lux)

- 노면표시 재도색시 기존 노면표시가 균열, 깨짐, 두께 1mm이하 등

으로 재귀반사성능이 기준에 미달되었다고 판단되면 제거후 재도색.

※ 노면표시 재귀반사성능 및 두께 기준

입사각	관찰각	구 분	재귀반사성능(mcd/㎡․Lux)			두 께
			백 색	황 색	청 색
88.76°	1.05°	시 공 후	240	150	80	2㎜
		6개월 경과시	120	70	40
		우천시 초기	70	40	20

주) 시공후 및 우천시 초기의 측정 기준일 : 노면표시 도색 7일경과 후 7일 이내

노면표시 정비계획

○ 2017년 노면표시 일상유지보수공사 연간단가 업체로 하여금 정비 시행.

○ 주요간선도로(남부순환로 등)우선 정비 시행.

○ 민원 및 순찰적출사항에 대한 주변 불량노면표시 구간 병행 정비 시행.

○ 서울지방 경찰청 규제사항(신설, 변경, 삭제 등)에 대한 정비 시행.

행정사항

○ 일일 도로순찰 결과 불량노면표시 구간에 대한 메모보고.

※ 노후포장 정비구간, 소규모 포장구간, 굴착복구 포장구간 계획과 연계하여

중복되지 않도록 정비계획을 세워 연간단가 업체로 하여금 정비 시행.

첨부 : 1. 관련공문 1부

2. 노면표시 내용점검 체크리스트 1부.  끝.