문서번호	누수방지과-1031
결재일자	2017.2.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		누수방지과장		시설안전부장
최경서		유승효		02/02 강신재
협 조

상수도 공공용수 관리계획

2017. 2.

상수도사업본부

(누수방지과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

상수도 공공용수 관리계획

상수도 공공용수에 대한 정확한 사용량을 체계적으로 관리하여  유수율 관리에 만전을 기하고자 관리계획을 보고 드림.

□ 관련 근거

○ 본부장 방침 제203호【누수방지과-2651(2010. 4. 16.)】

▸ 세계 최고의 유수율 관리계획 - 분야별 세부추진 계획(공공용수 관리)

○ 상수도 공공용수 관리계획【누수방지과-3497호(2010. 5. 20.)】

□ 관리 현황

○ 공공 용수 : 수도 사업용수량 + 공공수량

〈2015년 상수도 통계 작성방법, 환경부(한국 상하수도협회)〉

※ 수도 사업용수량(㎥) : 배수지 청소를 위해 배출시킨 수량, 수도관 세척에 사용된 수량, 관말 정체수의 수질보호를 위해 퇴수시킨 수량, 누수방지 작업, 시설 개보수, 관로공사 등을 위해 관내에 채워진 물을 배출시킨 수량 등 수도 사업을 위해서 사용되어 요금징수가 되지 않는 수량을 말한다.

수도사업자는 평소 유지보수 작업 시 수량 관리 대장을 작성해야 하며 기록된 수량은 간이유량계를 설치하여 측정하는 것을 원칙으로 하되 현장여건 상 불가한 경우 근거자료를 통한 용수량 산정을 인정한다. 그 외 근거가 없는 경우 0으로 처리한다.

※ 공공수량(㎥) : 소방용수, 소방훈련용, 비상시 급수차에 의한 운반공급용수 등 공공의 용도로 사용되어 요금수입이 없는 수량으로 상기 와 같은 공공의 용도로 사용되었다 하더라도 요금이 징수된 경우에는 공공수량에 포함시키지 않고 요금수량 혹은 기타 부과량에 포함시킨다. 월별 공공수량 관리대장 등 별도의 근거가 없는 경우 0으로 처리한다.

※ 유수율 관리체계

생산량(총 급수량) = 유효수량 + 무효수량
		유효수량		= 유수수량 + 유효무수수량
				유수수량	= 계량요금수량 + 미계량 요금수량 + 분수량 + 기타 부과량
				유효무수수량	= 수도 사업용수량 + 공공수량 + 부정사용량 + 계량기 불감수
		무효수량		= 조정량 감액수량 + 누수량

☞ 유수율은 연간 생산량 대비 유수수량에 의하여 산출

○ 관리 대상

- 공사용수 : 송‧배(급)수관 정비공사, 배수지 건설공사, 대체급수 관련 공사, 연간단가 계약 공사(급수공사, 누수복구, 시설물)

- 기타용수 : 소방용수, 배수지 청소용수(터널배수지 포함), 대체급수(수계전환) 관련 세척수, 취약관로(관말정체 및 적수 발생이 많은 지역), 물 세척(Flushing)수

○ 관리 제외대상

- 조정량에 포함된 용수량(소방용수 등)

- 누수발생시 발생된 누수량(단, 누수공사 후 통수 시 퇴수량은 반영)

□ 2016년 공공용수 현황

○ 전년 대비 사용수량 비교

구분	총 공급량(㎥)	공공 용수량(㎥)
		비 율	계	연간단가	송배수관정비공사	배수지 청소용수	물세척수	취약관로	기 타 (수계전환 등)
증 / 감		0.06	-744,911	-45,318	13,435	141,854	702	13,523	-869,107
‘16년	1,162,267,583	0.08	879,320	53,501	130,379	452,417	119,854	121,941	1,228
‘15년	1,156,808,203	0.14	1,624,231	98,819	116,944	310,563	119,152	108,418	870,335

○ 사업소별 공공용수 현황

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계	879,320	81,619	112,570	76,387	252,214	100,119	112,915	37,546	105,950
연간단가	53,501	16,241	1,853	4,889	2,994	9,278	13,689	2,976	1,581
취약관로	121,941	18,741	31,655	8,586	10,615	22,118	18,171	3,718	8,337
송배수관 등	130,379	9,035	2,349	8,880	4,275	19,747	22,284	2,671	61,138
배수지 청소용수	452,417	25,569	37,787	38,495	227,270	34,887	52,776	25,778	9,855
물세척수 (Flushing)	119,854	12,033	37,820	15,470	7,005	14,089	5,995	2,403	25,039
기타 (수계전환 등)	1,228	0	1,106	67	55	0	0	0	0

□ 관리 방법

○ 사업소별(월별) 산출된 세척수량 수합 관리

- 공공용수 사용현황 양식에 의거 사업소별(월별) 산출된 물량 수합 관리

- 물량 산출방법은 “세척수 산정기준”을 참조

○ 공급량 분석 보고(월별) 시 공공용수 사용현황 포함 보고(개선 사항)

□ 관리 부서

○ 총  괄 : 급수운영과(유수율 관련 업무 총괄 담당)

○ 담당자 : 수도사업소 해당 업무담당

□ 행정 사항

○ 공공용수 사용현황(월보)을 작성하고 공급량 분석에 포함하여 보고

○ 공급량 분석 보고 시 공공용수 사용현황(월보) 포함 여부는 상‧하반기 유수율 향상 추진사업 사업소 평가에 반영

붙임 : 1. 세척수 산정 기준 1부.

2. 공공용수 사용 현황(월보) 1부.  끝.