문서번호	시설관리과-2232
결재일자	2017.2.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설관리과장		강동수도사업소장
황대룡	송종범	김태형		02/02 신대현
협 조
	행정지원과장		박성주
	급수운영과장		전명수
	주무관		임인택

-「2017년 국가안전대진단」-

상수도 안전대진단 추진계획

2017.  2.

강동수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	■	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

-「2017 국가안전대진단」-

상수도 안전대진단 추진계획

상수도 분야 시설물 및 안전 사각지대 등에 대한 점검을 통해 위험요인을 발굴․보완하고자 상수도 안전대진단 추진계획을 수립․시행

Ⅰ		추진배경

□ 추진근거 : 『2017년 국가안전대진단』관련 상수도 안전진단                   추진계획(본부 시설과-239, 2017.1.06)

□ 필요성

○ 안전사회에 대한 시민의 요구증대 기여

- 시설물의 노후화․고층화․대형화에 따른 위험요인 제거 및 고령자,
저소득층 안전 취약계층 지속 증가에 대비

○ 서울시 전반의 안전수준 및 시민 안전의식 제고

- 전 공공기관에서 민간부문까지 서울시 전체를 안전점검 대상으로 하여
대규모 진단에 따라 시민의 안전에 대한 관심 고조 및 동참분위기 조성

Ⅱ		추진개요

□ 진단기간 : 2017. 2. 6.~3. 31.(54일간)

□ 진단주체 : 시설관리부서

□ 진단대상 : 37개소

공공청사	배수지	가압장	공동구	현수관로	상수관로	지하철 공사장	재개발
1	3	8	1 (6.6㎞)	1 (0.02㎞)	1,155㎞	7 (4.6㎞)	16

Ⅲ		세부 추진계획

1. 추진체계

□ 명 칭 : 강동수도사업소 안전진단 추진단

□ 구성 : 3개 점검반을 편성․운영(주관부서별)

구 분	청사	배수지,가압장 등 주요시설물	소규모 공사장		재개발	비고
			배·급수관	송·배수관
주관부서	행정지원과	시설관리과	급수운영과	급수운영과	시설관리과	지역담당자 및 순찰반 합동점검
점 검 반	청사담당자	시설관리과 급수운영과	시설관리과 급수운영과	시설관리과 급수운영과	시설관리과 급수운영과

※ 소규모 공사장은 사업발주 준비중으로 점검대상에서 제외

2. 진단대상

□ 구조분야

○ 공 공 청 사 : 1개소

○ 시  설  물

-  배수지(3), 가압장(8), 공동구(1개소, 6.6㎞), 현수관로(1개소, 0.02㎞)

○ 상 수 관 로 : 1,155㎞                                  (단위 : ㎞)

구분	총연장	급수관	배수관	송수관	도수관	비고
계	1,155	254	825	69	67

○ 굴착공사장 : 지하철 7개 공구(4.6㎞), 재개발 등 민간건설 공사(16개소)

□ 비구조분야

○ 위기 관리 매뉴얼(모의훈련) 수립 및 관리현황 점검

- 재난유형 : 상수도 누수

- 수립내용

▸ 유형별 피해현황, 원인분석 및 인적‧물적 가감목표 설정

▸ 목표달성을 위한 재정투자, 제도개선, 교육계획 등

▸ 재난 예방‧대응‧복구 대책

▸ 재난대응별 상호 협력계획 등

- 매뉴얼 내용

구분	상수도 누수	비 고
황금시간	1시간
실시기간	상․하반기
훈련유형	현장
가정사황	상수도관로, 가압장정전(단수)
주관부서	시설관리과

3. 진단방법

□ 자체점검

○ 점검대상 : 위험시설 이외 일반시설(A,B 등급, 기타시설)은 부서별 자체 점검대상을 선정하여 자율 점검

※ 위험시설 : 시특법 1․2종․특정관리대상시설․급경사지 등의 C․D․E등급시설,

위험물 관리시설, 안전 사각지대 시설 등

- 관리부서별로 구체적 기준을 마련하여 대상을 선정하되, 기준 설정 시 중요시설이나 취약시설이 점검에서 누락되는 일이 없도록 유의

❖  자체점검 대상은 10% 범위 내에서 표본을 선정하여 민관 합동점검 실시

▹ 노후도, 과거 점검결과, 사고발생 사례 등을 참고하여 대상 선정

○ 점검방법 : 부서별 주관

- 자체점검 대상시설은 시설의 소유자 또는 관리자가 자체 점검표에 따라 점검 실시

(1차 자체점검)

대상시설(공공+민간)은 관리주체(시설의 소유자 또는 관리자)가 해당 시설의 법령 소관부처 또는 지자체에서 작성·배포한 자율점검표에 따라 점검 실시

(2차 표본점검)

관리주체가 자체점검한 시설에 대해 표본(10% 내)을 선정, 이행실태를 확인점검

* 노후도, 과거 점검결과, 사고발생 사례 등을 참고하여 대상 선정

○ 결과조치 : 자체점검 결과 이상이 있을 경우

- 즉시 보수․보강 및 정밀안전진단이 이루질 수 있도록 조치하고, 점검결과 및 조치결과는 주관부서별(또는 관계기관) 보고

□ 안전점검과의 중복 방지

○ 개별점검과의 통합운영

국가안전대진단 기간 중 실시하는 특별점검 및 대진단 시작 전 3개월 이내에 자체 점검한 시설은 그 결과를 국가안전대진단 점검결과로 대체 (설날, 해빙기 안전점검 등)

4. 안전점검 관리시스템 입력 관리

○ 국가재난정보센터(www.safekorea.go.kr)

사업소, 정수센터 등 각 부서에서 담당자가 ID 및 비밀번호 발급 후 대진단 대상 등록 및 대진단 결과내용 등 직접 입력

○ 입력시기

- 점검 시작전  : 점검대상 입력(완료)

- 안전점검결과  : 점검 종료후 즉시 입력

Ⅳ		행정사항

○ 안전대진단 추진사항 중간보고 제출 : ’17. 2. 24.(금)까지

○ 안전대진단 최종 결과 보고 제출 : ’17. 4. 25.(화)까지

-  민관합동점검, 자체점검 안전대진단을 시행하고 최종 결과 보고서 제출

붙임 : 1. 국가안전 대진단 추진계획 및 결과보고 서식 1부.

2. 시설물별 자체 점검표 1부.

3. 주요 지적사항 서식(시설물 및 공사장) 1부.

4. 안전점검 사진 서식 1부. 끝.