출 장 결 과 보 고 서

음식폐기물관리팀장		생활환경과장			결재
한성현		02/03 구본상
협 조

	명에 의하여 2017. 2. 1.(수), 김해 음폐수 바이오가스 에너지화 시설에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2017. 2. 1.
보 고 자 : 직 지방공업사무관 성명 : 한 성현

보       고       내       용

일    시

2017. 2. 1.(수) 09:00 ~ 18:00

건    명

출장결과 보고서(김해 음폐수 바이오가스 에너지화 시설)

내용

□ 시설현황

- 시설용량 : 음폐수 100톤/일

- 처리공법 : 혐기성소화(독일 LIPP사)

- 준 공 일 : 2014. 1. 24(2014. 2. 12일 가동개시)

- 총사업비 : 11,503백만원(국비 30%, 도비 20%, 시비 50%)

□ 음폐수 및 처리수 수질

구 분	BOD	COD	SS	T-N(질소)	T-P(인)
유입수질	120,000	87,000	100,000	3,200	700
처리수질	10	250	20	300	30

※ BOD 반입수질 : 중랑 30,000, 서남 40,000, 매립지 40,000

□ 음폐수 처리 및 바이오가스 발생량

구 분	2014년	2015년	2016년
음폐수 처리량	5,216 톤	18,463 톤	27,060 톤
바이오가스 발생량	303,160 N㎥	2,150,788 N㎥	2,832,940 N㎥
음폐수 톤당 가스발생량	58 N㎥/톤	116 N㎥/톤	104 N㎥/톤

※ 타 처리장 대비 유입수질 높고(BOD 120,000PPM), 톤당 가스발생량 많음

- 수도권매립지 : 침출수처리장 47N㎥, 바이오가스화 시설 64N㎥,

송파 자원화시설 34N㎥, 인천환경공단 송도사업소 20N㎥