문서번호	시설관리과-2590
결재일자	2017.2.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
송경호		노성제	02/06 천성훈
협 조
	주무관			정희종
	주무관			이상진

2017년 1월 기전설비 월간점검 결과 보고

2017. 2.

	북부수도사업소
	시 설 관 리 과

2017년 1월 기전설비 월간점검 결과 보고

가압장(증압장) 및 배수지 기전시설물의 사전점검을 통해 사고 예방과 최적의 기기상태를 유지관리하기 위하여 순찰·점검을 실시하고 조치 결과를 보고 함

1	관 련 근 거

❍ 2017년 기전설비 유지관리 추진계획(시설관리과-1417)

2	점 검 개 요

❑ 점검대상

❍ 가압장 8개소(미아, 수유, 번동, 우이, 상계, 쌍문1.2, 중계)

❍ 증압펌프장 29개소(강북: 10개소, 도봉: 9개소, 노원: 10개소)

❍ 배수지 8개소(공릉, 월계, 수유5.6, 우이, 번동, 상계, 4.19)

❍ 중앙제어실

❑ 점검기간: 2017. 1. 1. ～ 2017. 1. 31.

❑ 점검반 및 순찰 편성

❍ 기전팀장 외 2명(송경호, 정희종)

❍ 수리반 2명(이상진, 정양진)

❍ 제어실근무자 6명(A조: 1명, B조: 2명, C조: 2명, D조: 1명)

❍ 유량계 유지관리: 본부 누수방지과 담당 및 단가업체

❍ 기전설비 안전관리: 전기안전관리 대행업체와 합동점검

3	점 검 현 황

❑ 기전시설물 점검내용

❍ 가압장의 수배전반, 변압기, 모터펌프, 배수펌프 등 기전설비 정상기능

유지상태, 노출되어 있는 가압장내 배관 등

❍ 증압펌프장 제어반 및 모터펌프 정상기능 유지상태 등

❍ 배수지 전동밸브 정상 기능상태와 수위전송, 전식방지설비 유지상태

❍ 감시제어설비(CCTV, 무인경비용역) 및 유량계 정상동작 유지상태 등

❍ 가압장, 배수지 정리정돈 및 주변 환경정리

❑ 기전시설물 점검현황

일 자	가압장	배수지	증압장
1월 2일	번동, 우이	번동, 우이, 공릉	번동, 무수골1, 수락산
1월 3일	상계, 중계, 번동	월계, 공릉, 번동	월계1, 월계2
1월 4일	쌍문1.2, 미아, 번동, 수유	-	쌍문, 창동, 쌍문1
1월 6일	쌍문1, 우이, 상계	공릉, 4.19	쌍문4, 수유, 미아1, 4.19
1월 9일	우이	공릉, 우이, 월계	수락산, 중계, 중계1
1월 6일	상계	월계,공릉	쌍문, 무수골1, 월계1, 방학, 창동
1월 10일	미아, 중계, 번동	수유5, 수유6, 공릉	중계, 중계1
1월 11일	수유	월계, 수유5.6, 공릉	번동, 창동, 방학, 삼각산
1월 12일	상계	수유6, 4.19, 상계	상계4.5, 군부대, 동막골1.2
1월 13일	미아	공릉, 월계	상계4, 중계, 중계1, 무수골, 무수골1
1월 16일	상계	공릉, 월계, 번동	중계1, 동막골1.2, 상계4
1월 17일	수유	공릉, 상계, 수유5	상계4, 미아1.2, 쌍문
1월 18일	미아, 우이, 수유	우이, 수유5, 공릉	우이1, 우이2
1월 19일	미아, 번동, 우이, 수유	우이, 번동, 수유5.6	벽산, 도봉1
1월 20일	중계	공릉, 월계	수락산, 방학, 도봉, 도봉1, 무수골, 무수골1
1월 23일	번동, 우이	공릉, 번동	번동, 방학, 무수골, 무수골1
1월 24일	쌍문1.2, 번동	상계, 번동, 수유6	쌍문, 쌍문4, 월계2, 중계
1월 25일	수유, 미아	공릉, 수유5	월계2, 수유, 번동, 수락산
1월 26일	우이, 중계	공릉, 월계	월계2, 창동, 쌍문
1월 31일	번동, 우이, 수유	번동, 우이, 수유6	번동, 미아2, 중계, 4.19

4	점 검 결 과

❑ 기전시설물 이상 여부

❍ 제어실 시설물: 이상없음

❍ 가압장 시설물: 이상없음

❍ 증압장 시설물: 이상없음

❍ 배수지 시설물: 이상없음

❍ 유량계 유지관리: 이상없음

❍ 전기 안전관리: 이상없음

❑ 보수현황

일 자	시 설 명	내 용	비 고
1월 6일	번동가압장	기전설비 판넬 및 전등 투광기 삼파장 램프 교체
1월 20일	수유5배수지	PLC 수위계 전송판넬 점검 및 출입문 센서 재설치 작업

붙임: 2017년 1월 기전설비 월간점검표 1부.  끝.