시 행	안전관리과-254	(		)
접 수		(		)
보존기간	년
결재일자	2014.3.25.
공개여부	대시민공개
수 신 자	토목부장

주무관	주무관	안전관리과장
박찬표	오반교	03/25 박상태
협 조

건설공사장 기동불시점검 결과보고

[겸재교 건설 및 연결도로 확장공사〕

□ 점검일시 : 2014. 3. 25(화)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 안전관리과 오반교, 박찬표

○ 중량물취급 안전에 관한 사항 - 접속도로 구간 카고크레인으로 교각 철재거푸집 운반시 구명줄로 1점고정하여 사용하고 있으므로, 화물의 중량에 따른 안전율을 고려한 짐걸이 용구를 선정하여 2점이상 지지하여 운반하기 바라며, - 구명줄은 안전대 설치 등 본래의 용도대로 사용하기 바람.

○ 중량물취급 안전에 관한 사항 - 교각 철재거푸집 인양시 섬유로프를 사용하고 중량물취급 작업계획서에는 최대 3.5톤의 하중을 인양하도록 계획되어 있으며, - 시공관계자 면담시 인양작업중인 철재거푸집의 하중은 1톤이며, 섬유로프의 절단하중 값이 1.5톤으로 안정한 것으로 판단하고 있으나, - 산업안전보건기준에 관한 규칙 제163조(와이어로프 등 달기구의 안전계수)에 따른 최소 4이상의 안전계수를 확보한 줄걸이 용구를 사용하여 작업바람. ※ 안전계수 : 달기구 절단하중 값을 그 달기구에 걸리는 하중의 최대값으로 나눈 값

○ 추락재해 예방에 관한 사항 - 작업상황 : 접속도로 구간에 설치중인 철재거푸집의 상부(H=4.8m)에는 구명줄을 설치 할 수 있는 시설(철재기둥)이 되어 있으나 지상에서 수평줄을 설치하지 않고 철재거푸집을 설치하는 상황임 - 위험내용 : 위와 같은 작업상황으로 인하여 근로자가 4.8m고소작업 위치에서 작업을 하면서 안전대 고리 미 체결하여 추락사고가 우려되므로 거푸집을 거치하기 전에 추락방지시설을 설치한 상태에서 거치하기 바라며, - 안전점검시 중량물취급 작업계획서에 추락 등에 대한 안전대책이 미첨부된 것으로 확인되니 작업계획서 보완요함.

○ 기타 안전관리에 관한 사항 - 공사구간내 배수호스를 동부간선도로변의 배수로 덮개를 열어 놓고 연결하였으니, 차량충돌사고 예방을 위해 조치요함.

□ 조치사항 : 지적사항에 대한 조치결과는 전 ∙ 후 사진을 첨부하여 부서장 보고 후 2014.4.1(화)까지 안전관리과로 제출하여 주시기 바랍니다.  끝.