문서번호	기전과-2974
결재일자	2014.3.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
호정오		장경옥	03/25 김만수
협조
	주무관		구희천

2014년 교통신호기 유지관리계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  3. 25.(화)

서부도로사업소

(기  전  과)

2014년 교통신호기 유지관리계획

교통신호기 유지관리계획을 수립하여 체계적인 점검과 신속한 보수를 시행함으로써 교통신호기의 기능향상 유지 및 시민들의 교통안전에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

○ 서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례 제26조의 2(교통안전시설의 관리)

□ 시설현황

○ 관리기간 : ’14.3.~’15.2.

○ 관리대상 : 관내 5개구의 교통신호기

○ 교통신호기 현황(’14.3.25 기준)

구 분	제어기	신호지주	신호등	음향신호기
수 량	692대	2,908본	10,733조	977대

○ 유지관리 인력, 장비 : 12명, 5대

사업소 직원	정비용역 직원	작업차량	비 고
2명	10명(각구 2명)	5대

□ 점검계획

○ 안전점검 실시

- 일상점검: 일일순찰시 교통신호기 파손 또는 기능이상 유무파악

- 정기점검: 매 분기 1회이상 기간을 정하여 점검

- 특별점검: 태풍, 호우, 폭설, 지진이 예상되거나 재해발생 후 즉시 현장조사 실시

○ 주요 점검항목

- 신호등 및 지주

▸ 신호등 점멸상태, 현시상태, 신호등 지주 부식, 파손 여부, 제어기함   관리상태, 가공케이블 고정상태 및 가로수등에 의한 시인성 저하 여부

- 음향신호기

▸ 음향신호기 오작동 여부, 압버튼 적정높이 설치 여부, 음성안내 적정 여부 및 처짐현상 발생 여부

- 보행신호등 보조장치(잔여시간표시기)

▸ 잔여시간표시기 오작동 여부, 왕복6차로이상 설치 여부, 처짐현상 발생  여부, 모듈의 색상(녹색여부) 및 모듈개수의 적정 여부(8개)

- 맨홀

▸ 맨홀뚜껑 재질(주강 또는 알루미늄) 및 맨홀 함몰 여부

○ 점검결과 보수

- 즉시 보수 가능한 경미한 사항은 현장에서 보수(정비용역)

- 정비용역외 보수(교체)가 필요한 사항은 연간단가업체 활용 보수

○ 유지보수예산: 937백만원(교통신호기 신설 및 보수)

○ 추진일정

- ’14.3.: 교통신호기 신설 및 보수공사 계약

- ’14.3.~ ’15.2.: 교통신호기 점검 및 보수

붙임  교통신호기 점검표 1부.  끝.

교통신호기 점검표

점검항목	세 부 점 검 사 항	적합여부
신호기 (신호등 및 보행신호등)	◦ 신호지주가 기울거나 쓰러지지 않았는가? ◦ 신호지주 부식 및 파손여부 ◦ 신호등기구 부식 및 파손여부 ◦ 신호제어기함 관리상태는 양호한가? ◦ 신호제어기 기초 함몰여부 ◦ 신호제어기함용 차광막의 고정상태는 양호한가? ◦ 신호등의 점멸상태 확인 및 현시상태 ◦ 가공케이블의 고정상태는(처짐현상 여부) ◦ 신호기가 타 시설물과 저촉여부 ◦ 가로수 및 안전표지로 인하여 시인성 저하여부
음향신호기	◦ 음향신호기 오․작동여부 ◦ 압버튼장치는 1m내외의 높이로 설치되어 있는가? ◦ 음성안내는 시각장애인이 교차로에 접근시 기준으로 좌측은 남성, 우측은 여성 음성인가? ◦ 단일로의 경우 여성의 음성인가? ◦ 수신기의 정면은 횡단보도를 향하고 있는가? ◦ 고정불량으로 인하여 처짐현상은 없는가?
보행신호등 보조장치 (잔여시간 표시기)	◦ 잔여시간표시기 오․작동여부 ◦ 왕복6차로 이상의 도로에 설치되어 있는가? (노약자,어린이보호구역 등은 규제심의후 설치가능) ◦ 도형형인 경우(역삼각형) 모듈개수는 최소 8개 이상인가? ◦ 고정불량으로 인하여 처짐현상은 없는가? ◦ 모듈의 색상은 녹색인가? ◦ 도형형 보조장치의 외함은 보행등(2색등) 높이와 같거나 낮게 설치되어 있는지 여부? ◦ 고정불량으로 인하여 처짐현상은 없는가?
맨 홀	◦ 맨홀 뚜껑의 재질은 주강 또는 알류미늄인지 여부? ◦ 맨홀 함몰 여부 확인?