출장결과보고서(02.06)

결재	주무관	수상안전과장
	차재두	02/06 박재민

	명에 의하여 『동작대교 유람선 항로 및 주변 교각 수심 측정』그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2017. 02. 06(월)
보고자 : 해양6 차재두

보 고 내 용
일 시	2017. 02. 06(월) 09:30-14:00
건 명	출장결과보고서(02.06)
내용	○ 동작대교 유람선 항로 및 주변 교각 수심 측정차 ○ 점검자 : 차재두 , 서민우, 박찬규(3명) - 동작대교(상,하행선) 유람선 항로 수심 : 평균수심 3m 이상 * 교각(P5 ~ 6)하행선,(P6 ~ 7)상행선 ⇒ 항로교각(상,하행선) - 동작대교(상행선) 항로옆 교각(P7 ~ 8) : 평균수심 2 ~ 2.5m - 동작대교(상행선) 항로옆 교각(P8 ~ 9) : 평균수심 1.5 ~ 2m - 동작대교(하행선) 항로옆 교각(P4 ~ 5) : 평균수심: 2 ~ 2.5m
비 고